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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]12.08.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка изделий медицинского назначения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]20.11.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]РУ

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Срок годности на момент поставки должен оканчиваться не ранее 06.2027

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1)

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№ пп
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество(объем работы, услуги)
	Единица измерения
	Страна происхождения Товара
	Ставка НДС%
	Цена за единицу без НДС
	Сумма без НДС

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	 
	 
	
	

	1
	Контур дыхательный, одноразового использования
	32.50.13.190-00245*
	Длина дыхательной трубки 
	≥ 150
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	10
	Штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Категория пациентов
	Взрослые
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Комплектация
	Подогрев линии вдоха
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	Камера увлажнителя
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Назначение
	Искусственная вентиляция лёгких
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Тип трубки
	Гофрированная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Совместимость с увлажнителем с интегрированным генератором потока Airvo2, производства Fisher&Paykel Healthcare. (имеется у Заказчика)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Обогреваемый дыхательный контур представляет собой двух-спиральную конструкцию, состоящую из нагревательной спирали, содержащей нагревательные провода, заключенные в твердый полимерный буртик, и полой изоляционной спирали  (обусловлено спецификой проводимого реанимационного мероприятия и необходимостью совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Защелкивающийся коннектор с одного конца контура позволяет подключаться к генератору (обеспечивает механическое соединение контура и электрическое соединение нагревательного провода с увлажнителем воздуха)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	На другом конце контура коннектор для соединения с интерфейсом пациента (в соответствии с назначением МИ)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	К внешней стороне контура крепится зажим для фиксации, позволяющий прикрепить дыхательный контур к одежде или постельному белью.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина шланга (обусловлено спецификой проводимого реанимационного мероприятия)
	≥ 1800
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Камера увлажнителя необходима для контроля подачи воды из емкости с водой в камеру. Позволяет подавать пациенту оптимально увлажненную дыхательную смесь.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Камера увлажнителя подходит для пациентов всех возрастов (взрослые, дети, новорожденные). 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Камера увлажнителя самозаполняемая (обусловлено спецификой проводимого реанимационного мероприятия и необходимостью совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Адаптер (предназначен для парного соединения выходных портов камеры с портами генератора)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Время использования у одного пациента  (обусловлено спецификой проводимого реанимационного мероприятия)
	≥14
	Сутки
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Аноскоп, одноразового использования
	32.50.13.190-00008220*
	Внешний диаметр тубуса
	22
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	50
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина тубуса
	65
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Срез
	Прямой
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Изготовлено из нетоксичного полимерного материла (быстро приобретает температуру тела, что снижает дискомфорт при введении)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Атравматичный закругленный конец (исключает риск повреждения тканей)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Изделие стерильно (обеспечивает необходимое качество образца ткани для последующего гистологического исследования)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Скребок клеточный, одноразового использования
	32.50.13.190-00007239**
	Состоит из ручки, на одном из концов которой размещена насадка – цитощетка, рабочая часть -  ёршик цилиндрической формы со спиральным расположением ворсин.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	200
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Диаметр рабочей части  5мм 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина рабочей части
	≥ 19 и ≤ 22
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина рукоятки
	≥ 180 и ≤ 210
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стерильно.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Щетка цитологическая цервикальная
	32.50.13.190-00007157**
	Предназначен для цитологического исследования шейки матки (на атипию): взятие соскоба с поверхности шейки матки и цервикального канала. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	300
	Штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Состоит из полукруглых мягких пластиковых ворсинок различной длины, расположенных в виде конуса. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Гибкость ворсинок щеточки позволяет легко собрать клетки со всей поверхности шейки матки и предотвращает повреждение тканей. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Для обеспечения прочности инструмента на пластиковой ручке расположены поперечные ребра жесткости.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Пластиковая ручка
	≥ 16,5
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Общая длина
	≤ 21
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Инструмент предназначен только для однократного применения.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Зонд снабжен устройством, обеспечивающим быстрое вскрытие без использования ножниц, стерильно. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Интродьюсер для эндотрахеальной трубки, одноразового использования
	32.50.13.190-00007462**
	Инструмент для трудной интубации для трубок диаметром ≥ 6.0 мм. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	50
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Может применяться при традиционной и видеоларингоскопии. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Общая длина
	≥ 60  и  ≤ 70
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размер 14Fr. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Кислородный канал (переходник Луер Лок / 15F в комплекте). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Кончик проводника подвижный загнутый
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Метрический
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие специального коннектора, при подаче кислорода через который может быть пролонгировано апноэ. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стерильно. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Клинок для ларингоскопа, одноразового использования
	32.50.13.190-00007686**
	Отвечает требованием стандарта DIN ISO 7376, что подтверждается маркировкой на клинке (в целях взаимозаменямости комплектующих)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	650
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Тип Макинтош, изогнутый (Обусловлен анатомией строения гортани человека)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал изготовления – матовая полированная нержавеющая сталь (для предотвращения отражения светового потока)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Фиброоптический световод (Обеспечивает освещение рабочего поля)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	На пластиковом креплении нанесена маркировка типа и условного размера клинка. (Обеспечивает четкую идентификацию)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размеры 3 и 4 (по заявке заказчика). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Контур дыхательный, одноразового использования
	32.50.13.190-00245*
	Внутренний диаметр дыхательной трубки
	≥ 21  и  ≤ 25
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	40
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина дыхательной трубки
	≥ 150
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Категория пациентов
	Взрослые
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Комплектация
	Y-образный коннектор
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	Подогрев линии выдоха
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	Держатель контура
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	Подогрев линии вдоха
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	Трубка для подключения к увлажнителю
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	Камера увлажнителя
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Назначение
	Искусственная вентиляция лёгких
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Тип трубки
	Гофрированная
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Фильтр
	Тепловлагообменный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Комплект взрослого дыхательного контура с подогревом линии вдоха и выдоха (необходим для обеспечения оптимального увлажнения и снижения образования конденсата)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина трубок контура: инспираторная часть (указанные длины трубок контура являются оптимальными для обеспечения удобства ухода за пациентами в отделении интенсивной терапии Заказчика).
	≥ 1,5 и ≤  1,6
	Метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина трубок контура: экспираторная часть (указанные длины трубок контура являются оптимальными для обеспечения удобства ухода за пациентами в отделении интенсивной терапии Заказчика).
	≥ 1,5 и ≤  1,6
	Метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина трубок контура: линия соединения увлажнителя с аппаратом искусственной вентиляции легких (указанные длины трубок контура являются оптимальными для обеспечения удобства ухода за пациентами в отделении интенсивной терапии Заказчика).
	≥ 0,5 и ≤  0,8
	Метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Включенный MDI-порт в Y-образной части контура (порт MDI используется для присоединения линии небулайзера для  ингаляции лекарственных  препаратов  (бронходилататров, муколитиков, кортикостероидов, антибиотиков) при клинической необходимости, а его расположение в Y коннекторе обеспечивает наибольшую близость к дыхательным путям пациента и эффективность распространения аэрозоля препарата в них)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Обогревающая спираль помещена внутрь линии вдоха и линии выдоха (наличие линии обогрева в обоих лимбах контура позволят минимизировать количество конденсируемой влаги являющейся удобной средой для бактериального роста).  
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В линии вдоха имеется жесткий неразделяемый пластиковый коннектор с разъемом типа “Клеверный лист” (Для равномерного нагрева газовой смеси, предотвращения образования конденсата и уменьшения сопротивления потоку и для увлажнителя, имеющегося у Заказчика)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В состав комплекта входит фильтр электростатический, самозаполняемая камера увлажнителя с индикатором оптимального уровня жидкости (необходимо для уменьшения риска инфицирования системы из-за более редкого разъединения ее элементов, а также экономит время персонала).
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В состав комплекта входит комплект зажимов для дыхательного контура, кронштейн шарнирный для дыхательного контура (обеспечивает фиксацию дыхательного контура)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал изготовления контура - полиэтилен (Дыхательные контуры из полиэтилена более легкие. Малый вес системы снижает вероятность травмы пациента за счет уменьшения «натяжения» в области соприкосновения трубки с трахеей)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Срок эксплуатации дыхательного контура  (специфика организации лечебного процесса)
	≥ 14
	Сутки
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Оригинальная совместимость с увлажнителем MR850 «Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед», Новая Зеландия (Использование оригинальных расходных материалов  необходимо для безопасной работы и сохранения гарантийных условий обслуживания оборудования, используемого заказчиком).
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Контур дыхательный, одноразового использования
	32.50.13.190-00245
	Внутренний диаметр дыхательной трубки
	≥ 21  и  ≤ 25
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	10
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина дыхательной трубки
	≥ 150
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Категория пациентов
	Дети
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Комплектация
	Y-образный коннектор
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Влагосборник
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Линия мониторинга давления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Подогрев линии вдоха
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Трубка для подключения к увлажнителю
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Камера увлажнителя
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Назначение
	Искусственная вентиляция лёгких
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Изготовлен из полиэтилена, армированного с внешней стороны, устойчивого к перегибу (является гарантией устойчивости к воздействию галоген-содержащей дыхательной смеси). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Линия вдоха голубого цвета с дополнительным прозрачным полиэтиленовым кожухом и встроенной линией обогрева (для обеспечения удобства совершения высокотехнологичных манипуляций в отделении интенсивной терапии Заказчика). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Линия вдоха длиной (Для оптимального расположения контура между аппаратом искусственной вентиляции легких и пациентом и исключения избыточного давления на эндотрахеальную и трахеостомическую трубку).
	≥145 и ≤160
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Линия выдоха из прозрачного полиэтилена с встроенным влагосборником с антиокклюзионным замком (для обеспечения удобства совершения высокотехнологичных манипуляций в отделении интенсивной терапии Заказчика)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Линия выдоха длиной (Для оптимального расположения контура между аппаратом искусственной вентиляции легких и пациентом и исключения избыточного давления на эндотрахеальную и трахеостомическую трубку и обеспечения сбора конденсированной влаги из воздушного контура)
	≥ 200  и  ≤ 220
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Со стороны пациента Y-образный коннектор с разъемом 22М/15F со съемной крышкой и коннекторы со стороны аппарата с разъемом 22F - прямой у линии выдоха, Г-образный у линии вдоха, также Y-образный коннектор имеет порты для контроля давления/температуры с эластичными заглушками (для обеспечения удобства совершения высокотехнологичных манипуляций в отделении интенсивной терапии Заказчика). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Со стороны подключения линии вдоха к увлажнителю аппарата ИВЛ порт для контроля давления/температуры с эластичной заглушкой и коннектором к нагревателю (для совершения высокотехнологичных манипуляций). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Линия обогрева подключается к увлажнителю через соединитель с электрическим разъёмом (типа «лист клевера») (Для равномерного нагрева газовой смеси, предотвращения образования конденсата и уменьшения сопротивления потоку и для увлажнителя, имеющегося у Заказчика). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В комплекте трубка-лимб (для соединения с увлажнителем с разъемами 22 мм)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина трубки-лимб (Трубки меньшей длины не дотягиваются от аппарата искусственной вентиляции легких до увлажнителя, трубки большей длины изгибаются и провисают, нарушая потоковые характеристики). 
	≥ 50  и  ≤ 90
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Дополнительно в комплекте Г-образный адаптер с разъемами 22М/22М-15F мм с портом для контроля давления/температуры с заглушкой, прямой адаптер с разъемами 22М/22М-15F мм, линия контроля давления с Г-образным и прямым луер-коннекторами, коннекторы для крепления линии контроля давления к контуру, пластиковый коннектор-держатель для крепления контура к держателю контура аппарата ИВЛ (обусловлено технологическим процессом данного учреждения). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Линия контроля давления длиной (такая длина является оптимальной для обеспечения высокотехнологичных манипуляций в отделении интенсивной терапии Заказчика)
	≥ 210  и  ≤ 220
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Коннекторы 22М/22F (для крепления линии контроля давления к контуру)
	≥ 3
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Самозаполняющаяся камера увлажнителя с поплавком и инфузионной системой (Самозаполняемая камера не требует ручного заполнения, что исключает возможность контаминации контура патогенной микрофлорой. Уровень воды в такой камере поддерживается автоматически и возможность подачи пациенту неувлажненной кислородно-газовой смеси исключена)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Стилет для воздуховода, одноразового использования
	32.50.13.190-00007461**
	Стилет используется для придания трубке необходимой степени изгиба при трудной интубации, сохраняет заданную форму, исключает возможность смещения трубки. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	50
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Дистальный конец гладкий атравматично обработанный. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стилет имеет Дугообразный ограничитель глубины введения в эндотрахеальную трубку. Эта конструкция позволяет придавать трубке необходимую форму без повреждения трубки и слизистых оболочек. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размер 14Fr
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Для эндотрахеальных трубок (ID) от 6,5мм до 10,0мм
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина общая
	≥ 390 и ≤ 400
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал: алюминий, покрытый полимерной оболочкой.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Стилет для воздуховода, одноразового использования
	32.50.13.190-00007461**
	Стилет используется для придания трубке необходимой степени изгиба при трудной интубации, сохраняет заданную форму, исключает возможность смещения трубки. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Дистальный конец гладкий атравматично обработанный. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стилет имеет Дугообразный ограничитель глубины введения в эндотрахеальную трубку. Эта конструкция позволяет придавать трубке необходимую форму без повреждения трубки и слизистых оболочек. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размер 10Fr
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Для эндотрахеальных трубок (ID) от 4,5мм до 6,0мм
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина общая
	≥380 и ≤ 390
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал: алюминий, покрытый полимерной оболочкой.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Стилет для воздуховода, одноразового использования
	32.50.13.190-00007461**
	Стилет используется для придания трубке необходимой степени изгиба при трудной интубации, сохраняет заданную форму, исключает возможность смещения трубки. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Дистальный конец гладкий атравматично обработанный. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стилет имеет Дугообразный ограничитель глубины введения в эндотрахеальную трубку. Эта конструкция позволяет придавать трубке необходимую форму без повреждения трубки и слизистых оболочек. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размер 6Fr
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Для эндотрахеальных трубок (ID) от 2,5мм до 4,5мм
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина общая
	≥310 и ≤ 320
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал: алюминий, покрытый полимерной оболочкой.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Троакар для сердечно-сосудистых/торакальных операций, одноразового использования
	32.50.13.190-00007673**
	Материал- ПВХ (Материал обеспечивает необходимую жесткость конструкции, устойчив к слипанию и перегибам)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размер трубки, Fr (Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур с возможностью применения в дренировании торакальной полости)
	20
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Внутренний диаметр катетера
	≥ 4,5 и ≤ 5,5
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наружный диаметр катетера
	≥ 6,0 и ≤ 7,2
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Общая длина катетера 
	≥ 410 и ≤ 470
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина рабочей части
	≥ 360 и ≤ 440
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Рентгеноконтрастная полоса (Для возможности визуализации положения трубки под рентгенконтролем после установки  )
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал стилета- Алюминий (Прочный и легкий материал, не перегибается и не деформируется при прикладывание усилий)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Острый металический кончик (Для облегчения постновки катетера )
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина стилета (Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур с возможностью применения в торакальной хирургии)
	≥ 410,0 и ≤ 490,0
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Угол скоса стилета
	135
	Градус
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина павильона
	≥ 29,7 и ≤ 30,3
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Градуировка  (Градуировка на катетере с шагом 1 см для удобного позиционирования в ране)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Маркировка размера  (На проксимальном конце маркирова для идентификации размера катетера )
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Коннектор "елочка" с резьбой  (Стилет фиксируется на коннекторе при помощи винтового механизма. Коннектор "елочка" позволяет присоединить катетеры или соединительные трубки разного размера)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Изделие стерильное. Одноразового использования.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.
**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)
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