|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **17.10.2019** | № | **10.1-06/721** |
|  |  ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
|  | **Запрос Коммерческого предложения** |
| *(оказание услуг по обслуживанию вестибюльных ковровых покрытий в январе по апрель 2020г)* |
|  |  |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки / оказания услуг: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | Декабрь 2019 года |
| Требования к порядку поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) | Требования к оказанию услуг изложены в техническом задании |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара / услуги) | 1. стоимость всех оказываемых услуг; 2. стоимость необходимых расходных материалов (с учётом номерков); 3. все расходы, связанные с использованием оборудования Исполнителя; 4. все расходы Исполнителя на уплату налогов, сборов, таможенных пошлины и иных платежей, обязанность по внесению которых предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации;5. все иные накладные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств. |
| Максимальное количество партий товара / этапов выполнения работ | В техническом задании |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) / выполнения этапа работ | 30 апреля 2020 г |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) или оказанных услуг | Качество оказываемых услуг должно соответствовать обязательным нормам, действующим на территории Российской Федерации. |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Нет |
| Порядок и сроки оплаты | Оплата Услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно. Исполнитель должен не позднее 5 числа календарного месяца, следующего за оплачиваемым, представить Заказчику подписанный со своей стороны проект универсального передаточного документа, оформленного Исполнителем в соответствии с требованиями <Письма> ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@, а также счет на оплату Услуг, оказанных в соответствующем месяце. |
| Срок предоставления ценовой информации | 25.10.2019 (включительно) |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/н | Наименование Услуг | Ед. изм. | Кол-во | Ставка НДС% | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма (руб.) |
| 1 | Оказание услуг по обслуживанию вестибюльных ковровых покрытий (размер покрытия 85\*150, мм)  | шт | 506 | 20 |  |  |
| 2 | Оказание услуг по обслуживанию вестибюльных ковровых покрытий (размер покрытия 115\*200, мм)  | шт | 1150 | 20 |  |  |
| 3 | Оказание услуг по обслуживанию вестибюльных ковровых покрытий (размер покрытия 150\*300, мм)  | шт | 1150 | 20 |  |  |

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:
1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги) предлагаемых поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;
* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:
1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;
* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*

**Техническое задание**

**на оказание услуг по обслуживанию вестибюльных ковровых покрытий с января по апрель 2020 г**

1. **Требование к количественным характеристикам (объему) услуг**
	1. **Адреса обслуживания:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/н** | **Адрес места установки ковров** | **Размеры ковров, см** | **Кол-во ковров, шт** | **Периодичность****замены с 09.01.2019 по 30.04.2019** |
| 1 | Санкт-Петербург, пос. Песочный. ул. Ленинградская, дом 68, клинический корпус, литер А; | 115\*200 | 1  | 3 раза в неделю (пн, ср, пт). |
| 150\*300 | 9  |
| 2 | Санкт-Петербург, пос. Песочный. ул. Ленинградская, дом 68, клинико-диагностическое отделение, литер А; | 115\*200 | 4  | 3 раза в неделю (пн, ср, пт). |
| 150\*300 | 6 |
| 85\*150 | 3 |
| 3 | Санкт-Петербург, пос. Песочный. ул. Ленинградская, дом 68, лабораторный корпус, литер В; | 150\*300 | 4 | 3 раза в неделю (пн, ср, пт). |
| 115\*200 | 3 |
| 4 | Санкт-Петербург, пос. Песочный. ул. Ленинградская, дом 68, радиологический корпус, литер Е; | 115\*200 | 2 | 3 раза в неделю (пн, ср, пт). |
| 150\*300 | 2 |
| 85\*150 | 1 |
| 5 | Санкт-Петербург, пос. Песочный. ул. Ленинградская, дом 68, лаборатория высоких энергий, литер Е; | 150\*300 | 2 | 3 раза в неделю (пн, ср, пт). |
| 6 | Санкт-Петербург, пос. Песочный. ул. Ленинградская, дом 68, операционный блок, литер А; | 115\*200 | 3 | 3 раза в неделю (пн, ср, пт). |
| 7 | Санкт-Петербург, пос. Песочный. ул. Ленинградская, дом 68, хозяйственный корпус, литер З; | 115\*200 | 2 | 3 раза в неделю (пн, ср, пт). |
| 85\*150 | 1 |
| 8 | Санкт-Петербург, ул. Красных Текстильщиков. Дом 10-12 литер В 3 этаж | 115\*200 | 2 | 3 раза в неделю (пн, ср, пт). |
| 9 | Санкт-Петербург, пер. Моравского, д.5 | 115\*200 | 1 | 3 раза в неделю (пн, ср, пт). |
| 10 | Санкт-Петербург, пос. Песочный. ул. Ленинградская, дом 68, административный корпус, литер А; | 85\*150 | 4 | 3 раза в неделю (пн, ср, пт). |
| 115\*200 | 5 |
| 150\*300 | 1 |
| 11 | Санкт-Петербург, пос. Песочный. ул. Ленинградская, дом 68, гараж, литер Ф; | 85\*150 | 1 | 3 раза в неделю (пн, ср, пт). |
| 115\*200 | 1 |
| 12 | Санкт-Петербург, пос. Песочный. ул. Ленинградская, дом 68, лабораторный корпус, виварий, литер В; | 150\*300 | 1 | 3 раза в неделю (пн, ср, пт). |
| 115\*200 | 1 |
| 85\*150 | 1 |

* 1. Общее число замен ковровых покрытий за указанный период

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество ковров, шт** | **Количество замен 1 ковра за период** | **Количество замен ковров за период** |
| **1** | Вестибюльное ковровое покрытие 85\*150 см | 11 | 46 | 506 |
| **2** | Вестибюльное ковровое покрытие 115\*200 см | 25 | 46 | 1150 |
| **3** | Вестибюльное ковровое покрытие 150\*300 см | 25 | 46 | 1150 |
| Итого: | 2806 |

1. **Требования к оказываемым услугам:**
	1. Исполнитель предоставляет Заказчику вестибюльные ковровые покрытия без залога и предварительной оплаты.

2.2. Исполнитель должен обеспечить в процессе оказания услуг:

- доставку чистых вестибюльных ковровых покрытий, замену и вывоз использованных ковровых покрытий;

- качественную стирку вестибюльных ковровых покрытий;

- обмен непрезентабельных ковровых покрытий на новые по мере необходимости.

Предоставленные Исполнителем вестибюльные ковровые покрытия являются собственностью Исполнителя и подлежат возврату Исполнителю по окончании срока действия Контракта (Исполнитель осуществляет самовывоз ковровых покрытий).

**3. Общие требования к ковровым покрытиям:**

3.1. Вестибюльные ковровые покрытия должны быть изготовлены из скрученных нейлоновых нитей (или иного синтетического материала), вулканизированных в основание из высокопрочной, химически стойкой резины. Ковры должны задерживать не менее 6 кг песка и 5 литров воды, и при этом должны в течение длительного времени сохранять опрятный внешний вид. Вестибюльные ковровые покрытия должны быть целыми и быть без волн и загибов. Ковры должны иметь тёмный цвет.

3.2. Ковры должны иметь устройства (приспособления) обеспечивающие их надёжное крепление к полу (в соответствии с пунктом 39 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме») ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу).