|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **20.08.2019**  |  | **№ 05-07/587** |
|  |  ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
|  | **Запрос Коммерческого предложения** |
| *(Поставка расходных материалов)* |
|  |  |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 08.2019 |
| Требования к порядку поставки продукции  | Поставка партиями |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара) | 1. стоимость товара;
2. стоимость упаковки товара;
3. стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4. расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;

все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара | 1 (одна) партия |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) | В течение 5 рабочих дней с момента подписания договора |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) | Срок годности на момент поставки должен быть не менее 70 % от срока годности указанного производителем. |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Нет |
| Порядок и сроки оплаты | В течение 30 календарных дней с момента подписания УПД, в течение 15 рабочих дней в случае заключения контракта с СМП |
| Срок предоставления ценовой информации | 23.08.2019 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **НДС%\*** | **Цена за ед. с НДС (руб.)\*** | **Сумма (руб.)\*** |
|  | Диализатор Xevonta HI 23 | Диализатор с эффектом предотвращения кровотечения у пациентов при проведении процедур на аппаратах гемодиализа. 1. Качество: 1.1. Стерилизация без использования этиленоксида; 1.2. Сухой (без заполнения какими-либо жидкостями) 2. Технические характеристики: 2.1. Материал мембраны – синтетический; 3. Безопасность: 3.1. Класс потенциального риска 2б; 4. Функциональные характеристики: 4.1. Коэффициент ультрафильтрации: 50 мл/час мм. рт. ст.; 4.2. Клиренс в мл/мин (при потоке диализирующего раствора 500 мл/мин., потоке крови 200 мл/мин, УФ =0): мочевина -189; креатинин - 176; фосфаты - 156; В12 - 111; 4.3. Диализатор с эффектом предотвращения кровотечения у пациентов; 4.4. Покрытие мембраны гепарином 3000 МЕ/ 1 кв.м.; 5. Размеры: 5.1. Площадь поверхности мембраны: 1,65 м2 5.2. Объем заполнения: 100 мл. | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Раствор для гемофильтрации Duosol K-4 | Стерильный бикарбонатный раствор для гемофильтрации, гемодиализа, гемодиафильтрации в двухсекционных (буфер+электролиты) пакетах по 5000 мл. Содержание ионов (ммоль/л): Na - 140, K - 4.0, Ca - 1.5, Mg - 0.5, бикарбонат - 35, Глюкоза - 5.5. | шт. | 100 |  |  |  |
|  | Набор магистралей для Diapact CRRT,HF/HD-Kit preassembled | Набор стерильных магистралей в виде установочного сета для проведения процедур гемодиализа и гемофильтрации совместим с имеющимся аппаратом (имеющегося у заказчика) для проведения процедур внепочечного очищения крови Diapact CRRT.Комплектация:- артериальная линия крови, включающая: насосный сегмент, воздушную ловушку, отведения для измерения артериального давления и PBE-наличие;- венозная линия крови, включающая: воздушную ловушку, отведение для измерения венозного давления-наличие;-магистраль субституата, включающая: насосный сегмент, нагревательный сегмент, отвод для измерения давления диализата – наличие;-магистраль ультрафильтрата, включающая: насосный сегмент, отведение для измерения давления- наличие; -мешок для сбора диализата/фильтрата на 7 л – 2 шт;- | шт. | 8 |  |  |  |

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:
1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара предлагаемых поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара, технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;
* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:
1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;
* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*