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	[bookmark: ДатаРегИНомер]07.08.2026 № 05-07/1704

	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]14.08.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка специализированной механизированной архивной системы с монтажом на мезонине (1875 - запрет)

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]С момента заключения Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	Общий срок исполнения обязательств по контракту составляет 20 рабочих дней, с момента получения Поставщиком заявки от Покупателя. Покупатель направляет заявку Поставщику не позднее 30.10.2026.

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]Поставка одной партией

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]УПД в ЕИС

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]Да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]24 календарных месяца с момента размещения в ЕИС подписанного Покупателем УПД

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]5%

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]Да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]Не предусмотрено

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]Не предусмотрено

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – запрет (реестровая запись)

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]Не предусмотрено

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
СПЕЦИФИКАЦИЯ
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Ед. измерения
	Кол-во

	Страна происхождения
	Цена за ед. (руб.)
	Сумма (руб.)

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	
	
	

	Специализированная механизированная архивная система



















	31.09.11.120
	[bookmark: _GoBack]Двухсторонний передвижной стеллаж с механическим приводом для перемещения по рельсовым направляющим без фальшпола
	89
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука
	1
	
	
	

	
	
	Высота стеллажа с учетом направляющих рельсов и подвижных оснований 
	≥ 1894 ≤ 2005
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Количество полок в стеллажной секции 
	6
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Длина рабочей полки
	≥ 950 и ≤ 1050
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Ширина рабочей полки
	≥ 290 и ≤ 320
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Межполочное рабочее расстояние (расстояние от рабочей поверхности полки до ребра жёсткости вышестоящей полки) составляет не менее 340 мм (+/-1 мм);  
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	-Полка имеет 2 продольных ребра жесткости, не менее чем в 4 гиба каждое, с прямоугольным сечением не менее 32х32 мм. Прямоугольное сечение с замкнутым контуром (в виде трубы), четвёртый гиб должен быть приварен к основанию полки точечной сваркой. В торцевых рёбрах жёсткости под клипсовое крепление должны быть предусмотрены посадочные пазы.
-Полка имеет в поперечных рёбрах жёсткости вырезы под клипсы, клипсы должны скрываться в ребро жёсткости и не выступать за габариты полок.
-Крепление полок осуществляется на клипсы (не болтовое крепление).
-Полка выдерживает равномерную нагрузку не менее 80 кг без изменения геометрических форм (прогиба, деформации и т.д.).
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Для установки крестообразных проволочных полочных разделителей, все полки (в т.ч. верхняя нерабочая) в продольных рёбрах жёсткости должны иметь два ряда сквозных отверстий по всей длине полки, выполненных в виде квадрата или овала диаметром 7-10мм. Шаг отверстий 50-80 мм. Данные отверстия в полках должны обеспечивать проникновение ГОВ (газового огнетушащего вещества) в сомкнутый блок передвижных стеллажей и межполочные пространства в случае возникновения пожара
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Материал полки
	Холоднокатаная сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Покрытие полки
	Порошковое полиэфирное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Толщина металла полки 
	≥ 0,6
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Стойки: одиночные сплошные цельнометаллические цельнокатаные по всей высоте с перфорацией для клипсового крепления полок. Стойки имеют 2 ребра жёсткости не менее чем в 3 гиба, с перфорацией не более 12 мм для крепления полок
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	-Сечение стойки «I»-образное. Стойка имеет переднее и заднее ребро жёсткости. Переднее ребро жёсткости имеет не менее 3-х гибов жёсткости и сечение в виде треугольника с размерами сторон 20 мм (+/- 5мм). Заднее ребро жёсткости имеет не менее 3-х гибов жёсткости и перфорацию для крепления задних стенок, размер сторон ребра жёсткости 30мм (+/- 5 мм).
-В перфорации стоек должны быть предусмотрены маркерные отверстия для крепления кронштейнов. Маркерные отверстия должны визуально отличаться от перфорации и должны быть пробиты не реже чем каждое 15-е отверстие
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Материал стойки 
	Холоднокатаная сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Покрытие стойки
	Порошковое (полиэфирное)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Толщина металла стойки
	≥ 0,8
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Стойка имеет 100% прокраску, не имеет дополнительных покрытий
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Стойки и полки в собранном виде образовывают каркас, который установлен на передвижные основания. Жесткость каркаса обеспечивается установкой сплошных задних стенок
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Материал стенок 
	Холоднокатаная сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Покрытие стенок
	Порошковое (полиэфирное).
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Толщина металла задних стенок
	≥ 0,8
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Привод стеллажа
	Механический, цепной с редуктором
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Ручка привода имеет 3-х лучевую конструкцию с установкой в центре кнопки блокировки стеллажей от перемещений. При нажатии на кнопку механизм блокируется, а передвижение стеллажей становиться невозможным. Установка устройств блокировки привода на декоративных панелях не допускается. Управление приводом осуществляется с помощью пластиковой рукоятки со свободно вращающейся пластиковой частью не менее 75 мм и диаметром не менее 30 мм. Общий размер ручки должен выступать за габариты стеллажа не более чем на 120мм. Размещение ручки привода должно быть на высоте 970 – 1000 мм. Не допускается установка 1-го, 2-х лучевых рукояток, рукояток на дисках, перемещающих секции с перехватом рук. В целях обеспечения безопасности конструкция редукторного механизма перемещения должна быть закрыта гладкой фронтальной панелью со скругленными краями. На всех панелях должно быть установлено по две пластиковые идентификационные таблички размерами не менее 145х200мм. Для перемещения стеллажа с полезной нагрузкой 5000 кг усилие на ручку привода не должно превышать 2,5 кг. Количество одновременно передвигаемых рядов нагруженных стеллажей должно соответствовать нормам допустимой нагрузки на механизмы передвижения и обеспечивать их безотказную работу
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Стеллаж оборудован антиопрокидывающими устройствами, без изменения общей высоты стеллажей. Непосредственно к стенам стеллаж не крепятся, антиопрокидыватели встроены в мобильную базу стеллажа
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Стеллажи специализированной механизированной архивной системы хранения  оборудованы модулем молекулярной очистки и обеззараживания воздуха
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Количество модулей молекулярной очистки и обеззараживания воздуха
	4
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Модуль молекулярной очистки и обеззараживания воздуха должен быть оборудован световой индикация работы 
Рекомендованный режим работы – непрерывный
Обеспечивается удаление озона из очищаемого воздуха 
Корпус модуля должен быть изготовлен из не горючих материалов 
Управление режимами работы модуля должно осуществляться единым органом управления. Включение модуля осуществляется одновременно с началом работы (перемещением секции) специализированной механизированной архивной системы 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Встроенный модуль молекулярной очистки и обеззараживания воздуха устанавливаются за декоративной панелью секций модулей хранения, специализированной механизированной архивной системы хранения, над механизмом перемещения, и визуально скрыт от глаз.
Предназначен для очистки воздуха от органических примесей, включая патогенную микрофлору, таких как:
· плесневых грибов (Aspergillus niger, Aspergillus versicolor, Penicillium sp., Penicillium cyclopium, Stachybotrys chartarum, Fungus species, Trichoderma sp. и т.д.)
· споров грибов (Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis, Mucorales и др.), являющиеся возбудителями грибковых инфекций (гистоплазмоз (болезнь Дарлинга), кокцидиоидомикоз, бластомикоз, мукормикоз и др.)
· бактерий (Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis и др.), являющиеся возбудителями бактериальных инфекций;
вирусов, (Rhinovirus, SARS CoV, MERS CoV, SARS CoV 2 (2019 nCoV), Adenoviridae, HRSV, hMPV, Coxsackievirus, Influenzavirus и др.), являющиеся возбудителями острых респираторных вирусных инфекций (риновирусная, коронавирусная, COVID 19, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, метапневмовирусная, энтеровирусная и др.)
В комплект модуля молекулярной очистки и обеззараживания воздуха входит 1 пылевой фильтр (многоразовый).
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Производительность встроенного модуля молекулярной очистки и обеззараживания воздуха по очищаемому воздуху при номинальном электропитании в двух режимах:
· В первом режиме -  не менее 25 м3/ч (±10 %).
· Во втором режиме - не менее 50 м3/ч (±10 %).
Встроенный модуль молекулярной очистки должен обеспечивать эффективную инактивацию патогенных микроорганизмов всех типов и удаления из обрабатываемого воздуха молекулярных и летучих органических загрязнителей, без накопления внутри изделия:
Фотокаталитический элемент (не менее 1 штуки) на основе пористого стекла, должен обладать сроком службы равным сроку службы специализированной механизированной архивной системы хранения. 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Ширина модуля молекулярной очистки и обеззараживания воздуха
	≤ 400
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Глубина модуля молекулярной очистки и обеззараживания воздуха
	≤ 188
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Высота модуля молекулярной очистки и обеззараживания воздуха
	≤ 60
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Вес модуля молекулярной очистки и обеззараживания воздуха
	≤ 2,7
	Килограмм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Мощность, потребляемая от сети модуля молекулярной очистки
	≤ 25
	Ватт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Параметры электрической сети модуля молекулярной очистки
	24/1,5 В/А
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Количество светодиодных ламп УФ излучения модуля молекулярной очистки и обеззараживания воздуха
	≤ 8
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Суммарная мощность источников УФ излучения в каталитическом диапазоне 315 – 400 нм модуля молекулярной очистки и обеззараживания воздуха.

	≥ 8
	Ватт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Рекомендуемая периодичность замены источника УФ излучения модуля молекулярной очистки и обеззараживания воздуха - не чаще 84 месяцев. 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Количество светодиодных ламп УФ излучения модуля молекулярной очистки и обеззараживания воздуха
	≥ 8
	Штука
	
	
	
	
	
	

	
	
	Уровень шума модуля молекулярной очистки и обеззараживания воздуха 

	≤ 50
	Децибел
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	-Основания стеллажей полностью разборные. Основания собираются из отдельных элементов при помощи зацепов и болтовых соединений (сварка элементов не допускается).
-Основания имеют карданную передачу по всей длине основания, обеспечивая передачу крутящего момента от привода на все ведущие колеса до конца основания.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Материал основания: Холоднокатаная сталь с толщиной листа не менее 2 мм и количеством гибов не менее 4
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	-Рабочая поверхность колес и рельсов имеет полукруглый профиль для исключения трения скольжения между колесами и направляющими рельсами. -Рельсы «П»-образной формы не допускаются в связи с низкой степенью надежности конструкции, обусловленной наличием трения скольжения при движении стеллажей.
-Направляющие рельсы имеет конструктивную возможность регулировки по высоте с помощью регулировочных пластин и крепление анкерными болтами к покрытию пола.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Высота направляющих рельс
	≥ 10 и ≤ 14
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Материал направляющих рельс
	Оцинкованная сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Толщина направляющих рельс
	≥ 6
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Регулировочные пластины направляющих рельсов не должны выступать за габариты рельсов. Конструкция должна обеспечивать надежную фиксацию пластин и исключать возможность их смещения
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Материал регулировочных пластин
	Оцинкованная сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Декоративные фронтальные панели имеют перфорацию для свободного циркулирования очищенного воздуха
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	Декоративные фронтальные панели закрывают механизмы привода и лицевые перфорированные стойки по всей высоте укомплектованы пластиковыми держателями табличек формата А5
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка специализированной механизированной архивной системы с монтажом на мезонине 

1. Место поставки, сборки и монтажа товара: 197758   г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Ленинградская улица, дом. № 68 (литера У, помещение склада). Специализированная механизированная архивная система монтируется на имеющийся у Покупателя мезонин (Схема мезонина в Приложении к Техническому заданию).
2. Стоимость товара включает в себя стоимость архивной системы, контрольных обмеров, доставку, перемещение в место монтажа, сборку архивной системы и работы по монтажу товара на территории Покупателя.
3. Маркировка товара осуществляется в соответствии с документацией завода-изготовителя. Маркировка упаковки осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» по документации завода-изготовителя.
4. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность изделий (товара) на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5.  Прилагаемая техническая документация на каждый комплект оборудования должен включать в себя:
- руководство по монтажу;
- паспорт;
- сертификат соответствия ТР ТС 025/2012;
- руководство по эксплуатации;
- документы о гарантийных обязательствах.
6. Товар при хранении, монтаже, эксплуатации не должен являться опасными в экологическом отношении;
Товар в процессе монтажа, демонтажа и эксплуатации не должен создавать опасных радиоактивных излучений, шумов или вибраций, не выделять токсичных веществ.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.»
Полный срок службы товара составляет не менее 10лет. 

7.  Товар поставляется в помещение, использующееся в качестве архива. В помещении запрещаются все огне-/искро- образующие работы. Все работы выполняются по месту монтажа в предоставленном Покупателем помещении, без проведения демонтажных работ.

	Требования по обслуживанию, экологии безопасности эксплуатации и качеству товара
	Должны соответствовать требованиям:
Федеральному закону № 125-ФЗ «Об архивном деле»
ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.»
ГОСТ 7.50-2002 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Консервация документов (раздел 4.4 – санитарно-гигиенический режим)
Качество поставляемого Изделия (товара) должно соответствовать нормативно-технической документации, действующей на момент выполнения контракта.

	Дополнительные требования
	Общий срок исполнения обязательств по контракту составляет 20 рабочих дней, с момента получения Поставщиком заявки от Покупателя. Покупатель направляет заявку Поставщику не позднее 30.10.2026.
1. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения заявки от Покупателя Поставщик обязан выполнить контрольные обмеры установленного у Покупателя мезонина; 
2. На основании контрольных обмеров, в срок не более 8 (восьми) рабочих дней с момента получения заявки, Поставщик обязан подготовить и представить Покупателю на согласование рабочие чертежи (техническую документацию) по размещению на мезонине металлических передвижных стеллажей с механическим приводом. Покупатель согласовывает рабочие чертежи (техническую документацию) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения технической документации;
3. Поставщик осуществляет поставку и монтаж на мезонине металлических передвижных стеллажей с механическим приводом после согласования Покупателем технической документации. 
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