

|  |
| --- |
| **17.06.2021 № 21.1-03/581** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **30.06.2021** |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки | **Поставка систем кондиционирования воздуха с установкой и настройкой** |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 10.08.2021 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | С момента подписания Договор |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | В течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | Поставка одной партией |
| 8. | Оплата | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Покупателем универсального передаточного документа (УПД).При осуществлении закупки с ограничением участия только для субъектов малого предпринимательства (СМП) - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Счет, УПД, акт ввода в эксплуатацию |
| 10. | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | Не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | Не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | На выполненные работы 12 календарных месяцев с момента подписания УПД. На товар 24 календарных месяца с момента подписания УПД. |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Не предусмотрено |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Поставщик указывает в КП |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

**18.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/н | Наименование Товара  | Технические характеристики Товара (с указанием страны производства)  | Кол-во (шт.) | Код по ОКПД 2 | Страна происхождения товара | НДС % | НДС (руб.) | Цена за ед. Товара с (руб.) | Сумма (руб.) |
| 1 | Кондиционер бытовой  | Тип кондиционера: сплит система.Тип внутреннего блока: настенный.Холодопроизводительность не менее: 2,5 кВт.Электропитание: 220-240В.Пульт управления: в комплекте **Включены работы по установке и настройке оборудования\*** | 4 | 28.25.12.130 |  |  |  |  |  |
| 2 | **Кондиционер бытовой** | Тип кондиционера: сплит система.Тип внутреннего блока: настенный.Холодопроизводительность не менее: 2,0 кВт.Электропитание: 220-240В.Пульт управления: в комплекте Включены работы по установке и настройке оборудования\* | 1 | 28.25.12.130 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

**\*Описание выполняемых работ.**

1. **Работы выполняются в соответствии с приложенной схемой:**

- Наружные блоки разместить на стене первого этажа с привязкой по горизонтали к верху оконного проема по вертикали к оси простенка.

- Внутренние блоки установить в помещениях первого этажа.

- Проложить и закрепить фреонопровод в пространстве подвесного потолка или в пластиковых лотках.

- Пыльные работы производить с использованием пылесоса.

- Отверстия в стенах запенить противопожарной пеной.

- Подключение электропитания осуществляется в силовой щит на этаже отделения.

- Выполнить пусконаладочные работы.

Поставщик должен выполнить сборку и установку систем кондиционирования, заключающуюся в креплении на кронштейн внешнего блока, креплении на внутренние стены внутренних блоков, протяжке технологической трассы (фреонопроводов), устройстве системы дренажа, заправке систем кондиционирования хладагентом до необходимого объёма, подключении систем кондиционирования к электрическим сетям, проверке систем кондиционирования на работоспособность и готовность к запуску в эксплуатацию.

Материалы для организации и протяжки технологической трассы (фреонопроводы), материалы для организации и устройства системы дренажа (дренажная трубка), материалы для подключения к электрическим сетям (электрические кабели, автоматы, розетки, кабель каналы), хладагент, а также иные материалы, необходимые для производства работ по установке оборудования, предоставляются Поставщиком и включены в цену контракта.

Качество работ по установке систем кондиционирования должно удовлетворять:

СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СНиП 3.05.05-08 «Технологическое оборудование и технологический трубопровод».

*Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ, и действующим нормативно-техническим документам, и правилам, в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР ТС, иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется.*

Ответственность за технику безопасности при проведении всех видов работ по сборке и установке сплит-систем возлагается на Поставщика.

Все материалы, используемые при выполнении работ по установке сплит-систем, должны быть новыми, неиспользованными, не имеющими дефектов.

При установке внутренних блоков систем кондиционирования Поставщик должен произвести работы по минимизации образованию пыли в помещении серверной.

По завершению сборки и установки систем кондиционирования Поставщик должен произвести уборку упаковочного материала, оставшегося после сборки и установки, уборку и вывоз строительного мусора.

Все соединительные трубопроводы (технологическая трасса) между внутренними и внешними блоками систем кондиционирования должны быть изолированы утеплителем на основе вспененного каучука и укладываться в монтажные пластиковые короба (кабель-канал), по внутренним стенам помещений и надежно закрепляются. Система дренажа должна укладываться в монтажные пластиковые короба (кабель-канал) по внутренним стенам помещений. Электрические кабеля должны укладываться в монтажные пластиковые короба (кабель-канал), в пространстве подвесного потолка внутри помещений. Размер, а также линии прокладки пластиковых коробов (кабель-каналов) должны быть согласованы с Заказчиком.

Все проделанные в процессе установки систем кондиционирования отверстия в стенах, Поставщик должен заделать противопожарной пеной.

Все работы по сопутствующим работам не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам в помещениях Заказчика.

После запуска, работа систем кондиционирования тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, давления хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока.

1. **Упаковка и маркировка Товара, соответствие его качества, безопасность. Гарантийные требования и требования к объему предоставляемых гарантий.**

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом. На Товаре не должно быть механических повреждений. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам/ГОСТам, санитарным. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок, составляющий не более чем **10** (**десять**) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

 Поставщик предоставляет гарантию производителя Товара. Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара. Гарантия на Товар должна соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товаров, и должна подтверждаться документами от производителя (Поставщика).