

|  |
| --- |
| **23.06.2021 № 21.1-03/610** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **21.07.2021** |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки | **Поставка материалов для текущих ремонтов** |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 01.12.2021 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | С момента заключения контракта |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | 01.11.2021 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | В течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 25.10.2021. Максимальное количество партий - 3 (три). |
| 8. | Оплата | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Покупателем универсального передаточного документа (УПД).При осуществлении закупки с ограничением участия только для субъектов малого предпринимательства (СМП) - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Сертификаты соответствия (декларации соответствия) на поставляемую продукцию. |
| 10. | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | Нет |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | Нет |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки Товара. |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Предоставляются в соответствии со статьей 29 (организации инвалидов) |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указывается участником закупки/контрагентом в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

1. **Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара**  | **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **ОКПД2/ КТРУ** | **Страна происхождения** | **НДС%** | **Цена за ед. с НДС** | **Сумма** |
|  | Гипсокартон  | Влагостойкий. Толщина - 12,5 мм. Длина - не менее 2500 мм. Ширина - 1200 мм | 66 | шт. | 23.62.10.000 |  |  |  |  |
|  | Саморезы ГМ 25x3.5 мм, усиленные | Предназначены для крепления материалов и легких конструкций к металлическим основаниям максимальной толщиной не менее 0,9 мм без предварительного сверления, например: гипсокартона к металлическим профилям. Изготовлены из углеродистой стали с последующим оксидированием для защиты от коррозии. Размер 25x3.5 мм. Саморезы имеют полную резьбу. Упаковка - не менее 1000 шт. | 5 | упак. | 25.94.11.120 |  |  |  |  |
|  | Саморезы клопы 32x4.2 мм | Предназначены для крепления различных металлических элементов максимальной толщиной не менее 0,9 мм между собой и к несущей поверхности без предварительного сверления. Саморезы с полусферической головкой с прессшайбой и крестообразным шлицем PH2, резьба с мелким шагом и острым наконечником. Изготовлены из оцинкованной стали. Размер 32х4,2 мм. Саморезы имеют полную резьбу. Упаковка - не менее 1000 шт. | 2 | упак. | 25.94.11.120 |  |  |  |  |
|  | Смесь сухая строительная | Вид применяемого вяжущего - полимерный; тип шпаклевочной смеси - финишная; условия применения - для внутренних работ; способ нанесения - ручной; функциональное назначение смеси - шпаклевочная. ***Дополнительные характеристики:\****Предназначена для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях перед наклейкой обоев и покраской. Подходит для выравнивания всех гладких поверхностей из минеральных материалов и гипсокартонных плит. Расход сухой смеси: не более 1,5 кг на м² при толщине слоя 1 мм; толщина слоя: не более 5 мм; состав: сухой; цвет: белый. Упаковка: 20 кг. | 1000 | кг | 23.64.10.110-00000003 |  |  |  |  |
|  | Смесь сухая строительная  | Вид применяемого вяжущего - цементный; назначение клеевой смеси - для укладки облицовочных материалов; условия применения - для наружных и внутренних работ; функциональное назначение смеси - клеевая (предназначенная для укладки).***Дополнительные характеристики:\****Клей для плитки Усиленный состоящий из цемента, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками. Предназначен для укладки керамической плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня на следующие основания: цементные, цементно-известковые штукатурки, бетонные и железобетонные основания, гипсокартонные листы, ячеистые бетоны, пазогребневые плиты, гипсолитовые плиты. Применим для стен и полов. Марочная прочность - М75. Марка по морозостойкости - F35. Упаковка - 25 кг. | 1300 | кг | 23.64.10.110-00000002 |  |  |  |  |
|  | Смесь сухая строительная  | Вид применяемого вяжущего - цементный; назначение напольной смеси - для устройства выравнивающих слоев (прослоек); способ укладки напольной смеси - выравниваемая; условия применения - для наружных и внутренних работ; функциональное назначение смеси - напольная.***Дополнительные характеристики:\****Ровнитель (стяжка пола) первичный предназначена для выравнивания полов в жилых и общественных зданиях; как предварительный слой перед выравниванием самовыравнивающимся раствором; как окончательный слой перед последующей укладкой керамической плитки, недорогих сортов ламината, линолеума с утеплительной подложкой; для устройства несвязанной стяжки; для устройства полов с уклоном. Минимальная толщина слоя - 5 мм; максимальная толщина слоя - 50 мм. Упаковка - 25 кг. | 2500 | кг | 23.64.10.110-00000002  |  |  |  |  |
|  | Смесь сухая строительная  | Вид применяемого вяжущего - гипсовый; условия применения - для внутренних работ; способ нанесения - ручной; функциональное назначение смеси - штукатурная. ***Дополнительные характеристики\*.*** Смесь на основе гипса с полимерными добавками. Предназначена для базового выравнивания стен и потолков в сухих помещениях с нормальной влажностью на бетон, пенобетон, кирпич, оштукатуренные поверхности, гипсовые поверхности. Высокое качество финишной поверхности, трещиностойкая, суперпластичная. Расход сухой смеси: не более 9 кг на м² при толщине слоя 10 мм; прочность сцепления: не менее 0,4 Мпа; марочная прочность на сжатие: не менее 2,5 Мпа; минимальная толщина слоя: 5 мм; максимальная толщина слоя: 50 мм. Упаковка: 30 кг. | 1320 | кг | 23.64.10.110-00000003 |  |  |  |  |
|  | Смесь сухая строительная  | Вид применяемого вяжущего - цементный; назначение напольной смеси - для устройства финишных покрытий; способ укладки напольной смеси - самовыравнивающиеся; условия применения - для внутренних работ; функциональное назначение смеси - напольная.***Дополнительные характеристики:\****Ровнитель (наливной пол) предназначен для выравнивания и корректирования бетонных полов и цементных стяжек под укладку напольной плитки, выстилающих покрытий (линолеум) и паркета. Минимальная толщина слоя - 1 мм; максимальная толщина слоя - 7 мм. Упаковка - 20 кг. | 160 | кг | 23.64.10.110-00000003 |  |  |  |  |
|  | Смесь сухая строительная  | Вид применяемого вяжущего - цементный; назначение затирочной (шовной) смеси - для узких швов (до 6 мм включительно); условия применения - для наружных и внутренних работ; функциональное назначение смеси - затирочная (шовная).***Дополнительные характеристики:\****Смесь цемента с минеральными заполнителями, пигментами и полимерными модификаторами. Предназначена для заполнения швов керамических, стеклянных и каменных облицовок на полах и стенах в гражданском и промышленном строительстве. Цвет - серый. Упаковка - 5 кг. | 110 | кг | 23.64.10.110-00000002 |  |  |  |  |

*\*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, для обеспечения высокого качества работ.*