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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]11.11.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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13.Описание объекта закупки
СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ 
	Наименование товара
	Технические характеристики 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код по ОКПД 2
	Страна происхождения
	Цена за ед. (руб.)
	Сумма
(руб.)

	1
	Воздуховод 150х100 мм, &=0.5, l=1500мм, чистый р-р, без шины
	Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0.5 мм
Длина: 1500 мм
	Метр 
	12
	29.32.30.269
	
	
	

	2
	Врезка 150х100 мм, нипп. Р-р, без шины
	Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0.5 м
	Штука
	2
	29.32.30.269
	
	
	

	3
	Заглушка 150х100 мм, нипп. Р-р, без шины
	Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0.5 м
	Штука
	2
	29.32.30.269
	
	
	

	4
	Ниппель 150х100 мм
	Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0.5 м
	Штука
	2
	29.32.30.269
	
	
	

	5
	Отвод 90˚ 150х100 мм, нипп. р-р, без шины
	Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0.5 м
	Штука
	1
	29.32.30.269
	
	
	

	6
	Отвод 90˚ 100х150 мм, нипп. р-р, без шины
	Материал: Оцинкованная сталь
Толщина: 0.5 м
	Штука
	3
	29.32.30.269
	
	
	

	7
	Скотч алюминиевый 50х50
	Ширина, мм: 50
Длина, м: 40
Толщина, мкм: 50
Тип клеевого слоя: хотмелт
Тип основы: алюминиевая фольга
	Штука
	1
	29.32.30.269
	
	
	

	8
	Решетка 250*150 (накладная), пластик
	Размер: 150х250 мм
Материал: пластик
	Штука
	4
	29.32.30.269
	
	
	

	9
	Угол крепежный анкерный 40х80х40х1.8
	Тип уголка: Анкерный
Симметричный: Нет
Назначение: Каркас
Высота (мм): 40
Длина (мм): 80
Ширина (мм): 40
Основной материал: Сталь
Количество в наборе: 1
Покрытие: Оцинкованный
Угол (°): 90
Толщина металла (мм):1.8
	Штука
	10
	29.32.30.269
	
	
	

	ИТОГО:
	




*Всё оборудование и материалы предоставляются Поставщиком. Указанный перечень не является исчерпывающим, все иные необходимые материалы, требуемые для выполнения монтажа вентиляционных воздуховодов, предоставляются Поставщиком

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка вентиляционного оборудования с монтажом

1. Порядок поставки товара и монтажа:
1.1. Адрес поставки и монтажа товара: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, 3 этаж, помещение эндоскопии. 
1.2. Поставщик должен поставить и смонтировать товар согласно Спецификации, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта.
1.3. Поставка и монтаж осуществляется оказывается по рабочим дням с 09:00 до 17:30.  При необходимости или невозможности оказать услугу в будние дни с 9:00 до 17:30, услугу оказывать в нерабочее время после 17:30, а также в выходные или праздничные дни (оказание услуги после 17:30 и выходные дни необходимо согласовываются с Покупателем дополнительно).
1.4. Необходимо смонтировать товар в помещении согласно Схеме № 1. 
1.5. Вытяжную систему необходимо врезать в вытяжной воздуховод расположенном в коридоре на 3 этаже (над входной дверью в помещение моечной эндоскопии) Схема № 2 при помощи прямой врезки.
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2. Условия поставки товара и монтажа:
1.1. Для прокладки воздуховодов вдоль стены к моечным необходимо в подвесном гипсокартонном потолке сделать технические отверстия, после прокладки воздуховодов отверстия необходимо заделать таким образом, чтобы не нарушало эстетику помещения. 
1.1.1.  С целью упрощения монтажа можно демонтировать потолочный светодиодный светильник в количестве 2 штук, в местах установки потолочных светильников сделать техническое отверстие для прокладки воздуховода таким образом, чтобы можно было вернуть потолочные светодиодные светильники на место. (данные работы необходимо дополнительно согласовать с Заказчиком на месте перед установкой). 
1.1.2. В случае демонтажа потолочного светильника, вернуть его на место. 
1.2. Расположение воздуховодов в помещении не должно препятствовать передвижению сотрудников помещения эндоскопии, а также не нарушать противопожарные нормы. 
1.3. Для прохода воздуховодов 150х100 мм необходимо в гипсокартонной стене сделать отверстия в количестве не более 2 (двух).
1.4. Крепление труб осуществлять с использованием кронштейна.
1.5. Все материалы необходимые для монтажа воздуховодов предоставляются Поставщиком и должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, соответствующие требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, удостоверяющие их качество. Копии документов, подтверждающих качество материалов, должны быть предоставлены Покупателю до начала оказания услуг по установке вентиляционных воздуховодов.
1.6. Поставщик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности.
1.7. Поставщик обеспечивает уборку и вывоз за пределы территории Покупателя упаковочного материала, строительного мусора, образовавшегося при выполнении монтажных работ.
1.8. Место монтажа и способ монтажа необходимо дополнительно согласовать с Покупателем на месте.  
1.9. После монтажа вентиляционного материала Поставщику необходимо предоставить Покупателю заверенную Поставщиком схему фактического прохода воздуховодов в помещении, с указанием места врезки в существующем воздуховоде вытяжной системы вентиляции.
[image: ]
** Перечень мероприятий по подключению вытяжных воздуховодов не является исчерпывающим 


3. Требования к Поставщику:
3.1. Поставщик производит доставку, разгрузку, установку материала с подключением к существующей вытяжной системе вентиляции, вывоз упаковки, а также образовавшийся при оказании услуги строительный мусор. 
3.2. Все мероприятия по оказанию услуги выполняются квалифицированном персоналом Поставщика. 
3.3. В течение двух дней после заключения Контракта, Поставщик обязан представить Покупателю копии удостоверений, заверенных подписью руководителя Поставщика и печатью, рабочих, прошедших обучение и имеющих допуски по охране труда (приказ Минтруда России № 835н от 27.11.2020; приказ Минтруда России № 903н от 15.12.2020), пожарной безопасности, по электробезопасности (не ниже Ⅱ группы до 1000В), для работающих с электроинструментом, допуск для работы на высоте.

4. Результат поставки товара и монтажа:
4.1. Результатом поставки товара и монтажа являются подключенные вытяжные воздуховоды к существующей системе вентиляции
4.2. Предоставленная Покупателю заверенная Поставщиком схема фактического прохода воздуховодов в помещении.
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1 шт. 2

2

шт. 2

3

шт. 2

4

у стены в месте прохода 

воздуховода 

шт. 2

5 в месте установки  светильников  шт. 2

6 шт. 10

7 пог.м. 12

8 шт. 2

9 шт. 1

10 шт. 3

11 шт. 2

12 шт. 2

13 баллон 1

14

шт. 2

15

шт. 2

16

шт. 2

17

усл.ед 1

установка углов крепежных анкерных

гермитизация отверстий в стене противопожарной пеной 

заделка отверстий в подвесном потолке 

Монтаж ранее снятых потолочных светодиодных светильников 

предьявление схемы фактического прохода воздуховодов в 

помещении

прокладка воздуховодов 150х100мм

врезка в сущ. Вытяжную систему 

установка решеток 250х150мм 

установка заглушек 150х100мм

потключение к питанию потолочных светодиодных светильнико

установка  отвода 90˚ 150х100 мм

установка отвода 90˚ 100х150 мм

Необходимые мероприятия по подключению вытяжных вождуховодов **

Наименование мероприятий

проделование отверстий в перегородке из ГКЛ для прокладки 

воздуховода 150х100мм 

Демонтаж потолочных светодиодных светильников 

проделование отверстий в 

подвесном потолке из ГКЛ 

отключение от  питания потолочных светодиодных светильников
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