

|  |
| --- |
| **24.05.2021 № 21.1-03/506** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **02.07.2021** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки | **"Поставка материалов для обеспечения доступности для МГН"** |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 30.09.2021 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** | |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | С момента заключения контракта |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | Не предусмотрено |
| 8. | Оплата | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Покупателем универсального передаточного документа (УПД).При осуществлении закупки с ограничением участия только для субъектов малого предпринимательства (СМП) - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Сертификаты соответствия (декларации соответствия) на поставляемую продукцию. |
| 10. | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | Нет |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | Нет |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки Товара. |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Предоставляются в соответствии со статьей 29 (организации инвалидов) |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Нет |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указывается участником закупки/контрагентом в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

1. **Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **ОКПД2/ КТРУ** | **Страна происхождения** | **НДС%** | **Цена за ед. с НДС** | **Сумма** |
|  | Специализированные указатели направления движения для инвалидов и других маломобильных групп населения | Вид - налево  ***Дополнительные характеристики:\****  Тактильная Пиктограмма СП11 Направление движения. Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлена тактильная информация об объекте или услугах с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим и слабовидящим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом. Тактильная пиктограмма изготавливается из цветного пластика и имеет защитное полиуретановые покрытие. Высота подъема тактильного слоя над поверхностью не менее 2 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик все тактильные элементы и символы на тактильной пиктограмме приклеены к поверхности однородным слоем связующего вещества. В виду того, что тактильные плоскопечатные символы со скошенным краем элемента, более качественнее передают информацию чем элементы со вертикальным краем, все рельефные символы должны иметь скошенный край в диапазоне 15-30 гр. Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации, а так же внешнего эстетического вида, все тактильные элементы не должны иметь технологических разрывов и разрезов, рамки по периметру пиктограммы должны быть изготовлены монолитным способом и не иметь технологических стыков. Не допускается изготовление тактильного указателя методом склеивания элементов из отдельных частей. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, тактильный указатель должен иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мк. Не допускается изготовление тактильных изделий без защитного покрытия. В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ.  Требования к материалам - для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств тактильные изделия должны быть изготовлены на основе твердого непластифицированного полимера с двухслойным защитным покрытием.  Требование к упаковке - в целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку.  Комплектация оборудования - паспорт изделия.  Размер - ВxШxГ: 200x200x4 мм | 18 | шт. | 22.29.29.000-00000005 |  |  |  |  |
|  | Специализированный знак для инвалидов | Вид - знак доступности  Тип по конструктивному исполнению - тактильно-визуальный.  Тип по назначению - размещаемый перед входами в общественные здания и сооружения, а также в автобусы, троллейбусы и трамваи.  ***Дополнительные характеристики:\****  Тактильная пиктограмма СП9 Вход в помещение  Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлена тактильная информация об объекте или услугах с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим и слабовидящим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом. Тактильная пиктограмма изготавливается из цветного пластика и имеет защитное полиуретановые покрытие. Высота подъема тактильного слоя над поверхностью не менее 2 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик все тактильные элементы и символы на тактильной пиктограмме приклеены к поверхности однородным слоем связующего вещества. В виду того, что тактильные плоскопечатные символы со скошенным краем элемента, более качественнее передают информацию чем элементы со вертикальным краем, все рельефные символы должны иметь скошенный край в диапазоне 15-30 гр. Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации, а так же внешнего эстетического вида, все тактильные элементы не должны иметь технологических разрывов и разрезов, рамки по периметру пиктограммы должны быть изготовлены монолитным способом и не иметь технологических стыков. Не допускается изготовление тактильного указателя методом склеивания элементов из отдельных частей. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, тактильный указатель должен иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мк. Не допускается изготовление тактильных изделий без защитного покрытия.  В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ.  Требования к материалам - для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств тактильные изделия должны быть изготовлены на основе твердого непластифицированного полимера с двухслойным защитным покрытием.  Требование к упаковке - в целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку  Комплектация оборудования - паспорт изделия.  Размер - ВxШxГ: 200x200x4 мм | 10 | шт. | 22.29.29.000-00000013 |  |  |  |  |
|  | Специализированный знак для инвалидов | Вид - знак доступности  Тип по конструктивному исполнению - тактильно-визуальный  Тип по назначению - размещаемый перед входами в общественные здания и сооружения, а также в автобусы, троллейбусы и трамваи.  ***Дополнительные характеристики\*:***  Тактильная Пиктограмма СП01. Доступность для инвалидов всех категорий.  Изделие представляет собой информационный указатель, на котором представлена тактильная информация об объекте или услугах с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим и слабовидящим человеком. Информация должна быть представлена визуальным и тактильным способом. Тактильная пиктограмма изготавливается из цветного пластика и имеет защитное полиуретановые покрытие. Высота подъема тактильного слоя над поверхностью не менее 2 мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик все тактильные элементы и символы на тактильной пиктограмме приклеены к поверхности однородным слоем связующего вещества. В виду того, что тактильные плоскопечатные символы со скошенным краем элемента, более качественнее передают информацию чем элементы со вертикальным краем, все рельефные символы должны иметь скошенный край в диапазоне 15-30 гр. Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации, а так же внешнего эстетического вида, все тактильные элементы не должны иметь технологических разрывов и разрезов, рамки по периметру пиктограммы должны быть изготовлены монолитным способом и не иметь технологических стыков. Не допускается изготовление тактильного указателя методом склеивания элементов из отдельных частей. С целью обеспечения продолжительного срока эксплуатации, тактильный указатель должен иметь двухслойное полимерное покрытие толщиной не менее 250 мк. Не допускается изготовление тактильных изделий без защитного покрытия. В виду обеспечения, не нарушения прав на интеллектуальную собственность, каждое изделие должно иметь голографическую маркировку производителя. Тактильные изображения и тексты должны соответствовать нормативной документации, действующей в РФ, как на отдельные элементы продукции, так и на изделие в целом. Производитель обязан самостоятельно изучить действующую на настоящее время нормативную документацию в РФ.  Требования к материалам - для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств тактильные изделия должны быть изготовлены на основе твердого непластифицированного полимера с двухслойным защитным покрытием.  Требование к упаковке - в целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку.  Комплектация оборудования - паспорт изделия.  Размер - ВxШxГ: 200x200x4 мм. | 8 | шт. | 22.29.29.000-00000013 |  |  |  |  |
|  | Трафарет для нанесения разметки ИНВАЛИД 1000 х 1000мм | Предназначен для обозначения мест парковки МГН применяются различные многоразовые трафареты, из прочного пластика, для нанесения разметки на асфальт. Материал: пластик 0,5 мм.  Размеры: 1000х1000мм | 1 | шт. | 22.29.29.190 |  |  |  |  |

***\* Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностью в товаре, обладающем определенными качественными характеристиками, исходя из назначения товара и условий его использования.***