

|  |
| --- |
| **21.10.2020 № 10.8-03/1079** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **28.10.2020** |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации; |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки | **Поставка хозяйственных товаров (МОПов)** |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | 13.92 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 28.12.2020 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | С момента заключения Контракта |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 18.12.2020 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | В течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 11.12.2020. Максимальное количество партий не более 2 (двух). |
| 8. | Оплата | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Покупателем универсального передаточного документа (УПД).При осуществлении закупки с ограничением участия только для субъектов малого предпринимательства (СМП) - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Сертификаты (декларации) соответствия на товары, выписку из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров. |
| 10. | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | Не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | В соответствии с п.5 Постановления Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Не менее 12 месяцев с момента поставки |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616 |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указывается в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

**18.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Товара** | **Технические характеристики** | **Код ОКПД2/ КТРУ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Страна происхождения** | **НДС %** | **Цена за ед. Товара с НДС (руб.)** | **Сумма с** **НДС (руб.)** |
| **1** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Вид материала: хлопок, полиэстер.Состав: - Хлопок- ПолиэстерНазначение: для мытья пола;Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***Состав: хлопок: не более 70%; полиэстер: не менее 30%;Изделие должно представлять собой - разрезной МОП (разрезные петли) для швабры-флаундера (плоской) размерами: 40 х 10 см, для влажной уборки. Тип крепления к швабре-флаундеру: "карман" и "ухо" (у изделия должно быть оба типа креплений).Размеры МОПа: - ширина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): 14 см (±1см).- длина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): не менее 40 см и не более 45 см.МОП должен соответствовать следующим требованиям:- должен выдерживать не менее 300 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 60°С, без отбеливателя и ополаскивателя;- должен выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств;Кодировка по классам чистоты помещений должна быть представлена наличием красной тканевой полосы по длинному краю МОПа.Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка должна в обязательном порядке содержать следующую информацию: - страну происхождения;- наименование производителя;- символы по уходу за изделием;Вес не менее: 130 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **105** |  |  |  |  |
| **2** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Вид материала: хлопок, полиэстер.Состав: - Хлопок- ПолиэстерНазначение: для мытья пола;Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***Состав: хлопок: не более 70% полиэстер: не менее 30%Изделие должно представлять собой - разрезной МОП (разрезные петли) для швабры-флаундера (плоской) размерами: 40 х 10 см, для влажной уборки. Тип крепления к швабре-флаундеру: "карман" и "ухо" (у изделия должно быть оба типа креплений). Размеры МОПа: - ширина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): 14 см (±1см).- длина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): не менее 40 см и не более 45 см.МОП должен соответствовать следующим требованиям:- должен выдерживать не менее 300 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 60°С, без отбеливателя и ополаскивателя;- должен выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств;Кодировка по классам чистоты помещений должна быть представлена наличием желтой тканевой полосы по длинному краю МОПа.Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка должна в обязательном порядке содержать следующую информацию: - страну происхождения;- наименование производителя;- символы по уходу за изделием.Вес не менее: 130 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **253** |  |  |  |  |
| **3** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Вид материала: хлопок, полиэстер.Состав: - Хлопок- ПолиэстерНазначение: для мытья пола;Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***Состав: хлопок: не более 70% полиэстер: не менее 30%Изделие должно представлять собой - разрезной МОП (разрезные петли) для швабры-флаундера (плоской) размерами: 40 х 10 см, для влажной уборки. Тип крепления к швабре-флаундеру: "карман" и "ухо" (у изделия должно быть оба типа креплений). Размеры МОПа: - ширина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): 14 см (±1см).- длина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): не менее 40 см и не более 45 см.МОП должен соответствовать следующим требованиям:- должен выдерживать не менее 300 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 60°С, без отбеливателя и ополаскивателя;- должен выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств;Кодировка по классам чистоты помещений должна быть представлена наличием зеленой тканевой полосы по длинному краю МОПа.Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка должна в обязательном порядке содержать следующую информацию: - страну происхождения;- наименование производителя;- символы по уходу за изделием.Вес не менее: 130 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **200** |  |  |  |  |
| **4** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Вид материала: хлопок, полиэстер.Состав: - Хлопок- ПолиэстерНазначение: для мытья пола;Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***Состав: хлопок: не более 70% полиэстер: не менее 30%Изделие должно представлять собой - разрезной МОП (разрезные петли) для швабры-флаундера (плоской) размерами: 40 х 10 см, для влажной уборки. Тип крепления к швабре-флаундеру: "карман" и "ухо" (у изделия должно быть оба типа креплений). Размеры МОПа: - ширина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): 14 см (±1см).- длина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): не менее 40 см и не более 45 см.МОП должен соответствовать следующим требованиям:- должен выдерживать не менее 300 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 60°С, без отбеливателя и ополаскивателя;- должен выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств;Кодировка по классам чистоты помещений должна быть представлена наличием синей тканевой полосы по длинному краю МОПа.Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка должна в обязательном порядке содержать следующую информацию: - страну происхождения;- наименование производителя;- символы по уходу за изделием.Вес не менее: 130 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **452** |  |  |  |  |
| **5** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Состав:- полиэстер- микрофибраНазначение: для мытья пола;Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\*:**Состав:- полиэстер: 25% - микрофибра: 75% (полиэстер и полиамид).Изделие должно представлять собой - МОП из микрофибры, со вставками из полиамида (абразивное волокно) для швабры-флаундера (плоской) размерами: 40 х 10 см.Тип крепления к швабре-флаундеру: "карман" и "ухо" (у изделия должно быть оба типа креплений).Размеры МОПа: - ширина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): 14 см (±1см).- длина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): не менее 40 см и не более 45 см.МОП должен соответствовать следующим требованиям:- должен выдерживать не менее 300 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 60°С, без отбеливателя и ополаскивателя;- должен выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств;Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка должна в обязательном порядке содержать следующую информацию: - страну происхождения;- наименование производителя; - символы по уходу за изделием.Вес не менее: 130 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **4** |  |  |  |  |
| **6** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Вид материала: МикрофибраСостав:- Полиэстер- Полиамид. Назначение: для мытья пола;Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\*:**Состав:- микрофибра: 100% (полиэстер и полиамид).Изделие должно представлять собой - МОП из микрофибры, для швабры-флаундера (плоской) размерами: 40 х 10 см., с возможностью применения для влажной и сухой уборки, полировки и нанесения защитных покрытий.Тип крепления к швабре-флаундеру: "карман" и "ухо" (у изделия должно быть оба типа креплений).Размеры МОПа: - ширина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): 14 см (±1см).- длина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): не менее 40 см и не более 45 см.МОП должен соответствовать следующим требованиям:- должен выдерживать не менее 300 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 60°С, без отбеливателя и ополаскивателя;- должен выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств;Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка должна в обязательном порядке содержать следующую информацию: - страну происхождения;- наименование производителя;- символы по уходу за изделием.Вес не менее: 130 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **4** |  |  |  |  |
| **7** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Вид материала: хлопок и полиэстер.Состав: - Хлопок - Полиэстер Назначение: для мытья пола;Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\*:**Состав: - хлопок не более: 70%;- полиэстер не менее: 30%.Изделие должно представлять собой тафтинговый МОП для швабры-флаундера (плоской) размерами 40х10 см., с возможностью применения для влажной уборки.Тип крепления к швабре-флаундеру: "карман" и "ухо" (у изделия должно быть оба типа креплений).Размеры МОПа: - ширина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): 14 см (±1см).- длина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): не менее 40 см и не более 45 см.МОП должен соответствовать следующим требованиям:- должен выдерживать не менее 300 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 60°С, без отбеливателя и ополаскивателя;- должен выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств;Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка должна в обязательном порядке содержать следующую информацию: - страну происхождения;- наименование производителя;- символы по уходу за изделием.Вес не менее: 120 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **60** |  |  |  |  |
| **8** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Вид материала: хлопок, полиэстер, микроволокно.Состав: - Хлопок- Полиэстер- Микрофибра Назначение: для мытья пола;Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\*:**Состав: - Хлопок: не более 75 %.- Полиэстер: не менее 25 %. - Микрофибра: не менее 5 % (полиэстер и полиамид).Изделие должно представлять собой комбинированный МОП для швабры-флаундера (плоской) размерами: 40х10см, с возможностью применения для влажной уборки.Тип крепления к швабре-флаундеру: "карман" и "ухо" (у изделия должно быть оба типа креплений).Размеры МОПа: - ширина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): 14 см (±1см).- длина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): не менее 40 см и не более 45 см.МОП должен соответствовать следующим требованиям:- должен выдерживать не менее 300 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 60°С, без отбеливателя и ополаскивателя;- должен выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств;Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка должна в обязательном порядке содержать следующую информацию: - страну происхождения;- наименование производителя;- символы по уходу за изделием.Вес не менее: 130 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **80** |  |  |  |  |
| **9** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Вид материала: хлопок, полиэстер, микроволокно.Состав: - Хлопок- Полиэстер- Микрофибра Назначение: для мытья пола;Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\*:**Состав: - Хлопок: не более 75 %- Полиэстер: не менее 25 % - Микрофибра: не менее 5 % (полиэстер и полиамид).Изделие должно представлять собой комбинированный МОП с петлями из микрофибры, для швабры-флаундера (плоской) размерами 40х10 см, с возможностью применения для влажной уборки.Тип крепления к швабре-флаундеру: "карман" и "ухо" (у изделия должно быть оба типа креплений).Размеры МОПа: - ширина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): 14 см (±1см).- длина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): не менее 40 см и не более 45 см.МОП должен соответствовать следующим требованиям:- должен выдерживать не менее 300 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 60°С, без отбеливателя и ополаскивателя;- должен выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств;Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка должна в обязательном порядке содержать следующую информацию: - страну происхождения;- наименование производителя;- символы по уходу за изделием.Вес: не менее 120 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **100** |  |  |  |  |
| **10** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Вид материала: Хлопок, полиэстер, микроволокно.Состав: - хлопок- полиэстер- микрофибраНазначение: для мытья пола;Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\*:**Состав: - хлопок: не более 75%;- полиэстер: не менее 25%;- микрофибра: не менее 5%. (полиэстер и полиамид). Изделие должно представлять собой комбинированный петельчатый (лок-тафтинг, петли закрытого типа, с косичкой на оборотной стороне) МОП, для швабры-флаундера (плоской) размерами 40х10 см., с возможностью применения для влажной уборки.Тип крепления к швабре-флаундеру: "карман" и "ухо" (у изделия должно быть оба типа креплений).Размеры МОПа: - ширина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): 14 см (±1см).- длина основания МОПа (внутренний размер между швами МОПа, без учета ворса): не менее 40 см и не более 45 см.МОП должен соответствовать следующим требованиям:- должен выдерживать не менее 300 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 60°С, без отбеливателя и ополаскивателя;- должен выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств;Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка должна в обязательном порядке содержать следующую информацию: - страну происхождения;- наименование производителя;- символы по уходу за изделием.Вес: не менее 120 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **80** |  |  |  |  |
| **11** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Состав: - Полиэстер- Полиамид Назначение: для мытья пола;Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***Состав: - полиэстер не более 80%; - полиамид не менее 20%.Изделие должно представлять собой многоразовую текстильную насадку из микрофибры для швабры-флаундера (плоской) и должна быть предназначена для удаления загрязнений как при сухой, так и при влажной уборке.Плотность ткани должна быть не менее 300 гр/м.кв.Размеры (ДхШ): не менее 30х30 см. - должны выдерживать не менее 300 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 60°С, без отбеливателя и ополаскивателя;- должны выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств;Для кодировки по классам чистоты помещений насадка должна быть зеленого цвета.Изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, содержащую следующую информацию:- наименование производителя;- наименование страны происхождения товара;- наименование изделия;- размеры и материал изготовления/сырьевой состав изделия; | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **325** |  |  |  |  |
| **12** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Состав: - Полиэстер;- Полиамид; Назначение: для мытья пола;Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***Состав: - полиэстер не более 80%; - полиамид не менее 20%.Изделие должно представлять собой многоразовую текстильную насадку из микрофибры для швабры-флаундера (плоской) и должна быть предназначена для удаления загрязнений как при сухой, так и при влажной уборке.Плотность ткани должна быть не менее 300 гр/м.кв.Размеры (ДхШ): не менее 30х30 см. - должны выдерживать не менее 300 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 60°С, без отбеливателя и ополаскивателя;- должны выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств;Для кодировки по классам чистоты помещений насадка должна быть синего цвета.Изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, содержащую следующую информацию:- наименование производителя;- наименование страны происхождения товара;- наименование изделия;- размеры и материал изготовления/сырьевой состав изделия; | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **295** |  |  |  |  |
| **13** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Состав: - Полиэстер; - Полиамид; Назначение: для мытья пола;Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***Состав: - полиэстер не более 80%; - полиамид не менее 20%.Изделие должно представлять собой многоразовую текстильную насадку из микрофибры для швабры-флаундера (плоской) и должна быть предназначена для удаления загрязнений как при сухой, так и при влажной уборке.Плотность ткани должна быть не менее 300 гр/м.кв.Размеры (ДхШ): не менее 30х30 см. - должны выдерживать не менее 300 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 60°С, без отбеливателя и ополаскивателя;- должны выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств;Для кодировки по классам чистоты помещений насадка должна быть красного цвета.Изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, содержащую следующую информацию:- наименование производителя;- наименование страны происхождения товара;- наименование изделия;- размеры и материал изготовления/сырьевой состав изделия; | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **345** |  |  |  |  |
| **14** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Изделие должно представлять собой текстильную МОП-насадку из микроволокна, состоящего из полиэстера и полиамида. Предназначены для мытья пола.Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***Состав:- полиэстер не более 80%; - полиамид не менее 20%.Плотность ткани должна быть не менее 440 гр. на м2.Габаритный размер (ДхШ): не менее 55х23 см и не более 56х24 см. Толщина нити: не более 0,16 дтекс. Объем впитывания в диапазоне: от 60 мл до 100 мл рабочего раствора. Насадка должна подходить для глянцевых поверхностей. Должны выдерживать не менее 500 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 95°С, без отбеливателя и ополаскивателя. Должны быть устойчивы к стирке: сохранять цвет, не скатываться, не ворситься.Должна быть возможна стерилизационная обработка в паровом стерилизаторе (45 минут 135°С).Возможность использовать готовую к работе насадку в диапазоне времени: 3 - 4 часов.Два длинных края должны быть окантованы тканью для вставки насадки в держатель. Кодировка по классам чистоты помещений должна быть представлена синим кантом на насадках.Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка в обязательном порядке должна содержать следующую информацию: - вид и массовую долю;- процентное содержание исходного сырья (указывается в виде нормативного значения с допуском в пределах +/- 5 процентов кроме нетканых материалов);- символы по уходу за изделием; - страну происхождения.Вес: не менее 68 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **210** |  |  |  |  |
| **15** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Изделие должно представлять собой текстильную МОП-насадку из микроволокна, состоящего из полиэстера и полиамида. Предназначены для мытья пола.Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***Состав:- полиэстер не более 80%; - полиамид не менее 20%.Плотность ткани должна быть не менее 440 гр. на м2.Габаритный размер (ДхШ): не менее 55х23 см и не более 56х24 см. Толщина нити: не более 0,16 дтекс. Объем впитывания в диапазоне: от 60 мл до 100 мл рабочего раствора. Насадка должна подходить для глянцевых поверхностей. Должны выдерживать не менее 500 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 95°С, без отбеливателя и ополаскивателя. Должны быть устойчивы к стирке: сохранять цвет, не скатываться, не ворситься.Должна быть возможна стерилизационная обработка в паровом стерилизаторе (45 минут 135°С).Возможность использовать готовую к работе насадку в диапазоне времени: 3 - 4 часов.Два длинных края должны быть окантованы тканью для вставки насадки в держатель. Кодировка по классам чистоты помещений должна быть представлена зеленым кантом на насадках.Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка в обязательном порядке должна содержать следующую информацию: - вид и массовую долю;- процентное содержание исходного сырья (указывается в виде нормативного значения с допуском в пределах +/- 5 процентов кроме нетканых материалов);- символы по уходу за изделием; - страну происхождения.Вес: не менее 68 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **154** |  |  |  |  |
| **16** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Изделие должно представлять собой текстильную МОП-насадку из микроволокна, состоящего из полиэстера и полиамида. Предназначена для мытья пола.Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***Состав:- полиэстер не более 80%; - полиамид не менее 20%.Плотность ткани должна быть не менее 440 гр. на м2.Габаритный размер (ДхШ): не менее 55х23 см и не более 56х24 см. Толщина нити: не более 0,16 дтекс. Объем впитывания в диапазоне: от 60 мл до 100 мл рабочего раствора. Насадка должна подходить для глянцевых поверхностей. Должны выдерживать не менее 500 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 95°С, без отбеливателя и ополаскивателя. Должны быть устойчивы к стирке: сохранять цвет, не скатываться, не ворситься.Должна быть возможна стерилизационная обработка в паровом стерилизаторе (45 минут 135°С).Возможность использовать готовую к работе насадку в диапазоне времени: 3 – 4 часов.Два длинных края должны быть окантованы тканью для вставки насадки в держатель. Кодировка по классам чистоты помещений должна быть представлена красным кантом на насадках.Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка в обязательном порядке должна содержать следующую информацию: - вид и массовую долю;- процентное содержание исходного сырья (указывается в виде нормативного значения с допуском в пределах +/- 5 процентов кроме нетканых материалов);- символы по уходу за изделием; - страну происхождения.Вес: не менее 68 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **4** |  |  |  |  |
| **17** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Изделие должно представлять собой текстильную МОП-насадку из микроволокна, состоящего из полиэстера и полиамида. Предназначена для мытья пола.Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***- полиэстер не более 80%; - полиамид не менее 20%.Плотность ткани должна быть не менее 440 гр. на м2.Габаритный размер (ДхШ): не менее 55х23 см и не более 56х24 см. Толщина нити: не более 0,16 дтекс. Объем впитывания в диапазоне: от 60 мл до 100 мл рабочего раствора. Насадка должна подходить для глянцевых поверхностей. Должна выдерживать не менее 500 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 95°С, без отбеливателя и ополаскивателя. Должна быть устойчива к стирке: сохранять цвет, не скатываться, не ворситься.Должна быть возможна стерилизационная обработка в паровом стерилизаторе (45 минут 135°С).Возможность использовать готовую к работе насадку в диапазоне времени: 3 – 4 часов;Два длинных края должны быть окантованы тканью для вставки насадки в держатель. Кодировка по классам чистоты помещений должна быть представлена желтым кантом на насадках.Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка в обязательном порядке должна содержать следующую информацию: - вид и массовую долю;- процентное содержание исходного сырья (указывается в виде нормативного значения с допуском в пределах +/- 5 процентов кроме нетканых материалов);- символы по уходу за изделием; - страну происхождения.Вес: не менее 68 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **4** |  |  |  |  |
| **18** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Изделие должно представлять собой текстильную многоразовую насадку из микроволокна, состоящего из полиэстера и полиамида.Предназначена для мытья пола.Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***Состав:- полиэстер не более 80%; - полиамид не менее 20%.Плотность ткани должна быть не менее 300 гр на м2.Толщина нити должна быть не более 0,2 дтекс.Размер должен быть не менее 42 х 30 см и не более 43 х 31 см. Объем впитывания должен быть в диапазоне от 40 мл до 60 мл рабочего раствора.Должна подходить для мытья и удаления пыли с оборудования, предметов обстановки, поверхностей из стекла.Должна выдерживать не менее 800 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 95°С, без отбеливателя и ополаскивателя.Материал должен быть устойчив к стирке: сохранять цвет, не скатываться, не ворситься.Должна выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств.Должна быть возможна стерилизационная обработка в паровом стерилизаторе (45 минут 120°С).Должна быть возможность использовать готовую к работе насадку в диапазоне времени: 3 – 4 часов.Для кодировки по классам чистоты помещений должна быть представлена в синем цвете. Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию или товарному ярлыку. Маркировка в обязательном порядке должна содержать следующую информацию: - вид и массовую долю;- процентное содержание исходного сырья (указывается в виде нормативного значения с допуском в пределах +/- 5 процентов кроме нетканых материалов);- символы по уходу за изделием; - страну происхождения.Вес: не менее 38 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **210** |  |  |  |  |
| **19** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Изделие должно представлять собой текстильную многоразовую насадку из микроволокна, состоящего из полиэстера и полиамида.Предназначена для мытья пола.Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***Состав:- полиэстер не более 80%; - полиамид не менее 20%.Плотность ткани должна быть не менее 300 гр на м2.Толщина нити должна быть не более 0,2 дтекс.Размер должен быть не менее 42 х 30 см и не более 43 х 31 см. Объем впитывания должен быть в диапазоне от 40 мл до 60 мл рабочего раствора.Должна подходить для мытья и удаления пыли с оборудования, предметов обстановки, поверхностей из стекла.Должна выдерживать не менее 800 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 95°С, без отбеливателя и ополаскивателя.Материал должен быть устойчив к стирке: сохранять цвет, не скатываться, не ворситься.Должна выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств.Должна быть возможна стерилизационная обработка в паровом стерилизаторе (45 минут 120°С).Должна быть возможность использовать готовую к работе насадку в диапазоне времени: 3 – 4 часов;Для кодировки по классам чистоты помещений должна быть представлена в зеленом цвете. Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка в обязательном порядке должна содержать следующую информацию: - вид и массовую долю;- процентное содержание исходного сырья (указывается в виде нормативного значения с допуском в пределах +/- 5 процентов кроме нетканых материалов);- символы по уходу за изделием; - страну происхождения.Вес: не менее 38 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **204** |  |  |  |  |
| **20** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Изделие должно представлять собой текстильную многоразовую насадку из микроволокна, состоящего из полиэстера и полиамида.Предназначена для мытья пола.Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***Состав:- полиэстер не более 80%; - полиамид не менее 20%.Плотность ткани должна быть не менее 300 гр на м2.Толщина нити должна быть не более 0,2 дтекс.Размер должен быть не менее 42 х 30 см и не более 43 х 31 см. Объем впитывания должен быть в диапазоне от 40 мл до 60 мл рабочего раствора.Должна подходить для мытья и удаления пыли с оборудования, предметов обстановки, поверхностей из стекла.Должна выдерживать не менее 800 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 95°С, без отбеливателя и ополаскивателя.Материал должен быть устойчив к стирке: сохранять цвет, не скатываться, не ворситься.Должна выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств.Должна быть возможна стерилизационная обработка в паровом стерилизаторе (45 минут 120°С);Должна быть возможность использовать готовую к работе насадку в диапазоне времени: 3 – 4 часов.Для кодировки по классам чистоты помещений должна быть представлена в желтом цвете. Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка в обязательном порядке должна содержать следующую информацию: - вид и массовую долю;- процентное содержание исходного сырья (указывается в виде нормативного значения с допуском в пределах +/- 5 процентов кроме нетканых материалов);- символы по уходу за изделием; - страну происхождения.Вес: не менее 38 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **4** |  |  |  |  |
| **21** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Изделие должно представлять собой текстильную многоразовую насадку из микроволокна, состоящего из полиэстера и полиамида.Предназначена для мытья пола.Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***Состав:- полиэстер не более 80%; - полиамид не менее 20%.Плотность ткани должна быть не менее 300 гр на м2.Толщина нити должна быть не более 0,2 дтекс.Размер должен быть не менее 42 х 30 см и не более 43 х 31 см. Объем впитывания должен быть в диапазоне от 40 мл до 60 мл рабочего раствора.Должна подходить для мытья и удаления пыли с оборудования, предметов обстановки, поверхностей из стекла.Должна выдерживать не менее 800 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 95°С, без отбеливателя и ополаскивателя.Материал должен быть устойчив к стирке: сохранять цвет, не скатываться, не ворситься.Должна выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств.Должна быть возможна стерилизационная обработка в паровом стерилизаторе (45 минут 120°С).Должна быть возможность использовать готовую к работе насадку в диапазоне времени: 3 – 4 часов.Для кодировки по классам чистоты помещений должна быть представлена в красном цвете. Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка в обязательном порядке должна содержать следующую информацию: - вид и массовую долю;- процентное содержание исходного сырья (указывается в виде нормативного значения с допуском в пределах +/- 5 процентов кроме нетканых материалов);- символы по уходу за изделием; - страну происхождения.Вес: не менее 38 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **4** |  |  |  |  |
| **22** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Изделие должно представлять собой петельчатый МОП из полиэстера.Предназначена для мытья пола.Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***Состав: полиэстер 100%Толщина нити должна быть не более 0,16 дтекс.Должна быть предназначена для мытья полов из любых напольных покрытий. Размер должен быть:- длина не менее 55 см. и не более 60 см.;- ширина не менее 16 см и не более 20 см.Объем впитывания должен быть в диапазоне от 60 мл до 120 мл рабочего раствора.Должна выдерживать не менее 800 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 95°С, без отбеливателя и ополаскивателя.Должна выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств.Должна быть возможна стерилизационная обработка в паровом стерилизаторе (45 минут 120°С).Должна быть возможность использовать готовую к работе МОП-насадку в диапазоне времени: 3 – 4 часов.Два длинных края должны быть окантованы тканью, один длинный край имеет уплотненный кант для вставки насадки в сгон.Кодировка по классам чистоты помещений должна быть представлена наличием цветовых ярлыков по длинному краю МОП-насадки.Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступная для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка должна в обязательном порядке содержать следующую информацию: - вид и массовую долю;- процентное содержание исходного сырья (указывается в виде нормативного значения с допуском в пределах +/- 5 процентов кроме нетканых материалов);- символы по уходу за изделием; - страну происхождения.Вес: не менее 135 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **20** |  |  |  |  |
| **23** | **Тряпка для очистки поверхностей** | Изделие должно представлять собой трубчатый МОП состоящий из полиэстера.Предназначена для мытья пола.Тряпка в рулоне: нет.**Дополнительные характеристики\***Состав: полиэстер 100%.Размер должен быть:- длина не менее 55 см. и не более 60 см.;- ширина не менее 10 см и не более 15 см.Объем впитывания должен быть в диапазоне от 60 мл до 120 мл рабочего раствора.МОП-насадка должна подходить для сухой, влажной и полувлажной уборки, а также для обработки стен и поверхностей из стекла.Должна иметь две рабочих поверхности трубчатого типа и эффективно очищать поверхности, не оставляя ворса и разводов.Должна выдерживать не менее 800 машинных стирок при максимальной температуре стирки не менее 95°С, без отбеливателя и ополаскивателя.Должна выдерживать воздействие моющих и дезинфицирующих средств.Должна быть возможна стерилизационная обработка в паровом стерилизаторе (45 минут 120°С).Должна быть возможность использовать готовую к работе МОП-насадку в диапазоне времени: 3 – 4 часов.Крепление к держателю должно осуществляться через отверстие на сгибе обоих поверхностей насадки и фиксации при помощи липучки.Кодировка по классам чистоты помещений должна быть представлена наличием цветовых ярлыков по длинному краю МОП-насадки.Должна быть маркировка достоверная, читаемая и доступна для осмотра и идентификации. Маркировка должна быть нанесена на изделие или этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарному ярлыку. Маркировка в обязательном порядке должна содержать следующую информацию: - вид и массовую долю;- процентное содержание исходного сырья (указывается в виде нормативного значения с допуском в пределах +/- 5 процентов кроме нетканых материалов);- символы по уходу за изделием; - страну происхождения.Вес: не менее 135 г. (значение не требует конкретизации). | **13.92.29.110-00000001** | **шт** | **6** |  |  |  |  |

**\*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи;**