

|  |
| --- |
| **03.10.2022 № 21.1-03/1308** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **07.10.2022** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки | **Поставка офисной мебели** |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 23.12.2022 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** | |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | С момента заключения Контракта |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | Поставка осуществляется партиями, в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | Поставка осуществляется партиями, в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта |
| 8. | Оплата | Оплата производится в соответствии со сроками, установленными согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Сертификаты (Декларации соответствия) |
| 10 | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | Не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | Не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Не менее 12 (двеннадцати) месяцев |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Преимущества в соответствии со ст.29 согласно Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2021 г. N 3500-р |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Не предусмотрено |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

**18.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | | | | | **Кол**  **-во** | **Ед.**  **изм.** | **ОКПД2/ КТРУ** | **Страна**  **пр-ия** | **НДС%** | **Цена за ед. с НДС**  **(руб.)** | **Сумма**  **с НДС**  **(руб.)** |
|  | Стол письменный | **№** | **Наименование показателя/Технические характеристики** | | **Требования** | | 2 | шт. | 31.01.10.000-00000004 |  |  |  |  |
|  | Вид материала каркаса | | ЛДСП | |
|  | Вид материала столешницы | | ЛДСП | |
|  | Конфигурация стола | | Прямой | |
|  | Тип каркаса | | Деревянный | |
|  | Количество встроенных тумб | | 0 | |
|  | Количество полок открытых | | 0 | |
|  | Количество выдвижных ящиков | | 0 | |
|  | Регулируемая высота опоры | | Да | |
|  | Назначение стола письменного | | Для персонала | |
| **Дополнительные характеристики\*:** | | | | |
| 1 | Ширина | | Не менее 1 360 мм и  не более 1 380 мм | |
| 2 | Глубина | | Не менее 650 мм и не более 680 мм | |
| 3 | Высота | | Не менее 750 мм и не более 760 мм | |
| 4 | Толщина столешницы | | Не менее 28 мм и не более 30 мм | |
| 5 | Толщина опор | | Не менее 22 мм и не более 25 мм | |
| 6 | Толщина лицевой панели (царга) | | Не менее 18 мм и не более 20 мм | |
| 7 | Все торцы столешницы и опор облицованы противоударной ПВХ-кромкой толщиной | | Не менее 2 мм | |
| 8 | 2-х стороннее меламиновое гидростойкое, ударопрочное и термостойкое покрытие столешницы и каркаса (плотность 650 кг./куб.м.3) | | Наличие | |
| 9 | Соединительная фурнитура | | При сборке должна использоваться 2-х (двух) компонентная эксцентриковая стяжка | |
| 10 | Края столешницы | | Прямые | |
| 11 | Тип каркаса | | Самонесущий на опорах-панелях,  регулируемых по высоте с учетом неровности пола | |
| 12 | Цвет стола | | Дуб\*\*  (светлых оттенков с сохранением структуры дерева) | |
| 13 | Пониженное содержание формальдегидных смол (0,01 мг/м3), класса экологичности - Е1 | | Наличие | |
| **Продукция должна соответствовать следующим Техническим регламентам и Государственным стандартам:**  **- ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;**  **- Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012».** | | | | |
| 2 | Стол письменный | **№** | **Наименование показателя/Технические характеристики** | | **Требования** | | 2 | шт. | 31.01.10.000-00000004 |  |  |  |  |
| 1 | Вид материала каркаса | | ЛДСП | |
| 2 | Вид материала столешницы | | ЛДСП | |
| 3 | Конфигурация стола | | Прямой | |
| 4 | Тип каркаса | | Деревянный | |
| 5 | Количество встроенных тумб | | 0 | |
| 6 | Количество полок открытых | | 0 | |
| 7 | Количество выдвижных ящиков | | 0 | |
| 8 | Регулируемая высота опоры | | Да | |
| 9 | Назначение стола письменного | | Для персонала | |
| **Дополнительные характеристики\*:** | | | | |
| 1 | Ширина | | Не менее 1 160 мм и не более 1 180 мм | |
| 2 | Глубина | | Не менее 650 мм и не более 680 мм | |
| 3 | Высота | | Не мене 750 мм и не более 760 мм | |
| 4 | Толщина столешницы | | Не менее 28 мм и не более 30 мм | |
| 5 | Толщина опор | | Не менее 22 мм и не более 25 мм | |
| 6 | Толщина лицевой панели (царга) | | Не менее 18 мм и не более 20 мм | |
| 7 | Все торцы столешницы и опор облицованы противоударной ПВХ-кромкой толщиной | | Не менее 2мм | |
| 8 | Двухстороннее меламиновое гидростойкое, ударопрочное и термостойкое покрытие столешницы и каркаса | | Наличие | |
| 9 | Соединительная фурнитура | | При сборке должна использоваться 2-х (двух) компонентная эксцентриковая стяжка | |
| 10 | Края столешницы | | Прямые | |
| 11 | Тип каркаса | | Самонесущий на опорах-панелях,  регулируемых по высоте с учетом неровности пола | |
| 12 | Цвет стола | | Дуб\*\*  (светлых оттенков с сохранением структуры дерева) | |
| 13 | Пониженное содержание формальдегидных смол (0,01 мг/м3), класса экологичности - Е1 | | Наличие | |
| **Продукция должна соответствовать следующим Техническим регламентам и Государственным стандартам:**  **- ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;**  **- Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012».** | | | | |
| 3 | Стол письменный | № | **Наименование показателя/Технические характеристики** | | **Требования** | | 1 | шт | 31.01.10.000-00000004 |  |  |  |  |
| 1 | Вид материала каркаса | | ЛДСП | |
| 2 | Вид материала столешницы | | ЛДСП | |
| 3 | Конфигурация стола | | Прямой | |
| 4 | Тип каркаса | | Деревянный | |
| 5 | Количество встроенных тумб | | 0 | |
| 6 | Количество полок открытых | | 0 | |
| 7 | Количество выдвижных ящиков | | 0 | |
| 8 | Регулируемая высота опоры | | Да | |
| 9 | Назначение стола письменного | | Для персонала | |
| **Дополнительные характеристики\*:** | | | | |
| 1 | Ширина | | Не менее 1 560 мм и не более 1 580 мм | |
| 2 | Глубина | | Не менее 650 мм и не более 680 мм | |
| 3 | Высота | | Не менее 740 мм и не более 760 мм | |
| 4 | Толщина столешницы | | Не менее 28 мм и не более 30 мм | |
| 5 | Толщина опор | | Не менее 22 мм и не более 25 мм | |
| 6 | Толщина лицевой панели (царга) | | Не менее 18 мм и не более 20 мм | |
| 7 | Все торцы столешницы и опор облицованы противоударной ПВХ-кромкой толщиной | | Не менее 2 мм | |
| 8 | Двухстороннее меламиновое гидростойкое, ударопрочное и термостойкое покрытие столешницы и каркаса | | Наличие | |
| 9 | Соединительная фурнитура | | При сборке должна использоваться 2-х (двух) компонентная эксцентриковая стяжка | |
| 10 | Края столешницы | | Прямые | |
| 11 | Тип каркаса | | Самонесущий на опорах-панелях,  регулируемых по высоте с учетом неровности пола | |
| 12 | Цвет стола | | Яблоко\*\*  (темных оттенков с сохранением структуры дерева) | |
| 13 | Пониженное содержание формальдегидных смол (0,01 мг/м3), класса экологичности - Е1 | | Наличие | |
| **Продукция должна соответствовать следующим Техническим регламентам и Государственным стандартам:**  **- ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;**  **- Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012».** | | | | |
| 4 | Тумба офисная деревянная | **№** | **Наименование показателя/Технические характеристики** | | **Требования** | | 1 | шт | 31.01.12.150-00000003 |  |  |  |  |
| 1 | Вид материала корпуса | | ЛДСП | |
| 2 | Вид тумбы | | Для документов и канцелярских принадлежностей | |
| 3 | Тип тумбы | | Закрытая | |
| 4 | Тип конструкции тумбы | | Выкатная | |
| 5 | Тип фасада тумбы закрытой | | Выдвижные ящики | |
| 6 | Тип направляющих | | Роликовые | |
| 7 | Наличие замка | | С замком только на верхний ящик | |
| **Дополнительные характеристики\*:** | | | | |
| 1 | Высота | | Не менее 614 мм не боле 620 мм | |
| 2 | Ширина | | Не менее 444 мм и не более 460 мм | |
| 3 | Глубина | | Не менее 450 мм и не более 470 мм | |
| 4 | Толщина каркаса (включая заднюю стенку) | | Не менее 22 мм и не более 25 мм | |
| 5 | Толщина топа | | Не менее 22 мм и не более 25 мм | |
| 6 | Цвет тумбы | | Яблоко\*\*  (темных оттенков с сохранением структуры дерева) | |
| 7 | Количество выдвижных ящиков | | 3 | |
| 8 | Материал роликовых направляющих | | металл | |
| 9 | Фасады ящиков | | ЛДСП толщиной не менее 18 мм | |
| 10 | Дно ящиков | | ДВП толщиной не менее 3,2 мм | |
| 11 | Кромка каркаса, топ тумбы и фасады ящиков покрыты ПВХ толщиной | | Не менее 2 мм | |
| 12 | Фурнитура (ручки) | | Металлические  (матовый хром) | |
| 13 | Соединительная фурнитура | | При сборке должна использоваться 2-х (двух) компонентная эксцентриковая стяжка | |
| **Продукция должна соответствовать следующим Техническим регламентам и Государственным стандартам:**  **- ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;**  **- Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012».** | | | | |
| 5 | Тумба офисная деревянная | **№** | | **Наименование показателя/Технические характеристики** | **Требования** | | 1 | шт | 31.01.12.150-00000003 |  |  |  |  |
| **1** | | Вид материала корпуса | ЛДСП | |
| **2** | | Вид тумбы | Для документов и канцелярских принадлежностей | |
| **3** | | Тип тумбы | Закрытая | |
| **4** | | Тип конструкции тумбы | Выкатная | |
| **5** | | Тип фасада тумбы закрытой | Выдвижные ящики | |
| **6** | | Тип направляющих | Роликовые | |
| **7** | | Наличие замка | С замком только на верхний ящик | |
| **Дополнительные характеристики\*:** | | | | |
| **1** | | Высота | Не менее 614 мм и не более 620 мм | |
| **2** | | Ширина | Не менее 444 мм и не более 460 мм | |
| **3** | | Глубина | Не менее 450 мм и не более 470 мм | |
| **4** | | Толщина каркаса (включая заднюю стенку) | Не менее 22 мм и не более 25 мм | |
| **5** | | Толщина топа | Не менее 22 мм и не более 25 мм | |
| **6** | | Цвет тумбы | Дуб\*\*  (светлых оттенков с сохранением структуры дерева) | |
| **7** | | Количество выдвижных ящиков | 3 | |
| **8** | | Материал роликовых направляющих | металл | |
| **9** | | Фасады ящиков | ЛДСП толщиной не менее 18 мм | |
| **10** | | Дно ящиков | ДВП толщиной не менее 3,2 мм | |
| **11** | | Кромка каркаса, топ тумбы и фасады ящиков покрыты ПВХ толщиной | Не менее 2 мм | |
| **12** | | Фурнитура (ручки) | Металлические  (матовый хром) | |
| **13** | | Соединительная Фурнитура | При сборке должна использоваться 2-х (двух) компонентная эксцентриковая стяжка | |
| **14** | | Тип опор | Колесные опоры (ролики) | |
| **Продукция должна соответствовать следующим Техническим регламентам и Государственным стандартам:**  **- ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;**  **- Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012».** | | | | |
| 6 | Шкаф –Гардероб | **№** | **Наименование показателя/Технические характеристики** | | | **Требования** | 2 | шт | 31.01.12.131 |  |  |  |  |
| **1** | Материал корпуса (каркас, фасады, топ) | | | ЛДСП |
| **2** | Материал задней стенки | | | ЛДСП |
| **3** | Толщина каркаса и задней стенки | | | Не менее 18 мм и не более 20 мм |
| **4** | Толщина верхнего топа | | | Не менее 22 мм |
| **5** | Внутреннее оснащение | | | Шкаф должен быть разделен на три части (секции):  - верхняя часть должна быть отделена верхней полкой, по всей ширине шкафа, для головных уборов;  - правая часть должна быть оснащена выдвижной металлической штангой для одежды, перпендикулярной задней стенке длинной 300 мм;  - левая часть должна иметь три полки, образующие 4 ниши для вещей и должна быть отделена от правой части перегородкой от пола до полки для головных уборов. |
| **6** | Фасады | | | Шкаф должен быть закрыт по всей высоте двумя глухими распашными дверями выполненными из ЛДСП толщиной 18 мм. |
| **7** | Толщина ПВХ кромки топа, каркаса, дверей, по всем торцам | | | Не менее 2 мм  (в тон изделия) |
| **8** | Края кромки и углы смягчены фаской | | | Наличие |
| **9** | Фурнитура (ручки) | | | Металлические ручки прямоугольной формы  (по одной на каждой створке) |
| **10** | Цвет Шкафа-Гардероба | | | Акация\*\*  (светлого оттенка с сохранением структуры дерева) |
| **11** | Двухстороннее меламиновое гидростойкое, ударопрочное и термостойкое покрытие столешницы и каркаса | | | Наличие |
| **12** | Пониженное содержание формальдегидных смол (0,01 мг/м3), класса экологичности - Е1 | | | Наличие |
| **13** | Соединительная фурнитура | | | При сборке должна использоваться 2-х (двух) компонентная эксцентриковая стяжка |
| **14** | Металлопластиковые опоры, регулируемые по высоте с учетом неровности пола. | | | Наличие |
| **Продукция должна соответствовать следующим Техническим регламентам и Государственным стандартам:**  **- ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;**  **- Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции ТР ТС 025/2012».** | | | | |

**\* Дополнительные характеристики товара включены в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Российской Федерации от 08.02.2017 № 145. Необходимость включения дополнительных характеристик обусловлена потребностью заказчика в поставке товара надлежащего качества, соответствующего требованиям стандартизации и фактической потребности заказчика.**

**Дополнительные показатели указаны для уточнения необходимых параметров с целью всестороннего описания требуемых габаритов, конструкции, применяемых материалов и комплектации изделия, а также обеспечения его функциональности, прочности, долговечности, удобства пользования, увеличения срока эксплуатации.**

**\*\*С целью исключения эстетической несовместимости Товара с уже имеющимися у Покупателя предметами мебели, интерьера и отделкой помещений, Поставщик должен в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта в письменном виде согласовать с Покупателем цветовые оттенки и текстуру материалов, из которых изготовлен (будет изготовлен) Товар. Покупатель вправе отказаться от приёмки Товара в случае нарушения Поставщиком условия, содержащегося в настоящем пункте Контракта.**

***Условия поставки Товара:***

**Поставка товара включает в себя, в том числе доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж, сборку и установку Товара на территории Покупателя, вывоз и утилизацию упаковочного материала.**