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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]14.08.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]Не предусмотрено
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13.Описание объекта закупки
	№
	Наименование 

	Характеристики
	ОКПД2
	Кол-во
(шт.)
	Страна происхождения
	Цена за ед. (руб.)
	Сумма (руб.)

	1
	Коробка
распределительная 
«ОП Рувинил 43х88х35мм 10 вводов
IP54 серый 67091»

(или эквивалент)
	Материал: пластик
Конструкция: прямоугольная с крышкой
Цвет: серый
Тип проводки: открытая
Количество вводов: 10 шт
Внутренние габариты: не менее 43х88х35 мм
Степень защиты: 54 IP
Тип: распаечная коробка
	27.33.13.130
	60 шт
	
	
	

	2
	Коробка
распределительная 
«Systeme Electric
Открытой установки
65x40 diy IMT350931»

(или эквивалент)
	Материал: пластик
Конструкция: круглая
Цвет: серый
Тип проводки: открытая
Количество вводов: 4 шт
Max диаметр трубы: 20 мм
Внутренние габариты: не менее 65x40 мм
Степень защиты: 55 IP
Огнестойкость: 750°C
Для прямого монтажа
	27.33.13.130
	90 шт
	
	
	

	3
	Коробка
распределительная 
«Рувинил для открытой
Проводки Тусо D 70мм H 50мм черная УХЛ1 67020МЧ»

(или эквивалент)
	Материал: полистирол, полипропилен
Конструкция: круглая с крышкой
Цвет: черный
Тип проводки: открытая
Количество вводов: 4 шт
Max диаметр трубы: 20 мм
Ширина: не менее 70 мм
Глубина: не менее 50 мм
Степень защиты: 55 IP
Тип: распаечная коробка
Для прямого монтажа
	27.33.13.130
	70 шт
	
	
	

	4
	Трехпроводная клемма
«Gigant 20 шт/уп 0,08-
2,5(4)мм² GCT-222-413-20»

(или эквивалент)
	Материал корпуса: полиамид
Номинальный ток: 32 А
Наличие изоляции
Количество в упаковке: не менее 20 шт
Max сечение провода: 4 мм²
Min сечение провода: 0.08 мм²
На DIN-рейку: нет
Номинальное напряжение: 400 В
Количество зажимаемых проводов: 3 шт
Наличие контактной пасты: нет
Al/Cu соединение: нет
Рычажные: да
Тип использования: многоразовые
Для подключения фазных проводников: нет
	27.33.13.120
	70 упак
	
	
	

	5
	Двухпроводная клемма
«Gigant 5 шт/уп 0,08-
2,5(4)мм² GCT-222-
412-5»

(или эквивалент)
	Материал корпуса: полиамид
Номинальный ток: 32 А
Наличие изоляции: да
Количество в упаковке: не менее 5 шт
Max сечение провода: 4 мм²
Min сечение провода: 0.08 мм²
На DIN-рейку: нет
Номинальное напряжение: 400 В
Количество зажимаемых проводов: 2 шт
Наличие контактной пасты: нет
Al/Cu соединение: нет
Рычажные: да
Тип использования: многоразовые
	27.33.13.120
	70 упак
	
	
	

	6
	Линейный светодиодный светильник «ЭРА SML-10-WB-65K- W48 48Вт 6500K 5500Лм 1180x70x5 5 белый подвесной Б0049817»

(или эквивалент)
	Вид крепления: накладной/подвесной
Тип: потолочные
Мощность светильника: не менее 48 Вт
Цоколь: нет (встроенные светодиоды)
Тип лампы: встроенные светодиоды
Лампа в комплекте: да
Материал корпуса/плафона/арматуры: Алюминий, пластик
Цвет плафона/арматуры: белый/белый
Цветность: холодный белый (более 5000 К)
Напряжение питания: 220 В
Длина светильника: не менее 1180 мм
Ширина светильника: не менее 70 мм
Световой поток: не менее 5.5 лм
Угол свечения: не менее 120 град
Защита от пыли и влаги: IP40
Цветовая температура: не менее 6500 К
Пылезащищенный: да
Форма корпуса: прямой
Коллекция: SML
Температура эксплуатации: от +1 до +35 °С
Тип рассеивателя: матовый
	27.40.25.123
	18 шт
	
	
	

	7
	Кронштейн для телевизора «KronTech OZ78-446»

(или эквивалент)
	Выдвижной кронштейн для устройств с диагональю 32-70 дюймов и весом до 40 кг
Способ регулировки: наклон и поворот
Угол поворота ответной части (градус): 120°
Угол наклона вверх (градус): 3°
Угол наклона вниз (градус): 15°
Регулировка расстояния до стены
Количество колен: 2
Расстояние от стены: 67 мм - 355 мм
	25.94.12.190
	2 шт
	
	
	

	ИТОГО:
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