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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]12.11.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка систем хранения данных (1875 - ограничение)

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]С момента заключения Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]18.12.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]Поставка одной партией

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]УПД в ЕИС

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]Да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]36 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Покупателем УПД

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	10%

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]Да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]Не предусмотрено

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]Не предусмотрено

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись)

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]Не предусмотрено

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Товарный знак 
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество
(объем работы, услуги)
	Ед. изм.
	Страна происхождения
	Цена за ед. (руб.)
	Сумма (руб.)

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	
	
	

	1
	Система хранения данных
	26.20.21.140
	
	Количество установленных контроллеров хранения
	≥ 2
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука
	
	
	

	
	
	
	
	Оперативная память каждого контроллера хранения
	≥ 256
	Гигабайт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Высота контроллера хранения, монтажных единиц
	≤ 1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Суммарное количество физических процессорных ядер каждого контроллера хранения
	≥ 32
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Частота процессора контроллера хранения
	≥ 2,4
	Гигагерц
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип системного накопителя, установленного в контроллере хранения
	Твердотельный (SSD)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Объём системного накопителя, установленного в контроллере хранения
	≥ 960
	Гигабайт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество хост-портов тип Ethernet 1Гбит/с, встроенных в каждый контроллер хранения (не учитывая интерфейсы управления)
	≥ 2
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество портов SAS для подключения модулей расширения, в каждом контроллере хранения
	≥ 4
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Наличие индивидуальных элементов управления на каждом контроллере хранения (кнопка-индикатор включения и выключения, кнопка-индикатор идентификации (UID), кнопка Reset, кнопка NMI)
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество резервируемых блоков питания с поддержкой «горячей» замены, установленных составе каждого контроллера хранения
	≥ 2
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Контроллер хранения и модули расширения имеют лицевые панели с замком для предотвращения несанкционированного доступа к фронтальным накопителям
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 25Гбит/с
	≥ 8
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 10Гбит/с
	≥ 8
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальное количество хост-портов тип FC 32Гбит/с
	≥ 8
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальное количество хост-портов тип FC 16Гбит/с
	≥ 8
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 100Гбит/с
	≥ 4
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Предустановленное количество хост-портов тип Ethernet 25Гбит/с, в комплекте с приемо-передатчиками
	≥ 4
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка отказоустойчивого подключения модуля расширения тип 1 посредством шины SAS 12G
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Высота модуля расширения тип 1, монтажных единиц
	≤ 2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальное количество отсеков LFF для накопителей в модуле расширения тип 1
	≥ 12
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка отказоустойчивого подключения модуля расширения тип 1 посредством шины SAS 12G
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Высота модуля расширения тип 1, монтажных единиц
	≤ 4
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальное количество отсеков LFF для накопителей в модуле расширения тип 1
	≥ 78
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальное поддерживаемое количество модулей расширения тип 1
	≥ 2
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество установленных модулей расширения тип 1
	≥ 1
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип установленных накопителей тип 1
	Шпиндельные (HDD)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Подключение накопителей тип 1 через интерфейс SAS
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Скорость работы установленных накопителей тип 1
	≥ 7200

	Оборотов минуту
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Объем каждого установленного накопителя тип 1
	≥ 20
	Терабайт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество установленных накопителей тип 1
	≥ 22
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка «горячей» замены устанавливаемых накопителей всех типов
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальное количество накопителей, поддерживаемых для установки в СХД
	≥ 156
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка кэширования операций чтения и записи в оперативной памяти контроллера хранения:
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Отказоустойчивый канал синхронизации кэш-памяти между контроллерами хранения, суммарной пропускной способностью
	≥ 50
	Гигабит в секунду
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка кэширования операций чтения и записи на выделенной группе твердотельных накопителей
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протоколов блочного доступа iSCSI, FC
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка управления правилами доступа хостов к блочным томам (маскирование)
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка настройки политики QoS для приложений. Определение и приоритезация выделенных приложений
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка одностороннего и двустороннего режима аутентификации CHAP для iSCSI
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протоколов файлового доступа SMB/CIFS, NFS, FTP
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка авторизации пользователей общих папок SMB через каталог Active Directory
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка авторизации пользователей общих папок NFS через каталог LDAP
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка функционала регламентного хранения (WORM) для общих папок SMB
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Возможность ограничения доступного дискового пространства (квоты) для пользователей общих папок SMB
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка уровней RAID с чередованием (RAID 0), зеркалированием (RAID 1), распределением четности, вплоть до M блоков (RAID 5, 6, 7, N+M) и их комбинаций (RAID 10, 50, 60, 70)
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка наборов резервных дисков, назначаемых одному или нескольким RAID
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка автоматической замены диска по состоянию на основе статистики S.M.A.R.T.
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка фонового сканирования целостности по расписанию
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Наличие веб-интерфейса на русском и английском языке с авторизацией пользователей, доступом по защищенному протоколу HTTPS
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Наличие возможности управления через командную строку с доступом по защищенному протоколу SSH
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка взаимодействия с СХД через REST API
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Отправка уведомлений по каналам SNMP v2/v3, SMTP, Syslog
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Управление пользователями СХД на основе ролевой модели
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Весь программный функционал входит в поставку системы
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Установка дополнительных накопителей не требует дополнительного лицензирования
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Наличие сертификатов совместимости:
- РедОС не ниже 8
- Альт Сервер не ниже 11
- Astra Linux не ниже 1.8
- ROSA Virtualization не ниже 3 
- Ред Виртуализация не ниже 8
- zVirt не ниже 5.0
- zVirt MAX не ниже 3.0
- SpaceVM не ниже 7
- Горизонт-ВС не ниже 3.1
- Basis DynamiX Standard не ниже 2.4.2
- КиберБэкап не ниже 16.5
- RuBackup не ниже 2.0
	Да
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