

|  |
| --- |
| **25.01.2022 № 21.1-03/34** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **31.01.2022** |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки | **Поставка замков для дверей**  |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 30.04.2022 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | С момента заключения Контрака |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | В течение 20 календарных дней, с момента подписания контракта |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | Поставка одной партией |
| 8. | Оплата | Оплата производится в соответствии со сроками, установленными согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Счет, УПД |
| 10. | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | Не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | Не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | 12 календарных месяцев с момента подписания УПД |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | статья 29 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 N 3500-р  |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Приказ N 126н |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Участник указывает в заявке |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

 **18.Описание** **объекта закупки**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка замков для дверей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименованиетовара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Ед. изм | Кол-во | ОКПД/КТРУ | Страна происхождения | НДС % | НДС (руб.) | Цена за ед. Товара с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
|  | Замок для дверей | Тип замка: ПростойТип конструктивного исполнения корпуса: Врезной Тип конструктивного исполнения механизма секретности: Цилиндровый  Дополнительные характеристики\* Размер цилиндра (внешний и внутренний) (в мм): 40/40 мм. вертушкаНаправление открывания: Право/лево Тип цилиндрового механизма: Евроцилиндр Материал цилиндра: Латунь Материал сердечника: Латунь Материал ключа: Сталь Покрытие цилиндра: Гальваника Тип ключа: Профильный Количество ключей: не менее 5шт Количество пинов: 6шт Цвет цилиндра: хромТип цилиндра: 1 замочная скважина и 1 ручка  | шт. | 253 | 25.72.12.110/ 25.72.12.110-00000004 |  |  |  |  |  |
|  | Замок для дверей | Тип замка: ПростойТип конструктивного исполнения корпуса: Врезной Тип конструктивного исполнения механизма секретности: Цилиндровый Дополнительные характеристики\* Размер цилиндра (внешний и внутренний) (в мм): 30/30вертушкаНаправление открывания: Право/лево Тип цилиндрового механизма: Евроцилиндр Материал цилиндра: Латунь Материал сердечника: Латунь Материал ключа: Сталь Покрытие цилиндра: Гальваника Тип ключа: Профильный Количество ключей: не менее 5 шт Количество пинов: 6 Цвет цилиндра: хромТип цилиндра: 1 замочная скважина и 1 ручка  | шт. | 54 | 25.72.12.110/ 25.72.12.110-00000004 |  |  |  |  |  |
|  | Замок для дверей | Тип замка: ПростойТип конструктивного исполнения корпуса: Врезной Тип конструктивного исполнения механизма секретности: Цилиндровый Дополнительные характеристики\* Размер цилиндра (внешний и внутренний) (в мм): 30/30вертушкаНаправление открывания: право/лево Тип цилиндрового механизма: евроцилиндр Материал цилиндра: латунь Материал сердечника: латунь Материал ключа: латунь Тип ключа: перфорированный Количество ключей: не менее 5 шт Количество пинов: 6 Количество комбинаций: не менне 45000 Цвет цилиндра: бронзаТип цилиндра: 1 замочная скважина и 1 ручка  | шт. | 6 | 25.72.12.110/ 25.72.12.110-00000004 |  |  |  |  |  |
|  | Замок для дверей | Тип замка: ПростойТип конструктивного исполнения корпуса: Врезной Тип конструктивного исполнения механизма секретности: Цилиндровый Дополнительные характеристики\* Размер цилиндра (внешний и внутренний) (в мм): 40/40вертушкаНаправление открывания: право/лево Тип цилиндрового механизма: евроцилиндр Материал цилиндра: латунь Материал сердечника: латунь Материал ключа: латунь Тип ключа: профильный Количество ключей: не менее 5 шт Количество пинов: 6 Количество комбинаций: не менее 45000 Цвет цилиндра: бронзаТип цилиндра: 1 замочная скважина и 1 ручка  | шт. | 10 | 25.72.12.110/ 25.72.12.110-00000004 |  |  |  |  |  |
|  | Замок для дверей | Тип замка: ПростойТип конструктивного исполнения корпуса: Врезной Тип конструктивного исполнения механизма секретности: Цилиндровый Дополнительные характеристики\* Размер цилиндра (внешний и внутренний) (в мм): 50/50вертушкаНаправление открывания: право/лево Тип цилиндрового механизма: евроцилиндр Материал цилиндра: латунь Материал сердечника: латунь Материал ключа: латунь Тип ключа: профильный Количество ключей: не менее 5 шт Количество пинов: 6 Количество комбинаций: не менее 15000 Цвет цилиндра: бронзаТип цилиндра: 1 замочная скважина и 1 ручка  | шт. | 2 | 25.72.12.110/ 25.72.12.110-00000004 |  |  |  |  |  |
|  | Замок для дверей | Тип замка: ПростойТип конструктивного исполнения корпуса: Врезной Тип конструктивного исполнения механизма секретности: Цилиндровый Дополнительные характеристики: Размер цилиндра (внешний и внутренний-вертушка) (в мм): 50/40 вертушкаНаправление открывания: Право/лево Тип цилиндрового механизма: Евроцилиндр Материал цилиндра: Латунь Материал сердечника: Латунь Материал ключа: Латунь Покрытие цилиндра: Гальваника Тип ключа: Профильный Количество ключей: не менее 5 шт Количество пинов: 6 Цвет цилиндра: НикельТип цилиндра: 1 замочная скважина и 1 ручка  | шт | 35 | 25.72.12.110/ 25.72.12.110-00000004 |  |  |  |  |  |
|  | Замок для дверей | Тип замка: ПростойТип конструктивного исполнения корпуса: Врезной Тип конструктивного исполнения механизма секретности: Цилиндровый Дополнительные характеристики: Размер цилиндра (внешний и внутренний-вертушка) (в мм): 40/50 вертушкаНаправление открывания: Право/лево Тип цилиндрового механизма: Евроцилиндр Материал цилиндра: Латунь Материал сердечника: Латунь Материал ключа: Сталь Покрытие цилиндра: Гальваника Тип ключа: Профильный Количество ключей: не менее 5 шт Количество пинов: 6 Цвет цилиндра: ХромТип цилиндра: 1 замочная скважина и 1 ручка  | шт | 4 | 25.72.12.110/ 25.72.12.110-00000004 |  |  |  |  |  |
|  | Замок для дверей | Тип замка: ПростойТип конструктивного исполнения корпуса: Врезной Тип конструктивного исполнения механизма секретности: Цилиндровый Дополнительные характеристики\* Размер цилиндра (внешний и внутренний-вертушка) (в мм): 50/50 вертушкаНаправление открывания: Право/лево Тип цилиндрового механизма: Евроцилиндр Материал цилиндра: Латунь Материал сердечника: Латунь Материал ключа: Сталь Покрытие цилиндра: Гальваника Тип ключа Профильный Количество ключей: не менее 5 шт Количество пинов : 6 Цвет цилиндра: ХромТип цилиндра: 1 замочная скважина и 1 ручка  | шт | 8 | 25.72.12.110/ 25.72.12.110-00000004 |  |  |  |  |  |
|  | Замок для дверей | Тип замка: ПростойТип конструктивного исполнения корпуса: Врезной Тип конструктивного исполнения механизма секретности: Цилиндровый Дополнительные характеристики\* Размер цилиндра (внешний и внутренний-вертушка) (в мм): 40/30 вертушкаНаправление открывания: Право/лево Тип цилиндрового механизма: Евроцилиндр Материал цилиндра: Латунь Материал сердечника: Латунь Материал ключа: Сталь Покрытие цилиндра: Гальваника Тип ключа: Профильный Количество ключей: не менее 5 шт Количество пинов: 6 Цвет цилиндра: ХромТип цилиндра: 1 замочная скважина и 1 ручка  | шт | 1 | 25.72.12.110/ 25.72.12.110-00000004 |  |  |  |  |  |
|  | Замок для дверей | Тип замка: ПростойТип конструктивного исполнения корпуса: ВрезнойТип конструктивного исполнения механизма секретности: Цилиндровый Дополнительные характеристики\* Комплектация: в сборе Тип ключа: английский Количество ригелей: 3 шт Количество ключей: не менее 5 шт Ручки в комплекте: да Комплектация цилиндром: да Покрытие лицевой планки: гальваника Цвет лицевой планки: бронза Покрытие ручек: гальваника Цвет ручки: бронза Материал ручки: алюминий Межосевое расстояние: 61,5 мм Направление открывания двери: левое/правое Замок врезной цилиндровый с двухшаговым механизмом. Торцевая планка не съемная. Привод ручки замка снабжен подшипником, для обеспечения мягкости и плавности хода. Три стальных ригеля, защелка с приводом от ручки и от ключа. | шт | 11 | 25.72.12.111/ 25.72.12.110-00000004 |  |  |  |  |  |

\* Дополнительные характеристики обусловлены потребностью в товаре, обладающим определенными качественными, функциональными и техническими характеристиками, в соответствии с потребностями Заказчика, исходя из назначения товара и условий его использования.