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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]11.11.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка изделий медицинского назначения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]31.03.2027

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2027. Максимальное количество партий - 10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]Регистрационное удостоверение

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	 № пп
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Обоснование характеристик
	Единица измерения
	Количество
(объем работы, услуги)
	Страна происхождения Товара
	Ставка НДС%

	Цена за ед. без НДС
	Сумма без НДС

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Набор для внутривенных вливаний через инфузионный контроллер
	32.50.13.190-00007533*
	Состав:
	штука
	8838
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Пункционный наконечник
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для прокола бутылки/флакона
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Вентиляционный канал 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Необходим для выравнивания давления внутри флакона
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Антибактериальный фильтр вентиляционного канала
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Фильтр снижает риск попадания микроорганизмов через открытый вентиляционный канал в инфузионную систему и тем самым снижает риск бактериального загрязнения инфузионного раствора.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Выделенный капельник: в 1 мл 20 капель
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для расчета необходимой скорости потока
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Прозрачная верхняя часть капельной камеры
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	для четкой визуализации капель при настройке скорости
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Эластичная нижняя часть
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	для быстрого набора жидкости в капельную камеру (т.н. "озеро")
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Встроенный в капельную камеру гидрофильный непроницаемый для воздуха фильтр тонкой очистки
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Данный фильтр предупреждает риск возникновения воздушной эмболии во время проведения инфузионной терапии и не пропускает воздух в инфузионную трубку; также фильтр позволяет задерживать посторонние твердые частицы, которые могут присутствовать в инфузионных растворах и при инфузии попадать в кровоток пациента.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина инфузионной трубки
	≥180
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Требования к размерам составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении трансфузионной терапии и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр инфузионной трубки
	3
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Роликовый зажим с разъемами для утилизации наконечника и фиксации трубки
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Разъем для утилизации пункционного наконечника позволяет после завершения инфузии надежно закрепить острый пункционный наконечник на роликовом зажиме, что снижает риск случайной травматизации персонала наконечником во время утилизации инфузионной системы
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Коннектор Люэр Лок на дистальном конце системы 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для надежного соединения с сосудистым доступом пациента
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Защитный колпачок с воздуховодом и гидрофобной мембраной
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	для стерильного заполнения системы без потери лекарственного средства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Не содержит латекс
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указание отсутствия определенных материалов требуется для принятия решения о совместимости изделия с лекарственными препаратами.
	
	
	
	
	
	

	2
	Устройство для инфузионной терапии
	32.50.13. 190
	Прецизионный регулятор скорости инфузии встроенный в инфузионную систему.
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Соответствует требованиям заказчика
	штука
	10
	
	
	
	

	
	
	
	Пункционный наконечник
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для прокола бутылки/флакона
Для расчета необходимой скорости потока
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	выделенный капельник: в 1 мл 20 капель
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прозрачная верхняя часть капельной камеры
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	для четкой визуализации капель при настройке скорости
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	эластичная нижняя часть 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	для быстрого набора жидкости в капельную камеру (т.н. "озеро")
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Встроенный гидрофильный непроницаемый для воздуха фильтр тонкой очистки 
	≥15
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	фильтр позволяет задерживать посторонние твердые частицы, которые могут присутствовать в растворах и при инфузии попадать в кровоток пациента.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Встроенная в инфузионную систему дозирующая камера с круглым, плоским, вращающимся градуированным диском
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Предназначена для регулировки и поддержания постоянной скорости введения медикаментов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Разъем для крепления к системе и экстренного прерывания инфузии
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Позволяет в случае необходимости быстро, на короткое время прервать процесс инфузионной терапии
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Скользящий зажим 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Скользящий зажим также предназначен для экстренного и кратковременного прерывания инфузии.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Градуировка, расположенная на диске           от 0 до 250 мл/час
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Ориентировочная шкала для установки скорости потока при вливании физиологического раствора
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Дополнительная маркировка на диске «max» 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для определения максимально допустимой скорости инфузии
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина
	≥180
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Требования к размерам линии составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы спецификой проводимой терапии
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Коннектор Люэр на дистальном конце системы 
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для соединения с сосудистым доступом пациента
	
	
	
	
	
	



*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)

4

image1.png
®DenepajibHOE TOCYAAPCTBEHHOE OIOIPKETHOE YUpeKIeHIe
«HanunoHaIbHBIA METUIMHCKHI HCCIIe0BATEIbCKAMH EHTP OHKOJIOTUH

umenu H.H. IlerpoBa» MununcrepcTBa 31paBooxpanenus Poccuiickoii @enepanun
(®I'BY «HMHUII onkonorun um. H.H. IllerpoBa» Mun3apasa Poccun)

Jlenunrpasckas yi., 1. 68, nurepa A, moc. ITecounsrii, Cankt-IlerepOypr, 197758; Ten. (812) 439-9555, dakc (812) 596-8947,
e-mail: center.petrova@niioncologii.ru; https://www.niioncologii.ru
OKIIO 01897995; OI'PH 1027812406687; THH 7821006887; KIIII 784301001




image2.JPG
NIRRT
UL




