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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]25.09.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Оказание услуг по проведению профилактических испытаний и измерений параметров электрооборудования в зданиях учреждения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А,В,Е,Ж,З,И,У

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]С момента заключения Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]В течение 20 рабочих дней с момента заключения Контракта

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]Один этап

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]УПД в ЕИС

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]Нет

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Не предусмотрено

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]Не предусмотрено

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]Да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]СМП

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]Специалисты Исполнителя должны иметь соответствующую группу допуска на право проведения работ в электроустановках (4 группа до 1000В), с отметкой о праве проведения специальных работ (измерений и испытаний), обеспечены комплектом приборов для проведения испытаний и измерений (приборы должны иметь действующие свидетельства о поверке), необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты.

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]Не предусмотрено

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]Не предусмотрено

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	Наименование товара/работ/услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код 
ОКПД 2
	Стоимость
с НДС
 (руб.)

	Оказание услуг по проведению профилактических испытаний и измерений параметров электрооборудования в зданиях учреждения.
	Усл. Ед.
	1
	71.20.13.000
	



Техническое задание
Оказание услуг по проведению профилактических испытаний и измерений параметров электрооборудования в зданиях учреждения.

1. Цели оказания услуг: 
- обеспечение пожарной и электробезопасности в смонтированных электроустановках и электрических сетях учреждения; 
- определение степени надёжности изоляции электрооборудования и электрических сетей учреждения; 
2. Объем оказываемых услуг:
	Объект проведения испытаний и измерений
	Виды испытаний и измерений

	1. Главный корпус (Клинический корпус) 
- Главный распределительный щит (ГРЩ) - 2 ед.
- Этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. -  70 ед.
- Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания.
- Заземляющие устройства.
2. Лабораторный корпус
- Главный распределительный щит (ГРЩ) -2 ед.
- Этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. -  60 ед.
- Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания.
- Заземляющие устройства.
3. Операционный блок
- Главный распределительный щит (ГРЩ) -1 ед.
- Этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. -  35 ед.
- Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания.
- Заземляющие устройства.
4. Клинико-диагностическое отделение (КДО)
- Вводные, этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. -  18 ед.
- Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания.
- Заземляющие устройства.
5. Хозяйственный корпус
- Вводные, этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. -  10 ед.
- Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания.
- Заземляющие устройства.
6. Виварий
- Вводные, этажные щиты ЩС и ЩО здания учреждения. -  17 ед.
- Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания.
- Заземляющие устройства.
7. Прачечная
- Вводные, этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. -  9 ед.
- Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания учреждения.
- Заземляющие устройства.
8. Гараж
- Вводные, этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. -  3 ед.
- Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания учреждения.
- Заземляющие устройства.
9. Прозекторская (морг)
- Вводные, этажные щиты ЩС и ЩО здания учреждения. -  3 ед.
- Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания.
- Заземляющие устройства.
10. Радиологический корпус
- Главный распределительный щит (ГРЩ) - 2 ед.
- Этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. -  35 ед.
- Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания.
- Заземляющие устройства.
11. Склад, столовая
- Главный распределительный щит (ГРЩ) - 1 ед.
- Вводные, этажные щиты ЩС и ЩО зданий учреждения. -  10 ед.
- Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания учреждения.
- Заземляющие устройства.
12. Административный корпус
- Вводные, этажные щиты ЩС и ЩО здания учреждения. -  14 ед.
- Распределительные силовые сети 0,4 кВ, сети освещения здания.
- Заземляющие устройства.
	1. Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной исполнительной документации в объёме ГОСТ 50571.16-2019

2. Измерение сопротивления изоляции распределительных сетей, проводов и кабелей однофазной и трехфазной электросети до 1000В.

3. Проверка непрерывности цепи и качества контактных соединений заземляющих и защитных проводников между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки и проводников систем уравнивания потенциалов (металлосвязь).

4. Проверка срабатывания расцепителей автоматических выключателей до 1000В.

5. Проверка согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока.

6. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).

7. Измерения сопротивления растеканию тока контура заземления (заземляющего устройства).




3. Условия оказания услуг: 
      Исполнитель должен иметь зарегистрированную в установленном порядке электротехническую лабораторию до 1000В;
      Специалисты Исполнителя должны иметь соответствующую группу допуска на право проведения работ в электроустановках (4 группа до 1000В), с отметкой о праве проведения специальных работ (измерений и испытаний), обеспечены комплектом приборов для проведения испытаний и измерений (приборы должны иметь действующие свидетельства о поверке), необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты.
       Документы на специалистов и лабораторию должны быть представлены не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения контракта. Непредоставление документов является существенным нарушением условий контракта и является основанием для одностороннего отказа от исполнения контракта.
       Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ГОСТ 50571.16-2019 и других действующих нормативных документов.
       Услуги оказываются в условиях действующего учреждения. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Учреждения.
       При отсутствии знаков безопасности или схем, исполнитель устанавливает на электрические щиты знаки безопасности и электрические схемы с указанием потребителей электрической энергии.
       Результатом оказания Услуг является:
- отчёт о проведении испытаний и измерений параметров электроустановок с протоколами испытаний, и измерений по каждому объекту отдельно;
- отдельным актом перечень неисправностей и замечаний, в том числе в ходе проведения визуального осмотра.
      Все отчеты предоставляются на бумажном носителе и в электронном виде в формате «PDF» и «MS Excel».
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