

|  |
| --- |
| **25.01.2023 № 21.1-03/35** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **27.01.2023** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.  В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов:  - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)  - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. |
| **Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы ЭДО СБИС. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе ЭДО СБИС.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку знаков пожарной безопасности и оборудование путей эвакуации фотолюминесцентной эвакуационной системой |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 30.04.2023 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** | |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | С момента заключения Контракта |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | В течение 30 рабочих дней с момента подписания Контракта |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | Один этап |
| 8. | Оплата | Оплата производится в соответствии со сроками, установленными согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | -УПД- 3 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации; - 1 экземпляр в электронном виде, сметы представить в программе SmetaWizard версии не ниже SW v.4.0; - 1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со всеми со-гласованиями) в формате pdf. |
| 10 | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | Членство в СРО |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | Не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Не предусмотрено |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Не предусмотрено |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Не предусмотрено |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | 1 усл. ед. |

**18.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Код ОКПД 2** | **Ставка НДС (%)** | **Сумма (руб.)** |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку знаков пожарной безопасности и оборудование путей эвакуации | Усл. ед. | 1 | 71.12.19.100 |  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку знаков пожарной безопасности и оборудование путей эвакуации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Предмет закупки | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на установку знаков пожарной безопасности в зданиях лит. А и лит. В и оборудование путей эвакуации подвального этажа здания лит. В фотолюминесцентной эвакуационной системой |
| 2 | Адрес объекта проектирования | г. Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, лит. А и лит. В |
| 3 | Основания для выполнения работ | * 1. Устранение замечаний, выявленных в ходе плановой проверки отделом надзорной деятельности и профилактики Управления по Курортному району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 35-1-380/1 от 30.09.2021.   2. Выполнение мероприятий расчетов величин пожарного риска (лит. А и лит. В) от 16.05.2022 |
| 4 | Сроки выполнения работ по проектированию | В течение 30 рабочих дней с даты подписания Контракта |
| 5 | Базовые качественные характеристики | 5.1. Результат проектирования:  Разработка проектно-сметной документации на основании технического задания заказчика с учётом современных требований и норм, с использованием современных технологий и современных строительных и отделочных материалов.  5.2. Рабочая документация должна отвечать требованиям следующих нормативных документов:  - ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».  - ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»  - иной действующей нормативно-технической документацией. |
| 6 | Перечень исходной документации | - Свидетельства о государственной регистрации права хозяйственного ведения на объект недвижимости.  - Кадастровый паспорт объекта недвижимости.  - Технический паспорт объекта недвижимости.  - Планы этажей.  - Ведомости помещений и их площадей.  Дополнительную исходно-разрешительную документацию проектировщик получает самостоятельно за свой счет. |
| 7 | Требования по технике безопасности | Проект должен учитывать требования:  - СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;  - Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;  - Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  -  Федерального закона от 18 ноября 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  В проекте предусмотреть использование материалов и оборудования, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям, противопожарным требованиям и имеющим соответствующие сертификаты. |
| 8 | Требования по внедрению новой техники, материалов | -Предусмотреть применение эффективных технологий.  -Предусмотреть использование современных материалов серийного производства, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям, имеющим соответствующие сертификаты и положительный опыт эксплуатации.  -Гарантийный срок на применяемые материалы: не менее 36 месяцев. |
| 9 | Состав и требования к содержанию проекта | 9.1. Состав разделов рабочей документации должен соответствовать постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».  9.2. В обязательном порядке в проект должны входить:  - Обложка, титульный лист.  - Пояснительная записка с необходимыми расчетами.  - Конструктивные и объемно-планировочные решения.  - Ведомость объемов работ.  - Спецификация материалов.  - Сметная документация.  9.3. В рабочей документации следует указать:  - Функциональное назначение объекта.  - Поэтажные планы (схемы) с размерами и направлением движения по путям эвакуации.  - Опасные места, расположенные вдоль путей эвакуации.  - Количество и места размещения средств противопожарной и противоаварийной защиты, спасательных средств, медицинских средств, средств защиты органов дыхания и средств связи.  - Показатели освещенности элементов ФЭС  - Места размещения с количеством и размерами элементов ФЭС. |
| 10 | Требования к оформлению проектно-сметной документации | * 1. Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с  ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».   2. Заказчику выдается:   - 3 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации;  - 1 экземпляр в электронном виде, сметы представить в программе SmetaWizard версии не ниже SW v.4.0;  - 1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со всеми согласованиями) в формате pdf.  10.3. Сметная документация должна быть составлена на дату сдачи рабочей документации и отвечать требованиям положения о закупках. |
| 11 | Требования к сметной документации | Сметы должны быть составлены в разрезе каждого основного средства (вновь создаваемого, ремонтируемого, модернизируемого). Перечень основных средств определяется на стадии согласования рабочей документации Заказчиком.  При формировании сметной стоимости и подготовке сметной документации Подрядчик обязан руководствоваться следующими основными действующими нормативными документами:  - Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, введенная в действие Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации № 421 от 04.08.2020 (далее Методика № 421);  - «Территориальная сметно-нормативная база. Госэталон 2012»;  - «Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург. ТССЦ-2001» (далее - ТССЦ).  Сметная документация разрабатывается Подрядчиком на основании согласованной РД, состав которой определен настоящим Заданием.  Сметная документация должна включать в себя локальные сметы и пояснительную записку к сметной документации. Пояснительная записка должна содержать информацию о применяемых базах, условиях производства работ и обоснование применяемых коэффициентов, обоснование применяемых лимитированных затрат и других затрат, влияющих на сметную стоимость.  Сметная документация должна быть составлена с использованием программы сметных расчетов, сертифицированной Госстроем РФ – «Smeta WIZARD».  Сметная документация должна быть составлена базисно-индексным методом с применением территориальных единичных расценок (далее – ТЕР) территориальной сметно-нормативной базы «ГосЭталон 2012» (далее – ТСНД «ГосЭталон 2012) в редакции, действующей на момент предоставления сметной документации на согласование, в соответствии с Методикой № 421, сметными нормативами, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов (далее – ФРСН) и других нормативных документов по составлению сметной документации, действующих в РФ, с учетом руководящих указаний в сфере ценообразования в строительстве, с пересчетом в текущие цены с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства к каждой ТЕР ТСНБ «ГосЭталон 2012»., утверждаемых Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга.  Индексы пересчета сметной стоимости к единичным расценкам определяются на дату передачи сметной документации на согласование Заказчику.  Стоимость материальных ресурсов и оборудования, не включённых в расценки, отражается в текущем и базовом уровнях цен и определяется на основании «ТССЦ-2001» на дату предоставления сметной документации на согласование.  В случае, когда стоимость материальных ресурсов отсутствует в ТССЦ, то стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа сопоставимых рыночных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование (далее – КА). КА проводится в соответствии с требованиями Методики № 421, с предоставлением обосновывающих документов, подтверждающих цены материальных ресурсов и оборудования не менее 3(трех) производителей и (или) поставщиков.  Результат КА оформляется в соответствии с Приложением № 1 к Методике № 421 по наиболее экономичному варианту. Обосновывающие стоимость документы должны быть в ценах на дату выпуска рабочей документации. |
| 12 | Уточнения и  дополнение задания | * 1. Настоящее задание на разработку рабочей документации может уточняться и дополняться в установленном порядке по согласованию сторон.   2. В случае выявления работ, не учтенных заданием на разработку рабочей документации, без выполнения которых реализация рабочей документации будет невозможна или не обеспечит должное качество строительно-монтажных работ, своевременно (в течение 3 (трех) дней) уведомить об этом Заказчика в письменном виде. |