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	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
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Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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13.Описание объекта закупки
	п/н
	
	Наименование Услуг
	Ед. изм.
	Код по ОКПД 2
	Кол-во
	НДС (%)
	Цена за ед. с НДС (руб.)

	1
	Выполнение работ по ремонту беспроводного комплекса вызова персонала
	Усл.ед.
	43.21.10.290
	1
	
	



	№
	Наименование
Товара
	Технические характеристики
	Кол-во 
	Ед. изм.
	Код ОКПД2
	Страна происхождения
	НДС
(%)
	Цена за ед. с НДС (руб.)
	Сумма с НДС (руб.)

	1
	Пульт вызова беспроводной прикроватный
	- Способ монтажа: клеящаяся основа или на саморезы с помощью подложки.
- Материал корпуса: пластик
- Цвет: белый или серый
- Кнопки вызова и сброса вызова на пульте, назначение кнопок подписано на русском языке
- Элемент питания, встроенный Li, CR2450 х 2 шт.
- Рабочая частота: ≥ 434,65 мГц
- Напряжение элементов питания: 3 В
- Степень защиты: ≥ IP53
- Ширина: ≥ 100 мм
- Высота: ≥ 60 мм
- Глубина: ≥ 10 мм
- Радиус действия устройства (в зоне прямой видимости): ≥ 200 метров
- Индикация при совершении вызовов
- Совместимость с установленным у Заказчика приемником сигнала «SM3-33PC» (производства SOLT Co, LTD)
	4
	Шт.
	26.30.11.199
	
	
	
	

	2
	Устройство индикаторное коридорное
	- Накладной, с помощью саморезов
- Материал корпуса: пластик
- Рабочая частота: ≥ 434,65 мГц
- Напряжение питания: ≤ 12 В
- Адаптер питания 220\12В в комплекте
- Режим звукового сигнала
- Применяемые цвета индикации: желтый, красный, синий, фиолетовый, зелёный, пурпурный
- Возможность присваивать группе пультов вызова свой цвет
- Вес: ≤ 130 грамм
- Высота: ≥ 129 мм
- Длина: ≥ 114 мм
- Глубина: ≥ 46 мм
- Радиус действия устройства (в зоне прямой видимости): ≥ 200 метров
- Количество регистрируемых кнопок: ≥ 900 штук
- Возможность выбора режима индикации: мигание, постоянное свечение
Совместимость с установленными у Заказчика пультами вызова «SB6-2XWH» (производства SOLT Co, LTD)
	1
	Шт.
	26.30.11.199
	
	
	
	





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по ремонту беспроводного комплекса вызова персонала

Адрес выполнения работ:
197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 (Отделение опухолей
костей, мягких тканей и кожи).

Перечень выполняемых работ:
1. Для выполнения работ по ремонту комплекса, Подрядчик обязуется за свой счет предоставить и использовать оборудование, указанное в Таблице 1. 
2. Перед настройкой оборудования в течении 5 (пяти) рабочих дней необходимо произвести обследование на объекте медицинского отделения на предмет согласования информации для настройки и программирования оборудования, расположения и наименования отделений и палат, нумерации помещений, местоположения оборудования; выдача и согласование поэтажных планировок для отображения их в программном интерфейсе и на исполнительных схемах. По результатам обследования составляется двухсторонний Акт обследования отделений.
3. В оказываемые услуги входит: 
      - настройка и программирование всего поставляемого оборудования согласно Акту обследования и заданию   Заказчика;
- интеграция устанавливаемого оборудования с ранее установленной системой вызова марки SOLT;
- монтаж оборудования согласно Акту обследования и заданию Заказчика; 

4. Подрядчик обязан произвести настройку всего оборудования комплекса, произвести регистрацию кнопок на всех устройствах (приемники вызовов наручные, повторители, ретрансляторы сигналов и т.д.).
5. Подрядчик обязан продемонстрировать Заказчику полностью работоспособный комплекс, а также произвести обучение персонала Заказчика работе с системой.

Общие требования к работам:
1. Заказчик вправе осуществлять контроль выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, запрашивать и получать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по ремонту и настройке комплекса, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. При несоответствии результатов выполнения работ требованиям настоящего Контракта, Подрядчик обязан исправить такие несоответствия в кратчайшие сроки.   
2. После завершения работ, Подрядчик обязан самостоятельно вывезти и утилизировать строительный мусор, возникший в результате проведения работ. 
3. В помещениях Заказчика смонтированы и находятся в рабочем состоянии системы безопасности: охранная сигнализация, пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией, система видеонаблюдения и система контроля доступа, а также системы ХВС, ГВС, отопления, электроснабжения, локальная сеть Ethernet. При проведении работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность и работоспособность вышеуказанных инженерных систем. В случае повреждения (нарушения работоспособности) любой из вышеперечисленных систем Подрядчик обязан восстановить их работоспособность за свой счет. 
4. Подрядчик обязан возместить любой ущерб, причинённый имуществу Заказчика при производстве работ, если это не было обусловлено производственной необходимостью для качественного выполнения работ по монтажу.

Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок на результат выполненных работ и оборудование составляет 24 календарных месяца с момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком УПД. 
2. В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить гарантийный ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Гарантийное обслуживание (ремонт) комплекса осуществляется Подрядчиком с выездом на место установки комплекса, не позднее 2 рабочих дней с момента поступления заявки Подрядчику. В случае невозможности произвести ремонт комплекса по месту установки, Подрядчик на время ремонта предоставляет Заказчику аналогичное оборудование.
4. Подрядчик должен обеспечить «горячую линию» по вопросам гарантийного обслуживания (предоставить контактный телефон, адрес электронной почты) для приема заявок Заказчика по вопросам гарантийного обслуживания. Обращения Заказчика по «горячей линии» должны приниматься квалифицированным персоналом Подрядчика или его представителя.
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