|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **11.02.2019** | № | **10.8-03/89** |
|  | | ***Ссылка на данный номер обязательна!*** | | | | |
|  | | **Запрос Коммерческого предложения** | | | | |
| *(Поставка металлической мебели)* | | | | |
|  | |  | | | | |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки / оказания услуг: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 03.2019 |
| Требования к порядку поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) | Поставка товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления Заявки от Заказчика. Максимальное количество поставок не более 10 (десяти). Последний срок подачи заявки: 01.09.2019. |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара / услуги) | 1) Стоимость товара.  2) Стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы, и сборку.  3) Расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством.  4) Все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара / этапов выполнения работ | 10 (Десять партий) |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) / выполнения этапа работ | В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления Заявки от Заказчика |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) или оказанных услуг | 12 (двенадцать) месяцев с момента приемки товара. |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Сертификаты соответствия (декларации соответствия) и паспорта на поставляемую продукцию. |
| Порядок и сроки оплаты | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Покупателем универсального передаточного документа (УПД).  При заключении Договора с субъектами малого предпринимательства (СМП) - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| Срок предоставления ценовой информации | 19.02.2019 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | | | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Цена за ед. товара (руб.)\*** | **Стоимость (руб.)\*** |
|  | Ванна моечная 3-х секционная металлическая  Описание: C:\Users\stankovskiysg\Desktop\Закупки Станковский\Поставка металлической мебели\ванна моечная.jpg | № | Наименование показателя/Технические характеристики | Требования | 1 | шт. |  |  |
|  | Материал емкостей | нержавеющая сталь AISI 430 |
|  | Материал каркаса | оцинкованная сталь. |
|  | Ширина | не менее 1495 мм, не более 1505 мм. |
|  | Глубина | не менее 495 мм, не более 505 мм. |
|  | Высота | не менее 865 мм, не более 875 мм. |
|  | Размер моек | 480х480х300 мм. |
|  | Стеллаж металлический, 5 полок, тип 1 | № | Наименование показателя/Технические характеристики | Требования | 60 | шт. |  |  |
|  | Материал металл | наличие |
|  | Высота | не менее 2500 мм, не более 2550 мм. |
|  | Ширина | не менее 1000 мм, не более 1005 мм. |
|  | Глубина | не менее 500 мм, не более 550 мм. |
|  | Толщина металла стойки | не менее 1,5 мм. |
|  | Профиль стойки сложного сечения 40х40мм | наличие |
|  | Количество стоек | 4 шт. |
|  | Количество полок | 5 шт. |
|  | Толщина металла полки | не менее 0,7 мм. |
|  | Количество центральных (продольных) ребер жесткости полки | не менее 2 шт. |
|  | Высота центральных ребер жесткости | не менее 26 мм. |
|  | Нагрузка на полку (без использования дополнительных усилителей) | не менее 200 кг. |
|  | Подпятник пластиковый | 4 шт. |
|  | Покрытие полимерное | наличие |
|  | Цвет RAL 7038 (серый) или эквивалент | наличие |
|  | Комплект крепежных элементов | наличие |
|  | Стеллаж металлический, 5 полок, тип 2 | № | Наименование показателя/Технические характеристики | Требования | 50 | шт. |  |
|  | Материал металл | наличие |
|  | Высота | не менее 2500 мм, не более 2550 мм. |
|  | Ширина | не менее 1000 мм, не более 1005 мм. |
|  | Глубина | не менее 600 мм, не более 650 мм. |
|  | Толщина металла стойки | не менее 1,5 мм. |
|  | Профиль стойки сложного сечения 40х40мм | наличие |
|  | Количество стоек | 4 шт. |
|  | Количество полок | 5 шт. |
|  | Толщина металла полки | не менее 0,7 мм. |
|  | Количество центральных (продольных) ребер жесткости полки | не менее 2 шт. |
|  | Высота центральных ребер жесткости | не менее 26 мм. |
|  | Нагрузка на полку (без использования дополнительных усилителей) | не менее 200 кг. |
|  | Подпятник пластиковый | 4 шт. |
|  | Покрытие полимерное | наличие |
|  | Цвет RAL 7038 (серый) или эквивалент | наличие |
|  | Комплект крепежных элементов | наличие |
|  | Стеллаж металлический, 5 полок, тип 3 | № | Наименование показателя/Технические характеристики | Требования | 35 | шт. |  |  |
|  | Материал металл | наличие |
|  | Высота | не менее 2000 мм, не более 2050 мм. |
|  | Ширина | не менее 1000 мм, не более 1005 мм. |
|  | Глубина | не менее 600 мм, не более 650 мм. |
|  | Толщина металла стойки | не менее 1,5 мм. |
|  | Профиль стойки сложного сечения 40х40мм | наличие |
|  | Количество стоек | 4 шт. |
|  | Количество полок | 5 шт. |
|  | Толщина металла полки | не менее 0,7 мм. |
|  | Количество центральных (продольных) ребер жесткости полки | не менее 2 шт. |
|  | Высота центральных ребер жесткости | не менее 26 мм. |
|  | Нагрузка на полку (без использования дополнительных усилителей) | не менее 200 кг. |
|  | Подпятник пластиковый | 4 шт. |
|  | Покрытие полимерное | наличие |
|  | Цвет RAL 7038 (серый) или эквивалент | наличие |
|  | Комплект крепежных элементов | наличие |
|  | Стол рабочий островной металлический  Описание: C:\Users\stankovskiysg\Desktop\Закупки Станковский\Поставка металлической мебели\Стол островной.jpg | № | Наименование показателя/Технические характеристики | Требования | 5 | шт. |  |  |
|  | Материал столешницы | нержавеющая сталь AISI 430 |
|  | Толщина столешницы | не менее 16 мм. |
|  | Материал каркаса | оцинкованная сталь |
|  | Толщина материала каркаса | не менее 1,5 мм. |
|  | Полка-решетка | наличие |
|  | Материал полки-решетки: оцинкованная сталь | наличие |
|  | Толщина материала полки-решетки | не менее 1 мм. |
|  | Ширина | не менее 1495 мм, не более 1505 мм |
|  | Глубина | не менее 595 мм, не более 605 мм |
|  | Высота | не менее 845 мм, не более 855 мм |
|  | Опорные ножки | наличие |
|  | Стол-подставка под пароконвектомат  Описание: C:\Users\stankovskiysg\Desktop\Закупки Станковский\Поставка металлической мебели\Стол-подставка.jpg | № | Наименование показателя/Технические характеристики | Требования | 1 | шт. |  |  |
|  | Материал | нержавеющая сталь |
|  | Максимальная нагрузка на столешницу | не менее 200 кг. |
|  | Количество мест для гастроемкостей GN 1/1 | 10 |
|  | Ширина | не менее 835 мм, не более 845 мм |
|  | Глубина | не менее 695 мм, не более 705 мм |
|  | Высота | не менее 640 мм, не более 650 мм |
|  | Регулировка ножек | не менее 30 мм. |
|  | Шкаф для одежды металлический | № | Наименование показателя/Технические характеристики | Требования | 30 | шт. |  |  |
|  | Материал | металл |
|  | Толщина металла | не менее 0,5 мм |
|  | Высота шкафа | не менее 1845 мм, не более 1855 мм. |
|  | Ширина шкафа | не менее 525 мм, не более 535 мм. |
|  | Глубина шкафа | не менее 495 мм, не более 505 мм. |
|  | Количество дверей | 2 |
|  | Двери имеют коробчатую конструкцию и усиление приварным, продольным ребром жесткости из стали, толщиной не менее 0,6 мм. | наличие |
|  | Количество секций | 2 |
|  | В каждой секции имеется: полка для головного убора, перекладина для вешалок, два крючка для одежды, полка для обуви. | наличие |
|  | Замок повышенной секретности | 2 шт. |
|  | Ключ, в комплекте к каждому замку | 2 шт. |
|  | Вентиляция в верхней и нижней части шкафа | наличие |
|  | Держатель под карточку или номер на двери | наличие |
|  | Покрытие полимерное | наличие |
|  | Цвет RAL 7035 (светло-серый) или эквивалент | наличие |
|  | Все доступные для соприкосновения кромки шкафа должны иметь травмобезопасные загибы | наличие |

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:

1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги) предлагаемых поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;

* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:

1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;

* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*