|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16.01.2020 | № | 10.8-03/4 |
|  | *Ссылка на данный номер обязательна!* |
|  | **Запрос Коммерческого предложения** |
| (на покупку автомобилей СМП класса «А»). |
|  |  |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки / оказания услуг: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 03.2020г. |
| Требования к порядку поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) | В цену включена стоимость товара, его доставка. |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара) | 1. стоимость товара
2. стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
3. расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;

все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара |  одна |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) | 20 (Двадцати) рабочих дней с момента заключения договора |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) | - |
| Требования к предоставляемым исполнителями работ или услуг лицензиям, сертификатам или иным документам |  Договор купли - продажи, акты приемки – передачи, эксплуатационная книжка, паспорт транспортного средства. |
| Порядок и сроки оплаты | Оплата поставленного Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных или 15 (пятнадцати ) рабочих дней с момента поставки Товара и подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД), на основании счета, выставленного Поставщиком. |
| Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества |  Гарантия – техника 2 года без ограничения по пробегу |
| Срок предоставления ценовой информации |  до 20.01.2020 |

 **Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара / услуги, технические характеристики | Требование Заказчика к значению харак-ки | Количество | Ед. измерения. | Цена. |
|  | **Автомобиль скорой медицинской помощи класса «А»**  |  | 2 | Шт. |  |
| **Год выпуска** |  не ранее 2020 |
| **Категория ТС**  |  В |
| **Гарантия: 2 года без ограничения по пробегу.****Межсервисный интервал 20 000 км или 1 год.** | наличие  |
| **Габаритные размеры, мм.,** |  |
| Длина, мм. | не менее 5980 и не более 5985 |
| Ширина, мм. | не менее 2055и не более 2060 |
| Высота , мм. | не менее 2545 и не более 2550 |
|  Двигатель турбодизель | 2,2 л125 л.с. |
| Максимальная разрешенная масса, кг  | не менее 3200 и не более 3500 |
|  КПП  | 6 МКПП |
|  Привод | передний |
|  **Комплектация** |  |
| АВS (антиблокировочная система тормозов) | наличие |
| EBD (система распределения тормозных усилий) | наличие |
| EBA (система помощи при экстренном торможении) | наличие |
| Система оповещения об экстренном торможении | наличие |
| HAS (система помощи при трогании в гору) | наличие |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) | наличие |
| Водительская и пассажирская подушки безопасности | наличие |
| Инерционные 3-х точечные ремни безопасности | наличие |
| Кондиционер | наличие |
| Адаптация к холодному климату (2АКБ повышенной емкости, стартер повышенной мощности) | наличие |
| программируемый предпусковой подогреватель с пультом ДУ | наличие |
| Топливный бак, не менее | 95л. |
| Двухсекционные зеркала заднего вида с электрообогревом и электроприводом регулировки | наличие |
| Электрообогрев лобового стекла | наличие |
| Датчик уровня омывающей жидкости  | наличие |
| Бортовой компьютер | наличие |
| Радиопакет №2: Магнитола АМ/FM, USB, Bluetooth с кнопками управления на руле, антенна, 2 динамика  | наличие |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | наличие |
| Регулировка водительского сидения в 8-ми направлениях, с ремнем безопасности  | наличие |
| Подлокотник водительского сидения | наличие |
| Сдвоенное пассажирское сиденье с интегрированным откидным столиком и вещевым отсеком под сиденьем, с ремнями безопасности | наличие |
| Вещевая полка над лобовым стеклом | наличие |
| Вещевой ящик с отделом под документы формата А4 | наличие |
| Передние стеклоподъемники с электроприводом | наличие |
| Электророзетки в салоне: 12В: 2 шт. 220В – 1 шт. | наличие |
| Гидроусилитель руля | наличие |
| Иммобилайзер | наличие |
| Центральный замок с ДУ с поэтапным открыванием дверей | наличие |
| Цвет кузова автомобиля | Белый Цветографическая схема по ГОСТ Р 50574-2002  |
| Светосигнальная громкоговорящая установка светодиодная | наличие |
| Противотуманные фары | наличие |
| Подножка сдвижной двери | наличие |
| Наружные поверхности обшивки медицинского салона автомобиля, выполненные из сэндвич-панелей с алюминиевым покрытием, обладающим высоким сопротивлением к стиранию, взаимодействию с кислотными средами и ультрафиолетовому излучению, а также устойчиво к воздействию моюще-дезинфицирующих средств | наличие |
| Остекление салона-окно сдвижной двери с форточкой, стекла задних дверей. Матирование стекол салона на 2/3 салона. | наличие |
| Кабина водителя отделена от медицинского салона перегородкой со сдвижной форточкой. Двойное пассажирское сидение в кабине. | наличие |
| Водонепроницаемое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов, устойчивое к воздействию моюще-дезинфицирующих средств. | наличие |
|  Поручень правый при входе у сдвижной двери | наличие |
| Леер потолочный | наличие |
| Держатели для инфузионных флаконов -2шт. | наличие |
| Огнетушитель -2шт. | наличие |
| Автономный отопитель салона 4кВт | наличие |
| Зависимый отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя | наличие |
| Усиленный генератор (220 А) | наличие |
| Стояночный электрообогреватель салона 220В | наличие |
| Люк светопроницаемый, вентиляционный, являющийся аварийным выходом | наличие |
| Приточно-вытяжная вентиляция | наличие |
| Кондиционер медицинского салона | наличие |
| Основное освещение салона | наличие |
| Розетки с напряжением 12В- 2шт. | наличие |
| Освещение над боковой и задними дверями | наличие |
| Переносной аккумуляторный фонарь | наличие |
| Система ввода электропитания от внешней сети 220В, 50 Гц с внешним защищенным разъемом. Удлинитель 15м с УЗО. | наличие |
| Система блокировки запуска двигателя во время подключения внешнего питающего кабеля 220В | наличие |
| Кабина имеет радиоподготовку под установку радиостанции | наличие |
| Мебель для медицинских укладок, средств иммобилизации и перемещения пострадавших, а также для установки и крепления медицинского оборудования, обеспечивающая их надежную фиксацию во время движения автомобиля, удобную и быструю установку в транспортное положение, быстрое и легкое извлечение по прибытии, возможность беспрепятственного доступа к содержимому в процессе движения автомобиля, выполненная из влагостойкого материала с возможностью обработки моюще-дезинфицирующими средствами. | наличие |
| Встроенный умывальник с подачей и сливом воды | наличие |
| Сидение (топчан) по правому борту | наличие |
|  Кресло по левому борту с ремнем безопасности | наличие |
| Приемное устройство, тележка-каталка ТНС-01 ММ мод. 0103 со съемными кресельными носилками НК-ММ мод. 0706 (общий артикул комплекта 0126) | наличие |
| Аптечка  | 2шт |
| Контурные огни | наличие |
| Боковая подножка | наличие |
| Боковая сдвижная дверь с правой стороны | наличие |
| Задние распашные двери, открытые на 270 гр. | наличие |
| Летние шины 235/65R16С, стальные диски | наличие |
| Полноразмерное запасное колесо, домкрат, колесный ключ, буксировочная проушина, знак аварийной остановки. | наличие |
| Передние и задние брызговики | наличие |
| Лючок горловины топливного бака, фиксирующийся водительской дверью | наличие |
| 3 плафона освещения медицинского отсека | наличие |
| Широкие пластиковые молдинги по бокам автомобиля | наличие |
| Система «ЭРА-Глонасс» | наличие |
| Защита картера | наличие |
| Передние и задние локера | наличие |
| Зимние шины 235|65 R16С с дисками | наличие |
| Передний и задний парктроник | наличие |

Место поставки: Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68.

Количество партий: одна партия

Срок поставки: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения договора.

В цену включена стоимость товара, его доставка, погрузка, разгрузка.

При поставке должно быть:

1. паспорт транспортного средства (ПТС);
2. руководство по эксплуатации на русском языке;
3. техническая документация на сервисное обслуживание;
4. перечень сервисных центров с целью гарантийного обслуживания;
5. акт приема-передачи в 3 (трех) экземплярах;
6. иные документы, необходимые для регистрации транспортного средства в ГБДД
7. комплект ключей.
8. сертификат дилера.

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:
1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги) предлагаемых поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;
* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:
1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;
* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*