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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]12.08.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка изделий медицинского назначения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]20.11.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]РУ

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее  60% от установленного производителем срока годности.

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№ пп
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество(объем работы, услуги)
	Единица измерения
	Страна происхождения товара
	Ставка НДС%
	Цена за единицу без НДС
	Сумма без НДС

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	 
	 
	
	

	1
	Абсорбент диоксида углерода
	32.50.21.123-00000032*
	Масса
	≥ 4.5  и  ≤ 5
	Килограмм
	 Участник закупки указывает в заявке конкретное  значение характеристики 
	50
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В процессе использования цвет начнет проявляться и увеличивать интенсивность, указывая на истощение способности соды поглощать С02. (для своевременной замены смеси в аппарате)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе не содержит гидроксид калия  (КОН) (уменьшение возможных аллергических реакций у персонала и у пациента)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Диаметр гранул 2,5-5 мм (обеспечивает минимальное образование пыли)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Поглощающая способность углекислого газа (производительность является одним из основных свойств абсорбента)
	≥ 120
	л/кг
	 Участник закупки указывает в заявке конкретное  значение характеристики 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Упаковка: герметично закрывающаяся канистра (чтобы абсорбент не потерял своих свойств и был пригоден к использованию)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Мешок для дыхательного контура, одноразового использования
	32.50.21.129-00000159
	Вид горловины
	Простая
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	10
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал
	Неопрен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Объем
	0,5
	Литр; кубический дециметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Петля для фиксации
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размер коннектора
	15
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Мешок для дыхательного контура, одноразового использования
	32.50.21.129-00000155
	Вид горловины
	Простая
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	10
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал
	Неопрен
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Объем
	2
	Литр; кубический дециметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Петля для фиксации
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размер коннектора
	22
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева
	32.50.21.121
	Одноразовый увлажнитель
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	54
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Представляет собой емкость из прозрачного пластика с закручивающейся крышкой. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Крышка содержит клапан сброса давления со звуковым сигналом для сигнализации окклюзии в увлажнителе и трубках подачи кислорода, соединительный адаптер из пластика со свободно фиксирующей гайкой для присоединения емкости к флоуметру кислорода и конический порт  для подсоединения кислородного шланга. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Диаметр фиксирующей гайки
	≥15
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Диаметр конического порта
	≥6
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Прочный одноразовый пластик с установленным звуковым сигналом сброса давления на 280 см водного столба (4 psi). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Нанесенные линии минимального и максимального уровня воды. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материалы: Корпус – полиэтилен, Адаптер – полипропилен, Клапан компенсации давления – силикон. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Объём наполнения
	≥ 400 и ≤ 600
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Зонд
	32.50.13.110
	Зонд для энтерального питания, устанавливаемый в желудок,  толстую кишку. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	5
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Имеет три рентгеноконтрастные полосы, спиральный мандрен, Луер-Лок соединение с отдельным портом с разъемом ENFit, гибкую полиуретановую оливу с двумя отверстиями на дистальном конце зонда. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Шаг градуировки 5 см. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Зонд изготовлен из полиуретана. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина зонда
	≥ 120
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наружный диаметр 4,1 мм
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Внутренний диаметр 2,6 мм
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Зонд 
	32.50.13.110-00005664*
	Длина
	1100
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	121
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Количество каналов
	Одноканальный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал
	Поливинилхлорид
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Назначение
	Питательный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наружный диаметр
	5,3
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Жесткость по Шору А78 (позволяет сохранять эластичность не травмируя слизистые оболочки, и обеспечивает оптимально удобную постановку зонда). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Цветные воронкообразные коннекторы, соответствующие международной размерной шкале, совместимые со всеми стандартными адаптерами (позволяют быстро определить диаметр) 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании (обеспечивают эффективный пассаж жидкости). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Метрическая шкала, начинающаяся с отметки 5см от дистального конца каждый см по всей длине (контроль введения зонда)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Зонд 
	32.50.13.110-00005656*
	Длина
	1100
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	134
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Количество каналов
	Одноканальный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал
	Поливинилхлорид
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Назначение
	Питательный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наружный диаметр
	6
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Жесткость по Шору А78 (позволяет сохранять эластичность не травмируя слизистые оболочки, и обеспечивает оптимально удобную постановку зонда). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Цветные воронкообразные коннекторы, соответствующие международной размерной шкале, совместимые со всеми стандартными адаптерами (позволяют быстро определить диаметр) 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании (обеспечивают эффективный пассаж жидкости). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Метрическая шкала, начинающаяся с отметки 5см от дистального конца каждый см по всей длине (контроль введения зонда)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Зонд
	32.50.13.110-00005652*
	Длина
	800
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	11
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Количество каналов
	Одноканальный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал
	Поливинилхлорид
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Назначение
	Питательный
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наружный диаметр
	≥ 6.6  и  ≤ 6.7
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Зонды желудочные из медицинского ПВХ без фталатов.  (изделия без фталатов полностью исключают его потенциально опасное воздействие на организм). 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В качестве пластификаторов - полиадипаты. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Жесткость по Шору - А78 (позволяет сохранять эластичность не травмируя слизистые оболочки, и обеспечивает оптимально удобную постановку зонда)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Коннектор цветной воронкообразный (позволяет быстро определить диаметр)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Дистальный конец округлый, атравматичный с 2 овальными дренажными отверстиями  (обеспечивают эффективный пассаж жидкости). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Зонд ректальный
	32.50.13.110
	Наружный диаметр, Fr
	25
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	20
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал: поливинилхлорид
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Жесткость по Шору А78 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Цветные воронкообразные коннекторы, соответствующие международной размерной шкале совместимые со всеми стандартными адаптерами. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Специально обработанная "замороженная" поверхность для облегчения введения зонда.  2 дренажных отверстия.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Просвет не перекрывается при скручивании. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Не содержат фталатов.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Содержат полиадипат в качестве пластификатора. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Эффективная длина 360 мм 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Катетер аспирационный трахеальный
	32.50.13.110-00005064**
	Метрический Мюлли, атравматичный дистальный конец катетера типа Мюлли, два боковых отверстия малого диаметра расположены друг напротив друга (боковые отверстия снижают риск блокировки дистального отверстия). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	120
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Маркировка глубины введения катетера с шагом 1 см (позволяет контролировать глубину введения, снижая риск повреждения внутренних органов)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина
	≥ 56
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	СН10 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Коннектор воронкообразной формы с цветовой индикацией размера 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Жесткость по Шору А78 (обусловлено устойчивостью к повышенной влажности воздуха, температуры окружающей среды и ультрафиолетовых лучей)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Прозрачный коннектор Vacutip Y-образный с сектором для осмотра мокроты (прозрачный коннектор позволяет легко контролировать характер отделяемого, Vacutip Y-образный дает быстрый максимальный сброс уровня вакуума и исключает возможность контаминации пальцев медицинского работника аспирируемым содержимым)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Расстояние от отверстия ручного управления вакуумом до сообщения с основным каналом катетера (значительно снижает риск распространения инфекции)
	≥ 2,0
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Катетер аспирационный трахеальный
	32.50.13.110-00005064**
	Метрический Мюлли, атравматичный дистальный конец катетера типа Мюлли, два боковых отверстия малого диаметра расположены друг напротив друга (боковые отверстия снижают риск блокировки дистального отверстия). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	120
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Маркировка глубины введения катетера с шагом 1 см (позволяет контролировать глубину введения, снижая риск повреждения внутренних органов)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина
	≥ 56
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	СН14
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Коннектор воронкообразной формы с цветовой индикацией размера 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Жесткость по Шору А78 (обусловлено устойчивостью к повышенной влажности воздуха, температуры окружающей среды и ультрафиолетовых лучей)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Прозрачный коннектор Vacutip Y-образный с сектором для осмотра мокроты (прозрачный коннектор позволяет легко контролировать характер отделяемого, Vacutip Y-образный дает быстрый максимальный сброс уровня вакуума и исключает возможность контаминации пальцев медицинского работника аспирируемым содержимым)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Расстояние от отверстия ручного управления вакуумом до сообщения с основным каналом катетера (значительно снижает риск распространения инфекции)
	≥ 2,0
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Катетер для гемодиализа, неимплантируемый
	32.50.13.110-00005195**
	Катетер для гемодиализа, двухпросветный, рентгеноконтрастный в наборе с принадлежностями: канюля с клапаном, проводник с диспенсером, расширитель, скальпель, инъекционный колпачок, шприц 5 мл, кабель для внутрипредсердной ЭКГ. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Диаметр 4 мм, длина 20 см.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Катетер уретральный для однократного дренирования
	32.50.13.190-00006894**
	Возможность применения самим пациентом
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	300
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Возможность промывания
	Нет
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Диаметр катетера: Ch14-18 (по заявке Заказчика)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина катетера
	≥ 18  и  ≤ 22
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Катетер Нелатона с рентгеноконтрастной полосой предназначен для одноразовой катетеризации мочевого пузыря, а также может использоваться у больных с абструктивной патологией мочеиспускательного канала. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида. Термопластичный материал смягчается при температуре тела, принимает форму, комфортную для безболезненной катетеризации канала. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Поверхность катетера, не требующая применения смазки, закрытый закругленный дистальный конец, 2 гладких, боковых отверстия большого диаметра, находящихся один ниже другого, обеспечивают максимальную защиту нежной слизистой уретры и атравматичную катетеризацию.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Прозрачная поверхность катетера обеспечивает визуальный контроль процедуры дренирования мочевого пузыря. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Катетер оснащён рентгеноконтрастной линией по всей длине. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стерильно
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания
	32.50.13.190-00006893**
	Катетер Фолея, двухходовой
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	20
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	СН06
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал изготовления – 100% чистый медицинский силикон
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие рентгеноконтрастного наконечника и рентгеноконтрастной линии по всей длине катетера
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Катетер оснащен крышкой/заглушкой дренажного порта
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие проводника/мандрена
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания
	32.50.13.190-00006893**
	Катетер Фолея, двухходовой
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	30
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	СН08-10 (по заявке Заказчика)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал изготовления – 100% чистый медицинский силикон
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие рентгеноконтрастного наконечника и рентгеноконтрастной линии по всей длине катетера
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Катетер оснащен крышкой/заглушкой дренажного порта
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие проводника/мандрена
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Маска лицевая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования
	32.50.21.129-00000021**
	Назначение: для неинвазивной вентиляции взрослых (от 30 кг) в условиях больниц и других лечебных учреждений
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Совместимость с подогреваемыми контурами серии RT "Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед", имеются у Заказчика. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размер маски
	L (большой)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Угловой коннектор 22мм
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Каждая маска клинически чисто упакована 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Вид маски
	Невентилируемая 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Четырехточечная система крепления маски к голове
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Возможность подгонки под размер головы пациента
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Рабочее давление, в диапазоне от 5до 25 смН2О
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Непроизвольная утечка воздуха из маски, исключая утечку между лицом и маской  при 25 см Н2О, л/мин 
	≤15
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сопротивление потоку, проходящему через маску при 50 л/мин, смН2О
	≥0,08
	Сантиметр водяного столба
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сопротивление потоку, проходящему через маску при 100 л/мин, смН2О
	≥0,32
	Сантиметр водяного столба
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Максимальное мертвое пространство
	≥250 и ≤ 260
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Требуемое давление, смН2О
	≥4 и ≤ 6
	Сантиметр водяного столба
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материалы изготовления: Силикон, лайкра, полиуретановая пена, полиэстер, полипропилен, термопластичный эластомер, поликарбонат
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Маска лицевая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования
	32.50.21.129-00000021**
	Назначение: для неинвазивной вентиляции взрослых (от 30 кг) в условиях больниц и других лечебных учреждений
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Совместимость с подогреваемыми контурами серии RT "Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед", имеются у Заказчика. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размер маски
	S (малый)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Угловой коннектор 22мм
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Каждая маска клинически чисто упакована 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Вид маски
	Невентилируемая 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Четырехточечная система крепления маски к голове
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Возможность подгонки под размер головы пациента
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Рабочее давление, в диапазоне от 5до 25 смН2О
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Непроизвольная утечка воздуха из маски, исключая утечку между лицом и маской  при 25 см Н2О, л/мин 
	≤15
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сопротивление потоку, проходящему через маску при 50 л/мин, смН2О
	≥0,08
	Сантиметр водяного столба
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сопротивление потоку, проходящему через маску при 100 л/мин, смН2О
	≥0,32
	Сантиметр водяного столба
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Максимальное мертвое пространство
	≥250 и ≤ 260
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Требуемое давление, смН2О
	≥4 и ≤ 6
	Сантиметр водяного столба
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материалы изготовления: Силикон, лайкра, полиуретановая пена, полиэстер, полипропилен, термопластичный эластомер, поликарбонат
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Маска лицевая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования
	32.50.21.129-00000021**
	Назначение: для неинвазивной вентиляции взрослых (от 30 кг) в условиях больниц и других лечебных учреждений
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Совместимость с подогреваемыми контурами серии RT "Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед", имеются у Заказчика. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размер маски
	M (средний)
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Угловой коннектор 22мм
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Каждая маска клинически чисто упакована 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Вид маски
	Невентилируемая 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Четырехточечная система крепления маски к голове
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Возможность подгонки под размер головы пациента
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Рабочее давление, в диапазоне от 5до 25 смН2О
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Непроизвольная утечка воздуха из маски, исключая утечку между лицом и маской  при 25 см Н2О, л/мин 
	≤15
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сопротивление потоку, проходящему через маску при 50 л/мин, смН2О
	≥0,08
	Сантиметр водяного столба
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Сопротивление потоку, проходящему через маску при 100 л/мин, смН2О
	≥0,32
	Сантиметр водяного столба
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Максимальное мертвое пространство
	≥250 и ≤ 260
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Требуемое давление, смН2О
	≥4 и ≤ 6
	Сантиметр водяного столба
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материалы изготовления: Силикон, лайкра, полиуретановая пена, полиэстер, полипропилен, термопластичный эластомер, поликарбонат
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Набор для внутривенных вливаний через инфузионный контроллер
	32.50.13.190-00007533**
	Магистраль для инфузионного насоса Волюмат (имеется у Заказчика)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	30
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал магистрали: силикон, пвх 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина магистрали 
	≥ 250  и  ≤ 300
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Заполняемый объем 
	≥ 20  и  ≤ 30
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе защитные колпачки, спайк с клапаном воздуха, воздушный клапан с бактериальным фильтром и заглушкой, прозрачная камера капания, фильтр с размером пор 15мкм, роликовый зажим, силиконовый сегмент калиброванный для насосов, зажим безопасности против свободного тока жидкости, коннектор луер. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Набор для внутривенных вливаний через инфузионный контроллер 
	32.50.13.190-00007533**
	Предназначены для инфузии лекарственных препаратов/растворов, которые поставляются в мешках, бутылках и не имеют особой несовместимости. Кроме того система предназначена для инфузии лекарственных средств, требующих фильтрацию
0,2 мкм, обеспечивает дополнительную бактериальную защиту, а также для инфузии лекарственных препаратов не совместимых с ПВХ
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	30
	Штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Капельная камера
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Роликовый зажим
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Основные материалы, из которых изготовлена система (трубки системы): Полиуретан, Полипропилен
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Основание вращающегося зажима с приспособлением для установки системы в насос (сегмент насоса)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина силиконовой трубки
	≥ 129 и ≤ 150
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Внутренний диаметр калиброванного силиконового сегмента
	≥3,36 и ≤ 3,5
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наружный диаметр  силиконовой трубки
	≥ 5 и ≤ 5,5
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Встроенный фильтр 0,2 мкм
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Устройство безыгольного доступа
	≥ 1
	Штука
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Защитный колпачок с замком Луэр-Лок и фильтром 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Максимальное давление
	≥ 2 
	Бар
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Упаковка индивидуальная, стерильная
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Совместимость с насосом инфузионным марки "Agilia", находящимся на балансе Заказчика
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Набор для внутривенных вливаний через инфузионный контроллер 
	32.50.13.190-00007533**
	Предназначены для инфузии лекарственных средств, требующих фильтрации 1,2 мкм, для обеспечения дополнительной бактериальной защиты, для проведения парентерального питания посредством насоса волюметрического марки Agilia, находящегося на балансе Заказчика
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	30
	Штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Капельная камера
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Встроенный фильтр 1,2 мкм
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Роликовый зажим
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Основание вращающегося зажима с приспособлением для установки системы в насос (сегмент насоса)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина силиконовой трубки
	≥130 и ≤150
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Внутренний диаметр калиброванного силиконового сегмента
	≥3,36 и ≤ 3,5
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наружный диаметр  силиконовой трубки
	≥ 5 и ≤ 5,5
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Вращающееся соединение Луэр - Лок с защитным колпачком с фильтром
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Максимальное давление
	≥ 2 
	бар
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Упаковка индивидуальная, стерильная
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Совместимость с насосом инфузионным марки "Agilia", находящимся на балансе Заказчика
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Набор для внутривенных вливаний через инфузионный контроллер 
	32.50.13.190-00007533**
	Предназначены для введения лекарственных препаратов и инфузионных растворов посредством волюметрического насоса Agilia, находящегося на балансе Заказчика
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	90
	Штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Капельная камера
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Роликовый зажим
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Основание вращающегося зажима с приспособлением для установки системы в насос (сегмент насоса)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина силиконовой трубки
	≥130 и ≤150
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Внутренний диаметр калиброванного силиконового сегмента
	≥3,36 и ≤ 3,5
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наружный диаметр  силиконовой трубки
	≥ 5 и ≤ 5,5
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Максимальное давление
	≥ 2 
	Бар
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Упаковка индивидуальная, стерильная
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Соединение Луэр - Лок с защитным колпачком с фильтром
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Совместимость с насосом инфузионным марки "Agilia", находящимся на балансе Заказчика
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования
	32.50.21.121-00000100**
	Маска имеет прозрачный корпус анатомической формы. Позволяет медицинскому персоналу контролировать цвет кожных покровов. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	150
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Манжета раздуваемая, атравматичная. Обеспечивает герметичное примыкание к лицу.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Кольцо маскодержателя с цветовой кодировкой размера, с четырьмя фиксаторами. Позволяет быстро выбрать необходимый размер. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размер маски взрослая малая.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Подсоединительный разъём к дыхательному контуру 22F с кольцом маскодержателя, с четырьмя фиксаторами. Для соединения с дыхательным контуром.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материалы изготовления: полипропилен, полиэтилен. Не содержит латекса. Для исключения аллергических реакций. Мягкий материал обеспечивает плотное прилегание маски.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Канюля назальная стандартная для подачи кислорода
	32.50.13.110-00005037**
	Одноразовая назальная канюля взрослая для респираторной поддержки пациентов со спонтанным дыханием, для обеспечения поступления воздуха и/или кислорода в верхние дыхательные пути пациента с различными скоростями потока и концентрациями кислорода. 
	Соответствие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	3
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Канюля используется в различных видах терапии дыхательных систем, включая высокоскоростной назальный поток, низкоскоростной поток кислорода и увлажняющую терапию. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Назальная канюля предназначена для взрослых пациентов, размер L (большой)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Канюля подходит для доставки потока со скоростью до 60 л/мин
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Срок использования у одного пациента
	≥ 14
	Сутки
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Канюля назальная стандартная для подачи кислорода
	32.50.13.110-00005037**
	Одноразовая назальная канюля взрослая для респираторной поддержки пациентов со спонтанным дыханием, для обеспечения поступления воздуха и/или кислорода в верхние дыхательные пути пациента с различными скоростями потока и концентрациями кислорода. 
	Соответствие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Канюля используется в различных видах терапии дыхательных систем, включая высокоскоростной назальный поток, низкоскоростной поток кислорода и увлажняющую терапию. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Назальная канюля предназначена для взрослых пациентов, размер S (малый)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Канюля подходит для доставки потока со скоростью до 60 л/мин
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Срок использования у одного пациента
	≥ 14
	Сутки
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Фиксатор чрескожного катетера/трубки, стерильный
	32.50.13.190-00007031**
	Повязка пластырного типа для фиксации канюль, стерильная, неактивная одноразовая, состоящая из  материала основы (с закругленными краями для предотвращения отлипания) с покрытием, включающим смотровое окно (из прозрачной полиуретановой пленки для визуального контроля за местом ввода катетера/канюли во время использования повязки) и разреза для  фиксации канюли при введении эпидурального катетера. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	1200
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие  прикрепленных к силиконовой защитной бумаге дополнительных фиксирующих полосок, состоящих из нетканого материала (полиэстера), покрытого медицинским клеем (прозрачный термоклей на основе синтетического каучука) обеспечивают дополнительную фиксацию катетера, канюли, крыльев канюли и трубок, а также самой повязки. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размеры: ширина
	≥ 9 и ≤ 11
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Размеры: длина
	12
	Сантиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Рукоятка для ларингоскопа, одноразового использования
	32.50.21.121
	Рукоять ларингоскопа одноразовая с LED источником света и батареей. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	20
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Свет яркий белый высокой интенсивности (>10.000 люкс/2,5В). 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Изготовлена из пластика. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Диаметр
	≤ 30
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стерильная.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Стент мочеточниковый полимерный
	32.50.22.190-01422*
	Конструкция
	С петлями
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	7
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Номинальный диаметр стента
	≥ 2.3  и  ≤ 2.34
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Общая длина стента
	> 240  и  ≤ 260
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Покрытие
	Гидрофильное
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Рентгеноконтрастность
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стент закрытого типа (в соответствии со спецификой стентирования)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Изготовлен из полиуретана. Не содержит латекса. (оптимальный материал обеспечивающий максимальный конфорт для пациента)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Разметка по всей длине (для лучшей визуализации)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон  (в соответствии со спецификой стентирования)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Дистальный завиток с ретракционной нитью (для удобства извлечения стента)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Дренажные отверстия расположены по всей длине стента (в соответствии со спецификой стентирования)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Толкатель длиной (для точной и аккуратной установки и контроля)
	≥ 40  и  ≤ 45
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Гибкая струна-проводник 0.035" изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием (для быстрой и безопасной установки стента) 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина проводника 
	≥ 100
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Стент мочеточниковый полимерный
	32.50.22.190-01405*
	Конструкция
	С петлей 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	15
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Номинальный диаметр стента
	≥ 2.7  и  ≤ 2.84
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Общая длина стента
	> 700  и  ≤ 900
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Покрытие
	Без покрытия 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Рентгеноконтрастность
	Да
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стент хирургический мочеточниковый с одним "пигтейл", открытый для наружного дренирования открытого типа (в соответствии со спецификой стентирования)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Изготовлен из полиуретана. Не содержит латекса. (оптимальный материал обеспечивающий максимальный конфорт для пациента)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Разметка по всей длине (для лучшей визуализации)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Маркер на проксимальном конце стента для идентификации левого и правого мочеточника при одновременной установке двух стентов. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Дренажные отверстия расположены только на почечном завитке (в соответствии со спецификой стентирования)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Гибкая струна-проводник изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием (для быстрой и безопасной установки стента) 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Диаметр проводника 
	≥ 0.035
	Дюйм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина проводника 
	≥ 150
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Шина интраназальная, не разлагаемая микроорганизмами
	32.50.22.127-00000002**
	Носовой тампон для остановки кровотечения после операции в носовой полости, репозиции костей носа. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	5
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Изготовлен из поливинилалкоголя, прямой. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Нить для извлечения
	≥ 15
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина тампона
	≥ 80
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ширина
	≥ 20  и  ≤ 22
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стерильный
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Система дренирования плевральной полости
	32.50.13.190-00007619**
	Стерильное изделие предназначено для аспирации жидкости из плевральной полости путем аспирации.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	42
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе емкость объемом
	≥ 2,25
	Литр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Высота емкости
	≤ 25
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Большая площадь нижней поверхности емкости для устойчивого положения на полу
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Пластиковый небьющийся корпус емкости. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Прозрачная передняя стенка емкости со шкалой объема с шагом разметки
	≤ 25
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Прозрачная передняя стенка емкости со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом
	≤ 100
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Возможность создания камеры «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки; дистальный конец удлинительной трубки прилегает вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Порт для заполнения системы для создания «подводного замка». Порт для подключения к источнику вакуума. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие специального коннектора - диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Фильтр для дезинфекции
	32.50.21.129 
	Многоразовый фильтр для дезинфекции цилиндрической формы
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Совместно с контуром для дезинфекции предназначен для проведения термической обработки внутренней части, проводящей увлажненную дыхательную смесь, увлажнителя с интегрированным генератором потока Airvo2 (MyAirvo2) (имеется у Заказчика) в режиме дезинфекции
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Материал изготовления: полипропилен, пластик
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.
**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)
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