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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]12.11.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка материалов для ремонта

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]С момента заключения Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]В течение 14 рабочих дней с момента заключения Контракта

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]Поставка одной партией

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]УПД в ЭДО

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]Да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]12 календарных месяцев с момента подписания УПД в ЭДО

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]Не предусмотрено

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]Не предусмотрено

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]Не предусмотрено

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]Не предусмотрено

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]Не предусмотрено

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]Не предусмотрено

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№ 
	Наименование товара
	Технические характеристики 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Код по ОКПД 2
	Страна происхождения
	Цена за ед. (руб.)
	Сумма
(руб.)

	1. 
	Грунт «Церезит СТ17 PRO 10 л.»

(или эквивалент)
	Универсальная глубокопроникающая грунтовка. Предназначена для обработки впитывающих оснований перед приклеиванием керамической и каменной плитки, нанесением штукатурок, самовыравнивающихся смесей для пола и т.д. Назначение - укрепляющая; адгезионное; Объем - 10 л; Тип финишного покрытия - плитка; шпаклевка; краска; штукатурка; гипсокартон; обои; Вид - водно-дисперсионная; Тип работ - наружные; внутренние; Концентрация - готовый; Цвет - светло-желтый.
	3
	Штука
	20.30.11.130
	
	
	

	2. 
	Краска интерьерная «КМ 9 л. Колеровка в цвет 81GY 15/202»

(или эквивалент)
	Область применения: внутренняя окраска; основа состава: акриловая, латексная; тип краски: воднодисперсионная.                                                                              Покрытие - гладкая; Степень блеска - Матовая; Влагостойкость - Нет; Тип поверхности - Бетон, Обои, Шпаклевка; Тип помещения - Жилые помещения, Офисные помещения; Сухое помещение; Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях; Цвет основы - Бесцветный; Основа для колеровки - Да; Основа/база краски - С;  Колеровка в  цвет 81GY 15/202 - Да; Объем - 9 л.
	4
	Штука
	20.30.11.120
	
	
	

	3. 
	Клей монтажный акриловый «Момент Монтаж МВп-70 Суперсильный прозрачный 270 мл. (Жидкие гвозди)»

(или эквивалент)
	Предназначены для приклеивания стеновых панелей из дерева, ПВХ, пробки, изоляционных панелей, декоративных деталей, установки подоконников и дверных рам, приклеивания плинтусов. Склеивает стиропор, дерево, металл, ПВХ, керамику, ДСП, гипсокартон, пробку, полистирол, пенопласт, гипс и другие подобные материалы. Для внутренних работ. Первоначальная (в момент приклеивания) сила схватывания не менее 70 кг на м². Цвет - белый, после высыхания – прозрачный. Туба объемом -  270 мл.
	4
	Штука
	20.52.10.190
	
	
	

	4. 
	Плинтус «Экополимер Cosca 79х13х2000 ммбелый (PX002)»

(или эквивалент)
	Предназначен для внутренней декоративной отделки жилых и общественных помещений, используется для скрытия неровных краев в местах стыка между стеной и напольным покрытием. Цвет - Белый; Под покраску - Да; Материал - Полистирол; Высота - 79 мм; Ширина - 13 мм; Длина - 2000 мм; С кабель каналом - да; Назначение - для пола.
	4
	Штука
	22.23.19.190
	
	
	

	5. 
	Саморезы «ГМ 25x3.5 мм. усиленные Hard-Fix/Wenzo»

(или эквивалент)
	Предназначены для крепления материалов и легких конструкций к металлическим основаниям максимальной толщиной не менее 0,9 мм без предварительного сверления, например: гипсокартона к металлическим профилям. Материал - углеродистая сталь; Форма головки - РН2; Наконечник - острый; Длина - 25 мм; Диаметр - 3,5 мм; Резьба - полная. 
	300
	Штука
	25.94.11.120
	
	
	

	6. 
	Профиль потолочный направляющий «Knauf 27х28 мм. 3 м. 0,60 мм.»

(или эквивалент)
	Предназначен для использования в качестве направляющей основы для потолочных профилей при монтаже подвесных потолков из ГКЛ и при обшивке стен потолочными профилями. Материал: оцинкованная сталь; применение: для стен, для перегородок; длина: не менее 3 м.; ширина: не менее 27 мм.; толщина металла: не менее 0,6 мм.; высота: не менее 28 мм.; тип профиля: направляющий.
	8
	Штука
	24.33.20.000
	
	
	

	7. 
	Саморезы клопы «13x4,2 мм. усиленные Hard-Fix/Wenzo (100 шт.)»

(или эквивалент)
	Предназначены для крепления различных металлических элементов максимальной толщиной не менее 0,9 мм между собой и к несущей поверхности без предварительного сверления. Саморезы с полусферической головкой с прессшайбой и крестообразным шлицем PH2, резьба с мелким шагом и острым наконечником. Материал - оцинкованная сталь; Длина - 13 мм; Диаметр - 4,2 мм; Резьба - полная. Кол-во в упаковке не более 100 шт.
	200
	Штука
	25.94.11.120
	
	
	

	8. 
	Выключатель двухклавишный, пластик, бронза «B1-202-25 Bironi»

(или эквивалент)
	Тип -Выключатель; Способ монтажа - Накладной; Цвет - Бронзовый; Форма - Круглая; Количество клавиш - 2 шт.; Напряжение -220 В; Номинальный ток - 10 А; Степень защиты -  IP20; Дизайн - ретро.
	2
	Штука
	27.33.11.140
	
	
	

	9. 
	Заглушка «LGD-2TR-CAP-BK (C)»

(или эквивалент)
	Тип - Заглушка; Назначение - Для трековой системы; Цвет - Черный; Материал корпуса - Пластик; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие. Совместимость с позицией Трек «LGD-2TR-Track-2000-BK»
	4
	Штука
	22.23.19.190
	
	
	

	10. 
	Коннектор внутренний «LGD-2TR-CON-MINI-F-BK ©»

(или эквивалент)
	Тип - Коннектор; Назначение - Для трековой системы; Цвет - Черный; Материал корпуса - Пластик; Высота - 20 мм; Длина - 80 мм; Ширина - 35 мм; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие. Совместимость с позицией Трек «LGD-2TR-Track-2000-BK»
	8
	Штука
	27.40.42.290
	
	
	

	11. 
	Коннектор питания «LGD-2TR-CON-Power-BK ©»
	Тип - Коннектор; Назначение - Для трековой системы; Цвет - Черный; Материал корпуса - Пластик; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие. Совместимость с позицией Трек «LGD-2TR-Track-2000-BK»
	4
	Штука
	27.40.42.290
	
	
	

	12. 
	Коннектор угловой с питанием «LGD-2TR-CON-L-F-POWER-BK ©»

(или эквивалент)
	Тип - Коннектор; Угол - 90°; Назначение - Для трековой системы; Цвет - Черный; Материал корпуса - Пластик; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие. Совместимость с позицией Трек «LGD-2TR-Track-2000-BK» - Соответствие.
	4
	Штука
	27.40.42.290
	
	
	

	13. 
	Рамка 1 постовая «Лизетта, пластик, цвет Бронза BF1-610-25 Bironi»

(или эквивалент)
	Тип -  Рамка; Способ монтажа - Накладной; Цвет - Бронзовый; Форма - Круглая; Количество постов - 1 шт.; Степень защиты -  IP20; Дизайн - ретро.
	1
	Штука
	27.33.14.000
	
	
	

	14. 
	Рамка 2-х постовая «Лизетта, пластик, цвет Бронза BF1-620-25 Bironi»

(или эквивалент)
	Тип -  Рамка; Способ монтажа - Накладной; Цвет - Бронзовый; Форма - Овальная; Количество постов - 2 шт.; Степень защиты -  IP20; Дизайн - ретро.
	3
	Штука
	27.33.14.000
	
	
	

	15. 
	Подвес «LGD-2TR-Hang-1-BK (C)»

(или эквивалент)
	Тип - Аксессуар / Подвес; Назначение - Для трековой системы; Цвет - Черный; Максимальная нагрезка - 6 кг.; Длина троса - 2 м.; Диаметр потолочной чаши - 50 мм; высота чаши - 20 мм; Крепление к треку - 30*45 мм; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие. Совместимость с позицией Трек «LGD-2TR-Track-2000-BK» - Соответствие.
	10
	Штука
	27.40.42.290
	
	
	

	16. 
	Ретро розетка с заземлением, пластик, «Бронза B1-101-25 Bironi»

(или эквивалент)
	Тип - Розетка; Способ монтажа - Накладной; Цвет - Бронзовый; Форма - Круглая; Количество гнезд в корпусе - 1 шт.;  Наличие заземления - Да; Номинальное напряжение ≥ 220 и ≤ 250 В; Номинальный ток - ≥ 10 и ≤ 16 А; Степень защиты -  IP20; Дизайн - ретро.
	6
	Штука
	27.33.13.110
	
	
	

	17. 
	Светильник «LGD-Zeus-2TR-R88-20W (BK, 20-60 deg)»

(или эквивалент)
	Тип - Светильник / Трековый светильник; Мощность - 20 Вт; Вид - Однофазный; Количество плафонов - 1 шт.; Количество ламп - 1 шт.; Наличие ламп в комплекте - Да; Цвет - Черный; Степень защиты - IP20; Материал корпуса - Алюминий; Форма плафона - Цилиндрическая; Световой поток - 1600 - 2000 Lm; Цветовая температура - 3000 К; Индекс цветопередачи - 90 Ra; Угол излучения горизонтальный - 20°; Способ монтажа - На шинопровод 1-фазный; Размещение - Настенное, Потолочное; Поворотный - Да; Входное напряжение - 220 В; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие; Длина - 162 мм.; Ширин - 88 мм.; Высота - 200 мм.
	20
	Штука
	27.40.25.123
	
	
	

	18. 
	Трек «LGD-2TR-Track-1000-BK ©»

(или эквивалент)
	Тип - Шинопровод; Форма - Линейная; Назначение - Для трековых светильников; Цвет - Черный; Степень защиты - IP20; Материал корпуса - Металлический; Установка - Потолочное; Высота - 20,7 мм; Длина - 1000 мм; Ширина - 33,8 мм; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие.
	2
	Штука
	27.40.42.290
	
	
	

	19. 
	Трек «LGD-2TR-Track-2000-BK ©»

(или эквивалент)
	Тип - Шинопровод; Форма - Линейная; Назначение - Для трековых светильников; Цвет - Черный; Степень защиты - IP20; Материал корпуса - Металлический; Установка - Потолочное; Высота - 20,7 мм; Длина - 2000 мм; Ширина - 33,8 мм; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие.
	10
	Штука
	27.40.42.290
	
	
	

	20. 
	Трек «LS-B-1000 (черный)»

(или эквивалент)
	Тип - Шинопровод; 
Форма - Линейная; 
Назначение - Для трековой системы; 
Цвет - Черный; Высота - 20 мм; Длина - 1000 мм; Ширина - 40 мм; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие. Совместимость с позицией Трек «LGD-2TR-Track-1000-BK» 
	22
	Штука
	27.40.42.290
	
	
	

	21. 
	Экран для радиатора «Готико 90x60 см. цвет белый»

(или эквивалент)
	Предназначен для декорирования батарей отопления и обеспечения защиты от ожогов и травм.                                                                                                                           Тип - Фронтальная панель для радиатора; Материал - ХДФ; 
Цвет - Белый; 
Размер - 90х60 см.; Ширина - 900 мм.; Высота - 600 мм.; Толщина - 16 мм.; Глубина -16 мм.
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