

|  |
| --- |
| **23.06.2022 № 21.1-03/909** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **28.06.2022** |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки | **Поставка строительных материалов и сантехнических приборов** |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 25.08.2022 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | С момента подписания Контракта |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | В течение 15 рабочих дней с момента подписания Контракта |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | Поставка одной партией |
| 8. | Оплата | Оплата производится в соответствии со сроками, установленными согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Счет, УПД |
| 10 | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | Не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | Не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | 12 календарных месяцев с момента подписания УПД Покупателем |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Не предусмотрено |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Поставщик указывает в КП |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

**18.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД/КТРУ | Страна происхождения | НДС % | НДС (руб.) | Цена за ед. Товара с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
|  | Мешок полимерный | Материал – полипропиленРазмер - 500х900 ммПредназначены для утилизации не тяжелого мелкогабаритного строительного и другого мусора | Шт. | 270 | 22.22.11.190 |  |  |  |  |  |
|  | Отлив оконный | Предназначен для отвода воды с нижней части оконного проема, цоколя или иных выступающих конструкций снаружи здания требующих защиты от осадковИмеет два загиба под углом 110 гр – пристенок и капельникЦвет – белыйСостав – стальТип стали – оцинкованнаяПокрытие – полиэстерДлина - 2000 ммШирина - 145 ммТолщина полимерного покрытия - 25 мкмТолщина цинкового покрытия - 140 г/м2Толщина металла - 0,4 ммМатериал - металл | Шт. | 10 | 25.72.14.120 |  |  |  |  |  |
|  | Плита из минеральной ваты | Вид: плита твердая (ПТ) Предназначена для монтажа подвесных потолков в помещениях общего назначения: интерьеры общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений, предприятия общественного питания, офисы, учебные классы, детские дошкольные заведения, лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ)Материал - минеральное волокноПрименение - общественные помещенияРазмер плит – 600 х 600 ммТолщина - 12 ммКромка – boardВлагостойкость 90%Звукопоглощение - 0,15Звукоизоляция - 32 дБВозможность очистки - влажной тканьюПоверхность белая тисненая с перфорацией в виде ненаправленных отверстий различной формыКласс пожарной опасности - КМ1 | Кв.м | 16,2 | 23.99.19.112 |  |  |  |  |  |
|  | Набор присоединительный 1" х 3/4" для радиатора | Присоединительный набор для монтажа секционных радиаторовКомплектация - две гайки с прокладкой (левая и правая), прокладки силиконовые, заглушка, воздухоотводчик ручной, нейлоновый ключПрименение - для радиаторовДиаметр - 3/4 дюймРезьба – внутренняяМатериал - Латунь, пластик, стальЦвет - белыйТип соединения – резьба | Шт. | 4 | 25.99.11.190 |  |  |  |  |  |
|  | Сифон для раковины 1/2"х40 с чашкой D63 и соединением 40/50 мм | Вид сифона - бутылочныйМатериал - пластикНазначение - для раковиныПредназначен для организации слива воды для раковиныДиаметр - 40/50 ммДлина - 800 ммТип канализации - внутренняяДиаметр для слива - 1 1/2" дюймРасположение - вертикальныйЦвет - белый | Шт. | 4 | 28.14.12.110 |  |  |  |  |  |
|  | Смеситель водоразборный | Материал – латуньМонтаж – наружнийНазначение - для раковиныТип управления - рычажный Керамический картридж 35 ммСъемный пластиковый аэраторФорма излива - Г-образныйЦвет – хромПокрытие - хром/никельПоворотный излив – нетПоверхность – глянцеваяВ комплектацию входит - гибкие подводки - 2 шт | Шт. | 4 | 28.14.12.110 |  |  |  |  |  |
|  | Шумоглушитель круглый оцинкованный | Предназначен для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, кондиционерами, воздухорегулирующими устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодовМатериал - оцинкованная стальДиаметр - 160 ммДлина - 0,9 мТолщина - не менее 0,5 ммЦвет – серыйДиаметр присоединения - 160 мм | Шт. | 1 | 29.32.30.269 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |