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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]13.08.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка материалов для ремонта (1875 - преимущество)

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]С момента заключения Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]В течение 14 рабочих дней с момента заключения Контракта

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]Поставка одной партией

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]УПД в ЕИС

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]Не предусмотрено

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Не предусмотрено

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]Не предусмотрено

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]Да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]СМП

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]Не предусмотрено

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]Не предусмотрено

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№
	Наименование товара
	Код позиции
	Товарный знак
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество
(объем работы, услуги)
	Единица измерения
	Страна происхождения
	Цена за ед. (руб.)
	Сумма (руб.)

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	
	
	

	1. 
	Влагостойкая ориентированно-стружечная плита ОСП (OSB-3)
	16.21.12.111
	
	Длина 

	2440
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука
	
	
	

	2. 
	
	
	
	Ширина 

	1220
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	Толщина 

	12
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	Цвет: Древесный 
Поверхность: Нешлифованная
Влагостойкость
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	Тип 
	OSB-3
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	Прочность на изгиб по главной оси, МПа
	≥ 3500 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	Прочность на изгиб по малой оси, Мпа

	≥ 1400 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	Класс эмиссии формальдегида

	E1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	Плотность, кг/м³

	≥ 570 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	10. 
	Конек оцинкованный 150х150х2000 мм
	24.33.12.000
	
	Применение

	Для кровли
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука
	
	
	

	11. 
	
	
	
	Тип кровли

	Скатная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	Материал

	Оцинкованная сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	Цвет 
	Оцинкованный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	Покрытие обратной стороны

	Оцинкованное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	Толщина металла
	≥ 0,55
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	Ширина

	0,15
	Метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	Длина
	2
	Метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	18. 
	Конек оцинкованный 150х150х2000 мм (коричневый)
	24.33.12.000
	
	Конек плоский: элемент кровли из оцинкованной стали с полимерным покрытием, с помощью которого обеспечивается соединение плоскостей скатов в верхней точке.                           
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука
	
	
	

	19. 
	
	
	
	Толщина металла
	≥ 0,4
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	Ширина

	0,15
	Метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	Длина
	2
	Метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	Цвет
	RAL 8017 (коричневый)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	Покрытый полиэстером

	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	Основной материал

	Сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	25. 
	
	
	
	Тип кровли

	Профнастил
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	26. 
	Петля гаражная универсальная разъемная 
	25.72.14.130
	
	Применение

	Гаражные ворота
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4
	Штука
	
	
	

	27. 
	
	
	
	Тип монтажа

	Приварной
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	Материал

	Сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	29. 
	
	
	
	Цвет

	Цинк
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	30. 
	
	
	
	Высота

	140
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	31. 
	
	
	
	Ширина

	20
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	32. 
	
	
	
	Диаметр

	≥ 20
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	33. 
	
	
	
	Материал дверей

	Металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	34. 
	
	
	
	Конструкция 
	Разъемная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	35. 
	
	
	
	Сторона установки

	Универсальная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	36. 
	
	
	
	Угол открывания

	180
	Градус
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	37. 
	
	
	
	Без крепления

	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	38. 
	
	
	
	Особенности
	С шариковым фиксатором
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	39. 
	Профнастил С8 RAL 8017
	24.33.20.000
	
	Применение

	Для гаража, забора, стен
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	15
	Лист
	
	
	

	40. 
	
	
	
	Тип профнастила

	С8
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	41. 
	
	
	
	Цвет производителя
	Коричневый (RAL 8017)

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	42. 
	
	
	
	Материал 

	Оцинкованная сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	43. 
	
	
	
	Покрытие лицевой стороны

	Полимерное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	44. 
	
	
	
	Поверхность лицевой стороны

	Глянцевая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	45. 
	
	
	
	Рисунок

	Однотонный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	46. 
	
	
	
	Тип окрашивания

	Одностороннее
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	47. 
	
	
	
	Толщина
	≥ 0,45
	Миллиметр
	
	
	
	
	
	

	48. 
	
	
	
	Покрытие обратной стороны 

	Грунт
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	49. 
	
	
	
	Ширина

	1,2
	Метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	50. 
	
	
	
	Полезная ширина

	1,16
	Метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	51. 
	
	
	
	Длина
	2
	Метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	52. 
	
	
	
	Шаг профиля

	54 +-2
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	53. 
	
	
	
	Высота волны
	8
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	54. 
	Силиконовая смазка
	20.59.41.000
	
	Тип упаковки

	Аэрозольный баллон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	20
	Штука
	
	
	

	55. 
	
	
	
	Основа

	Силиконовое масло
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	56. 
	
	
	
	Рабочая температура

	0 - 28 
	Градус Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	57. 
	
	
	
	Для резины/пластика

	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	58. 
	
	
	
	Для металла

	Нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	59. 
	
	
	
	Объем

	≥ 0,5
	Литр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	60. 
	
	
	
	Состав
	Силиконовое масло, полидиметилсилокан
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	Фанера общего назначения
	16.21.12.111-00000001
	
	Вид шпона
	Береза
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Лист
	
	
	

	61. 
	
	
	
	Длина
	≥ 2400  и  < 2500
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	62. 
	
	
	
	Класс эмиссии
	E1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	63. 
	
	
	
	Комбинация сорта типа с наружными слоями из шпона лиственных пород
	I/I
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	64. 
	
	
	
	Марка по степени влагостойкости
	ФСФ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	65. 
	
	
	
	Тип
	С наружными слоями из шпона лиственных пород
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	66. 
	
	
	
	Толщина
	≥ 20  и  < 22
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	67. 
	
	
	
	Ширина
	≥ 1200  и  < 1300
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	68. 
	
	
	
	Дополнительные характеристики
	
	
	
	
	

	69. 
	
	
	
	Поверхность: Ламинированная
Для наружных работ (опалубки)

	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	70. 
	
	
	
	Материал планируется использовать для опалубки в условиях повышенной влажности и механических воздействий
	
	
	
	
	

	71. 
	Фанера общего назначения
	16.21.12.111-00000001
	
	Вид шпона
	Береза
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	10
	Лист
	
	
	

	72. 
	
	
	
	Длина
	≥ 1500  и  < 1600
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	73. 
	
	
	
	Комбинация сорта типа с наружными слоями из шпона лиственных пород
	I/II
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	74. 
	
	
	
	Степень механической обработки поверхности
	Нешлифованная - НШ
	
	
	
	
	
	
	

	75. 
	
	
	
	Тип
	С наружными слоями из шпона лиственных пород
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	76. 
	
	
	
	Толщина
	≥ 4  и  < 5
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	77. 
	
	
	
	Ширина
	< 1200
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	78. 
	
	
	
	Дополнительные характеристики
	
	
	
	
	

	79. 
	
	
	
	Плотность, кг/м³

	≥ 700
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	80. 
	
	
	
	Требуется для необходимой прочности, учитывая вес конструкции
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
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